문제 오류 등 관련 문의처

: 경북일보 대외협력실 Tel. 054-289-2215

* 134 ~ 137p 정오표 수록

2025 산업안전골든벨 기출문제집

산업안전 기본 기출문제 (총 440문항)

1. 산업재해 발생 사실을 은폐한 자는 물론 산업재해 발생 사실을 은폐하도록 (교사) 혹은 (공모)한 자도 형사처벌 대상이 된다. 빈 칸에 들어갈 말을 적어주세요.

2. (한국산업인력공단)은 15개 나라에 대하여 통역사 지원을 실시한다. 빈 칸에 들어갈 말을 적어주세요.

3. 밀폐공간 작업 시 적정공기가 유지되지 않거나 구출작업을 하는 경우 해당 작업 근로자들에게 지급하여야 호흡용 보호구는 무엇일까요?

정답: 공기호흡기, 송기마스크

4. 사업주는 작업장에 출입구를 설치할 경우 몇가지 사항을 준수하여야 하는데요 이 중 계단이 출입구와 바로 연결되는 경우에는 작업자의 안전한 통행을 위하여 그 사이에 (1.2)m 이상 거리를 두거나 안내표지 또는 비상벨을 설치하여야 합니다. 괄호 안에 들어가 숫자를 적어주세요.

5. 산업안전보건법에서 말하는 근로자란 ( 근로기준법 )에서 정의하고 있는 근로자를 말한다. 빈칸에 들어갈 법의 이름을 적어주세요.

6. 산업안전보건법은 산업재해를 예방하고 쾌적한 작업환경을 조성함으로써 (근로자)의 안전과 보건을 유지·증진함을 목적으로 한다. 빈칸에 들어갈 말을 적어주세요.

7. 사업주는 높이가 ( 3 )m 이상인 장소로부터 물체를 투하하는 경우 적당한 투하설비를 설치하거나 감시인을 배치하는 등 위험을 방지하기 위하여 필요한 조치를 하여야 합니다. 빈 칸에 안에 들어가 숫자를 적어주세요.

8. 사업주는 위험물질을 제조‧취급하는 작업장과 그 작업장이 있는 건축물에 출입구 외에 안전한 장소로 대피할 수 있는 비상구 1개 이상을 설치하여야 하는데요 아래의 기준 (   )에 들어갈 숫자를 적어주세요

- 출입구와 같은 방향에 있지 아니하고, 출입구로부터 (3)m이상 떨어져 있을 것

- 작업장의 각 부분으로부터 하나의 비상구 또는 출입구까지의 수평거리가 (50)m 이하가 되도록 할 것

- 비상구의 너비는 0.75m 이상으로 하고, 높이는 (1.5)m 이상으로 할 것

9. 자율안전체계의 핵심인력인 (관리감독자)는 산업안전보건법에서 생산부서장 등으로 규정하고 (관리감독자)에게 안전·보건점검 등의 업무를 수행하도록 하고있다. 빈 칸에 들어갈 알맞은 법률용어를 적어주세요

10. 사업주는 연면적이 (400)m2 이거나 상시 50명이상의 근로자가 작업하는 옥내 작업장에는 비상시에 근로자에게 신속하게 알리기 위한 경보용 설비 또는 기구를 설치하여야 한다. 괄호 안에 들어가 숫자를 적어주세요.

11. 다음 내용의 작업을 할 경우 공통적으로 작성하여 할 것은 무엇인지 적어주세요

1. 타워크레인을 설치∙조립∙해체 하는 작업

2. 차량계 하역기계등을 사용하는 작업

3. 차량계 건설기계를 사용하는 작업

4. 화학설비와 그 부속설비를 사용하는 작업

5. 중량물의 취급 작업

정답: 작업계획서

12. 산업안전보건기준에 관한 규칙 제8조 및 제21조에 따르면 근로자가 상시 작업하는 장소의 작업면 조도(照度)는 정밀작업일 때는 (① 300)럭스 이상, 보통작업일 때는 150럭스 이상, 그 밖의 작업과 통로에는 (② 75)럭스 이상으로 하여야 한다.

(    )에 들어갈 숫자는?

13. 사업주는 작업장으로 통하는 장소 또는 작업장 내에 근로자가 사용할 안전한 통로를 설치하고 항상 사용가능한 상태로 유지하여야 합니다. 그리고 통로면으로부터 높이 (2)m 이내에는 장애물이 없도록 하여야 하는데요 괄호 안에 들어가 숫자를 적어주세요.

14. 건설현장 등에서 활용비율이 높으며 16.02.17 산업안전보건법 개정으로 안전검사 대상에 추가된 기계·기구 2종의 이름은 무엇일까요?

정답: 이동식 크레인 / 차량탑재형 고소작업대

15. 사업주는 사다리식 통로 등을 설치하는 경우 사다리식 통로의 기울기는 (75)도 이하로 하여야 하고, 다만 고정식 사다리식 통로의 기울기는 90도 이하로 하고, 그 높이가 (7)미터 이상인 경우에는 바닥으로부터 높이가 (2.5)미터 되는 지점부터 등받이울을 설치하여야 합니다. 괄호 안에 들어가 숫자를 적어주세요.

16. 사업주는 계단의 손잡이 외의 다른 물건 등을 설치하거나 쌓아 두어서는 아니됩니다. 그리고 사업주는 계단을 설치하는 경우 그 폭을 (1)미터 이상으로 하여야 합니다 괄호 안에 들어가 숫자를 적어주세요.

17. 사업주는 높이가 (3)미터를 초과하는 계단에 높이 3미터 이내마다 진행방향으로 길이 (1.2)미터 이상의 계단참을 설치하여야 합니다. 괄호 안에 들어가 숫자를 적어주세요.

18. 사업주는 아래의 어느 하나에 해당하는 작업을 하는 근로자에 대해서는 그 작업조건에 맞는 보호구를 지급하여야 합니다. 괄호 안에 들어가 말을 적어주세요.

① 높이 또는 깊이가 2미터 이상의 추락할 위험이 있는 장소(안전대)

② 물체가 흩날릴 위험이 잇는 작업(보안경)

③ 용접 시 불꽃이나 물체가 흩날릴 위험이 있는 작업(보안면)

19. 사업주는 순간풍속이 초당 (10)미터를 초과하는 경우 타워크레인의 설치․수리․점검 또는 해체 작업을 중지하여야 하며, 순간풍속이 초당(15) 미터를 초과하는 경우에는 타워크레인의 운전작업을 중지시켜야 한다. 괄호 안에 들어가 숫자를 적어주세요.

20. 사업주는 차량계 하역운반기계 등을 사용하는 작업, 중량물의 취급 작업을 할 경우 (작업지휘자)를 지정하여 작업계획서에 따라 작업을 하여야 합니다. (  )에 들어갈 단어는 무엇일까요

21. 사업주는 양중기를 사용하는 작업, 항타기 또는 항발기의 운전작업, 중량물을 2명 이상의 근로자가 취급하거나 운반하는 작업 시 일정한 (신호)방법을 정하여야 합니다 (  )에 들어갈 단어는 무엇일까요

22. 사업주는 근로자가 추락하거나 넘어질 위험이 있는 장소에서 작업을 할 때에 근로자가 위험해질 우려가 있는 경우 비계를 조립하는 등의 방법으로 (작업발판)을 설치하여야 한다. 다만 (작업발판)을 설치하기가 곤란한 경우 (추락방호망)을 설치하여야 한다. 다만 (추락방호망)을 설치하기 곤란한 경우에는 근로자에게 (안전대)를 착용하도록 하는 등 추락위험을 방지하기 위하여 필요한 조치를 하여야 합니다. (  )에 들어갈 말은 무엇일까요? *추락방호망=안전방망 도 가능.

23. 사업주는 달비계의 최대 적재 하중을 정하는 경우 그 안전계수를 준수하여야 하는데요 아래의 안전계수는 각 얼마일까요

① 달기 와이어로프 및 달기강선의 안전계수 (10)

② 달기 체인 및 달기 훅의 안전계수(5)

③ 달기 강대와 달비계의 하부 및 상부 지점 안전계수(강재의 경우, 목재의 경우) 강재의 경우(2.5), 목재의 경우(5)

24. 사업주는 비계의 높이가 2미터 이상인 작업장소에서 작업발판을 설치할 경우 그 기준을 준수하여야 하는데요 작업발판은 폭은 ( 40 )센티미터 이상으로 하고 발판재료간의 틈은 (3)센티미터 이하로 하여야 합니다. (  )에 들어갈 숫자를 적어주세요

25. 사업주는 달비계 또는 높이 5미터 이상의 비계를 조립․해체하거나 변경하는 작업을 하는 경우 다음 각호의 사항을 준수하야 합니다. 그 중 비계재료의 연결․해체 작업을 하는 경우에는 폭 (20)cm 이상의 발판을 설치하고 근로자로 하여금 (안전대)를 사용하도록 하는 등 추락을 방지하기 위한 조치를 하여야 합니다. (   )에 들어갈 숫자 및 단어를 적어주세요

26. 살소결핍 상태란 공기 중의 산소농도가 (18)% 미만인 상태를 말합니다. 빈 칸에 들어갈 숫자를 적어주세요.

27. 사업주는 강관을 사용하여 비계를 구성하는 경우 비계기둥의 간격은 띠장 방향에서 (1.85)미터 이하, 장선 방향에서는 (1.5)미터 이하로 하여야 합니다. 또한 띠장 간격은 (2.0)미터 이하로 하여야합니다. (  )에 들어갈 숫자를 적어주세요

28. 사업주는 달비계를 설치하는 경우 와이어로프의 한 꼬임의 수가 ( 10)퍼센트 이상이거나 지름의 감소가 공칭지름의( 7 )퍼센트를 초과하는 것은 달비계에 사용하여서는 안됩니다. (  )에 들어갈 숫자를 적어주세요

29. 사업주는 인체에 해로운 분진, 흄, 미스트 증기 또는 가스 상태의 물질을 배출하기 위하여 국소배기장치를 설치하여야 합니다. 여기서 국소배기장치의 후드의 형식은 가능한 (포위식)또는 부스식 후드를 설치하여야 하는데요 (   )에 들어갈 말은 무엇일까요

30. 과거 학교나 주택 등의 슬레이트·텍스·단열재에 광범위하게 사용되었으나 폐에 심각한 문제를 야기하는 것이 밝혀져 2009년부터 제조·사용 등이 금지된 물질의 이름을 적어주세요. 석면

31. ILO(국제노동기구)의 설립배경 중에는 성냥공장에서 일하는 여공들이 강력한 인화성과 턱 괴사를 일으키는 독성을 가진 이것에 노출되는 것을 막기 위한 조약의 이행여부를 감시하기 위한 것도 있었습니다. 현재 산업안전보건법 상으로도 제조·수입·사용 등이 금지된 물질 중 첫번째에 위치한 이 성냥의 이름은?

정답: 황린 성냥 (혹은 백린 성냥)

32. 추락방호망은 작업면으로부터 망의 설치지점까지 (10m)를 초과하지 않는 곳에 설치하여야한다. 빈 칸에 들어갈 말을 써주세요.

34. 사업주는 안전밸브의 전단‧후단에 이것을 설치하여서는 안되는데요. 그 이유는 이것이 설치되어 있으면 안전밸브의 기능이 상실되기 때문입니다. 이것은 무엇일까요? 차단밸브

35. 사업주는 근로자가 ( 5 )kg 이상의 중량물을 들어올리는 작업을 하는 경우에 다음 각 호의 조치를 하여야 하는데요 (    )에 들어갈 말은 무엇일까요?

1. 주로 취급하는 물품에 대하여 근로자가 쉽게 알 수 있도록 물품의 중량과 무게중심에 대하여 작업장 주변에 안내표시를 할 것

2. 취급하기 곤란한 물품은 손잡이를 붙이거나 갈고리, 진공빨판 등 적절한 보조도구를 활용할 것

36. 다음의 안전보건표지가 의미하는 것이 무엇인지 써주세요

폭발성물질 경고

37. 다음의 안전보건표지가 의미하는 것이 무엇인지 써주세요

매달린 물체 경고

38. 소음에 의한 건강장해 예방과 관련하여 아래에서 설명하는 작업은?

A.  90데시벨   이상의 소음이 1일 8시간 이상 발생하는 작업

B.  95데시벨   이상의 소음이 1일 4시간 이상 발생하는 작업

C. 100데시벨 이상의 소음이 1일 2시간 이상 발생하는 작업

D. 105데시벨 이상의 소음이 1일 1시간 이상 발생하는 작업

정답 : 강렬한 소음작업

39. 이 제도는 사업장에서 발생할 수 있는 사고요인 및 직업병 발생요인을 찾아 개선하는 종합적인 위험관리활동입니다. 전 사업장에서 실시해야 하는 이 제도는 무엇일까요? 위험성평가

41. 동네 가로등이 고장 났을 때, 공원 계단이 파손 되어있을 때 등 생활 속 위험을 발견했을 때 신고하는 곳은 어디일까요? 안전신문고

42. ‘(작업환경측정)’은 사업장 규모와 상관없이 1명 이상을 고용, 작업환경측정 대상 유해인자 190종에 노출되는 근로자가 있는 작업장이 측정대상이 됩니다. 괄호 안에 들어갈 말은 무엇일까요?

43. 대형사고 한 건이 터지기 전 경미한 사고가 29회 발생하고, 이런 경미한 사고 발생 이전에는 같은 원인에서 비롯되는 사소한 징후가 300회 나타난다는 법칙의 이름은 무엇일까요? 하인리히 1:29:300 법칙

44. 사다리식 통로를 이용할 때 지켜야 할 수칙이 있습니다. 지면과의 기울기는 75도 이내로 설치하고 보호구를 착용하고 사다리 상부와 하부에 넘어짐 방지 조치를 해야 합니다.

그리고 사다리는 지붕의 걸친 지점에서 (60cm) 이상 위로 설치해야 하는데요. 괄호에 들어갈 숫자와 단위를 적어주세요.

45. ( 보호구 )의 사용은 위험성 감소대책 중 제일 나중에 고려해야 할 대책이다.

46. 근로자가 정당한 사유 없이 사업주가 실시하는 ( 건강진단 )을 받지 않는 경우 해당 근로자에게 과태료 부과가 가능하다.

47. 산업안전보건법에 따라 유해‧위험방지계획서의 제출 대상 사업장은 해당 사업으로서 전기 계약용량이 ( 300kw )의 이상의 사업이다.

48. 산업안전보건법 시행규칙 제6조에 의한 경고표지 중의 하나입니다. 이 표지판의 용도는 (방사선위험) 이다.

49. 안전모는 우리나라 산업현장에서 근로자들이 착용하는 가장 기본적인 보호구 중 하나로 생명과 직결되는 안전 필수품인데요. 이 안전모는 20세기 최고의 소설가 중의 한 명으로 손꼽히는 이 사람에 의해 발명되었습니다. 소설가이기 이전에 공장의 안전관리자로 근무를 했구요, 안전모를 발명한 공로를 인정받아 1912년 미국 안전협회로부터 금메달을 받았습니다. 이 사람은 누구일까요? 카프카

50. 다음에 공통적으로 들어갈 말은 무엇일까요? 안전검사

① 크레인, 리프트 및 곤돌라는 사업장에 설치가 끝난 날부터 3년 이내에 최초 (      )를 실시한다.

② 공정안전보고서를 제출하여 확인을 받은 압력용기는 4년 마다 (      )를 실시한다.

③ 건조설비 및 그 부속설비는 2년 마다 (     )를 실시한다.

51. 상시 근로자 5명 미만을 사용하는 사업장은 산업안전보건법 제31조제1항의 안전보건교육은 실시할 의무가 없으나, 같은 법 31조제3항의 ( 특별교육 )은 실시하여야 한다.

52. 관리감독자의 교육시간은 연간 몇시간일까요? 16시간

53. 열사병을 예방하는 3대 기본수칙은?

그늘·휴식시간·물

54. 산업안전보건기준에 관한 규칙 제640조에는 긴급상황 발생 시 대응할 수 있도록 밀폐공간에 종사하는 근로자에 대하여 비상연락체계 운영, 구조용 장비의 사용, 송기마스크 등의 착용, 응급처치 등에 관한 훈련을  (  6개월 1회 ) 이상 주기적으로 실시하고, 그 결과를 기록하여 보존하여야 한다. 기간과 횟수를 적어주세요.

55. 50인 미만 사업장의 산업재해가 전체 재해의 80% 이상을 차지하고 있음에도 자율안전보건관리를 위한 안전보건관리체제 구성 의무가 없어 문제가 되고 있습니다. 이러한 문제점을 해결하기 위하여 50인 미만 사업장에도 이것을 두어 사업주에게 안전보건에 관한 사항을 조언‧지도하도록 하는 법이 2016. 1. 27. 공포되어 2016.10.28.부터 시행되었는데요. 이것은 무엇일까요? 안전보건관리담당자

57. 화재발생 시 대형 피해가 우려되는 작업 장소에서 용접∙용단 작업 등의 화기작업을 할 경우 사전 화재예방조치 및 화재발생시 근로자 대피를 유도하는 이 사람은?

화재감시자

58. 사업주는 (3)일 이상의 휴업이 필요한 부상을 입거나 질병에 걸린 사람이 발생한 경우 1개월 이내에 산업재해조사표를 작성하여 지방고용노동관서의 장에게 제출하여야 한다. 빈 칸에 들어갈 숫자를 적어주세요.

59. 다음은 산업안전보건법 시행규칙 제6조에 의한 지시표지 중의 하나입니다. 이 표지는 무엇일까요 (방진마스크 착용)

60. 과거 메틸알코올로 인한 근로자들의 시력손상 등이 사회적 이슈가 된 적이 있습니다. 사업주가 소속 근로자들에게 이것에 관한 특별교육을 실시하도록 산업안전보건법에 규정하고 있는데요. 화학물질에 대하여 유해위험성, 응급조치요령, 취급 방법 등 16가지 항목에 대하여 상세히 설명해 주는 자료인 이것은 무엇일까요? 물질안전보건자료 또는 MSDS

61. 야간 작업은 신체적 피로 및 스트레스가 높아 수면장애, 심혈관 질환 등 다양한 건강문제를 야기합니다. 따라서 야간작업으로 인한 건강문제는 가급적 빨리 발견하여 관리하는 것이 중요한데요 이런 문제점을 감안하여 2014. 1. 1.부터 상시근로자 수 300명 이상 이 제도가 시행되어 왔는고, 2016 1.1.부터는 전 사업장에 적용됩니다. 이 제도는 무엇일까요? 야간작업특수건강검진

62. 덥고 습한 여름에는 감전재해가 위험이 높은데요. 장마철 감전재해가 늘어날 수 밖에 없는 이유는 아래와 같습니다. 이러한 감전재해를 예방하기 위하여 효과적인 수단 2가지는 무엇인가요? 접지, 누전차단기 설치

1. 높은 습도로 전기기기의 절연 성능이 저하된다

2. 젖은 손, 땀, 젖은 바닥으로 인해 전기저항이 감소한다

3. 덥고 습해 보호구 착용을 기피한다

4. 귀찮은 생각에 작업안전수칙을 무시한다.

63. 보일러 동체나 그 내부 등 도전체에 둘러싸인 협소한 곳 또는 추락에 의해 작업자에 위험을 미칠 우려가 있는 2m 이상의 장소에서 철골 등 도전선이 높은 접지물에 작업자가 접촉할 우려가 있는 곳에서 교류아크용접기를 사용하는 용접 시 감전방지용 안전장치인 이것을 장착하여야 하는데 이것은 무엇일까요?

자동전격방지기

64. 겨울철에 콘크리트가 어는 것을 막기 위해 사용되는 이것은 무색‧무취‧무향의 투명한 액체로 물과 구별이 어렵고 유해성에 대한 근로자의 인식이 낮아 페트병 등에 담아 사용함으로써 중독사고가 빈번히 발생하고 있습니다. 이것이 함유되어 있는 물을 마실 경우 구토, 헛구역질, 어지러움, 호흡곤란 등의 증세가 나타나며 심할 경우 사망에 이를 수 있는 이물질은 무엇일까요? 방동제

65. 산업안전보건법 시행규칙 제33조제1항에 따른 산업안전·보건 교육 중 일용근로자를 제외한 근로자는 “작업내용 변경시” 안전·보건 교육시간은 (  2  )시간 이상이다.

66. 국소배기장치에서 가장 효과적인 형태의 후드는? (포위식후드)

67. 다음 설명은 산업안전보건법상 신규화학물질의 제조 및 수입 등에 관한 설명입니다. (  )안에 해당하는 내용을 적어주세요

신규화학물질을 제조하거나 수입하려는 자는 제조하거나 수입하려는 날 (30)일 전까지 해당 신규화학물질의 안전·보건에 관한 자료, 독성시험 성적서, 제조 또는 사용·취급방법을 기록한 서류 및 제조 또는 사용 공정도, 그 밖의 관련 서류를 첨부하여 고용노동부 장관에게 제출하여야 한다.

68. 누전차단기는 ①정격 감도전류 (30mA)이하로 0.03초 이내로 동작한다. 괄호에 들어갈 말은?

69. 다음은 가스 용기의 색채입니다. 산소는 녹색, 아세틸렌은 노란색, 암모니아는 백색을 사용합니다. 그렇다면 질소는 무슨 색을 사용할까요? (회색)

70. 산업안전보건기준에 관한 규칙 제512에 의하면 소음작업을 1일 8시간 작업을 기준으로 (85)데시벨 이상의 소음이 발생하는 작업이라고 규정하고 있다.

71. 산업안전보건법 제20조에 사업주는 사업장의 안전·보건을 유지하기 위하여 ①안전·보건 관리조직과 그 직무에 관한 사항 ②안전·보건교육에 관한 사항 ③작업장 안전관리에 관한 사항 ④ 작업장 보건관리에 관한 사항 ⑤사고 조사 및 대책 수립에 관한 사항 ⑥ 그 밖에 안전·보건에 관한 사항이 포함된 ( 안전보건관리규정 )을 작성하여 각 사업장에 게시하거나 갖춰 두고, 이를 근로자에게 알려야 하는 것으로 규정되어 있습니다. 특히 ( 안전보건관리규정)의 내용에는 관리감독자의 업무내용과 책임·권한에 관한 사항도 구체적으로 포함되어 있습니다. (     )에 들어갈 내용은?

72. 다음은 산업안전보건법기준에 관한 규칙에서 정한 폭발 또는 화재 등의 예방에 관한 내용이다. (  ) 에 알맞은 용어는?

사업주는 인화성 액체의 증기, 인화성 가스 또는 인화성 고체가 존재하여 폭발이나 화재가 발행할 우려가 있는 장소에서 해당 증기‧가스 또는 분진에 의한 폭발 또는 화재를 예방하기 위하여 (통풍)‧(환기) 또는 분진 제거등의 조치를 하여야 한다

73. 일산화탄소에 대한 설명입니다. 틀린 것은?

① 무색 무취의 기체이다

② 염소와는 촉매 존재하여 반응하여 포스겐이 된다

③ 인체 내의 헤모글로빈과 결합하여 산소운반기능을 저하시킨다

④ 불연성 가스로서 허용농도가 ( 50 )ppm이다

74. 아세틸렌 용접장치에 관한 설명입니다. 아세틸렌 용기는 넘어지지 않게 하여 보관해야 하며, 역화가 일어나면 산소밸브를 즉시 잠그고 아세틸렌 밸브를 잠궈야 합니다. 아세틸렌 발생기로부터  ( 5 )M 이내, 발생기실로부터 ( 3 )m 이내에는 흡연 및 화기사용을 금지해야 합니다. 괄호 안에 들어갈 숫자를 적어주세요.

75. 회전 중인 연삭숫돌이 근로자에게 위험을 미칠 우려가 있을 시 덮개를 설치하여야 할 연삭숫돌의 최소 지름은 얼마 이상 일까요? 5cm

76. 방독마스크의 종류에 따른 정화통의 색깔입니다.

유기화합물용-갈색

아황산용-노랑색

할로겐용은 회색

암모니아용은 무슨 색 일까요?  녹색

77. 기존의 작업환경측정 또는 건강진단의 실시 결과만으로 직업성 질환에 걸렸는지 여부의 판단이 곤란한 경우 역학조사를 실시할 수 있습니다. 여기서 역학조사를 요청할 수 있는, 세 주체는 누구일까요? (단 공단(근로복지공단 및 안전보건공단) 또는 기관(보건관리전문기관 및 건강진단기관의 의사) 외에 사업장 소속의 세주체임) 정답(보건관리자, 사업주, 근로자대표)

78. 근로시간이 제한되는 작업은 잠함 또는 잠수작업 등 높은 기압에서 하는 작업을 말합니다. 그렇다면 근로 제한은 1일 (6)시간, 1주 (34)시간일까요? 괄호 안에 들어가 숫자를 적어주세요.

79. 산업재해 중 사망 등 재해 정도가 심한 것으로서 고용노동부령으로 정하는 재해를 (중대재해)라 한다. 빈 칸에 들어갈 말은?

80. 다음은 무엇을 설명하는 걸까요?

법령에서 정한 최소한의 수준이 아니라, 좀더 높은 수준의 안전보건 향상을 위해 참고할 광범위한 기술적 사항에 대해 기술하고 있으며 사업장의 자율적인 안전∙보간 수준향상을 지원하기 위한 기술지침

정답 : KOSHA Guide

81. 유해 또는 위험한 기계∙기구∙설비의 사용 전 안전성 확인 및 방호장치∙보호구의 불량품 생산 및 유통을 근절하여 제조∙유통단계에서부터 근원적인 안전성 확보를 위한 제도는 무엇일까요?

정답 : 안전인증제도

82. 안전검사란 유해∙위험기계 등을 사용하는 사업주가 유해∙위험기계 등의 안전에 관한 성능이 안전검사 기준에 적합한지 안전검사를 받도록 하는 제도입니다. 안전검사 대상기계∙기구 중 2017.10.29일부터 안전검사 대상에 포함된 기계∙기구는 무엇을 까요?

정답 : 컨베이어, 산업용 로봇

83. 안전난간의 구조에 관한 문제입니다

사업주는 근로자의 추락 등의 위험을 방지하기 위하여 상부 난간대, 중간 난간대, 발끝막이 판 및 난간기둥으로 구성하여 안전난간을 설치하도록 하고 있습니다. 이때 계단의 개방된 측면에 설치된 난간기둥 간의 간격이 얼마인 경우 중간 난간대를 설치하지 않을 수 있을까요?

정답 : 25cm이하

84. 위험물질을 제조, 취급하는 작업장과 그 작업장이 있는 건축물에는 출입구외에 안전한 장소로 대피할 수 있는 비상구 1개 이상을 다음의 구조에 맞게 설치해야 합니다.

괄호 안을 모두 채우세요

가. 출입구와 같은 방향에 있지 않고 출입구로부터 [       ] 떨어져 있을 것

나. 작업장의 각 부분으로부터 하나의 비상구 또는 출입구까지의 수평거리가[  ]가 되도록 할것

다. 비상구의 너비는 [    ]으로 하고, 높이는 [       ]이상으로 할 것

정답 : 가. 3m이상	나. 50m이하	다. 0.75m이상, 1.5m 이상.

85. 산업안전보건기준에 관한 규칙에서 2m이상인 작업장소에는 작업발판을 설치하도록 하고 있습니다. 작업발판의 폭은 [   a   ]으로 하고 발판재료 간의 틈은 [   b    ]정하고 있습니다.

정답은 무엇일까요?

정답 : a : 폭은 40cm이상, b : 틈은 3cm 이하

86. 다음은 온도, 습도에 의한 건강장해의 예방과 관련 된 내용입니다 잘 듣고 무엇을 설명하는 지 답해 주세요

가. [      ]이란 열에 의하여 근로자에게 열경련, 열탈진 또는 열사병 등의 건강장해를 유발할 수 있는 더운 온도

나. [    ]이란 냉각원에 의하여 근로자에게 동산 등의 건강장해를 유발 할 수 있는 차가운 온도.

다. [     ]이란 습기로 인하여 근로자에게 피부질환 등의 건강장해를 유발할 수 있는 습한 상태.

정답 : 가. 고열	나. 한냉	다. 다습

87. 안전난간대 구조에 대한 설명입니다. 상부난간대는 바닥면/발판 또는 경사로의 표면으로부터 90cm 이상, 발끝막이판은 바닥면 등으로부터 10CM 이상이어야 하며, 난간대는 지름 몇 센치미터(CM) 이상 금속제 파이프로 설치돼야 합니다. 과연 몇 센치 이상 금속제 파이프를 설치하여야 할까요

정답 2.7센치미터입니다.

88. 다음은 와어로프등 달기구의 안전계수를 쓰시오

가. 근로자가 탑승하는 운반구를 지지하는 달기와이어로프 : [ 10이상 ]

나. 화물의 하중을 직접 지지하는 달기와이어 호프 : [ 5이상 ]

다. 훅, 샤클, 클램프 빔의 경우 : [ 3이상 ]

라. 그 밖의 경우 : [ 4이상 ]

정답 : 가. 10이상, 나.5이상, 다. 3이상, 4. 4이상

89. 사업주는 근로자가 근골격계부담작업을 하는 경우에는 3년마다 이것을, 신설되는 사업장의 경우에는 신설일로부터 1년 이내 이것을 실시하여야 합니다. 이것을 할 경우에는 근로자와의 면담, 증상 설문조사, 인간공학적 측면을 고려한 조사를 실시하여야 하는데요 이 조사는 무엇일까요

유해요인 또는 유해요인 조사입니다

90. P부품공장에서 재해자가 동료작업자 2명과 함께 부품 생산을 위한 프레스 작업을 진행하던 중 작동하는 프레스에 손가락이 끼인 재해가 발생하였다. 프레스의 방호장치로 양수조작식 방호장치, 광전자식 방호장치 등이 있다. (O, X)

91. 신입사원 T는 핸드형 그라인더로 사상 작업 중 손가락을 베인 재해를 입었다. 신입사원 T가 입사 시 받아야 하는 교육 시간은 몇 시간인가?

① 매분기 6시간 이상

② 연간 16시간 이상

③ 8시간 이상

④ 2시간 이상

⑤ 4시간

92. 압력용기 회사인 L주식회사의 근로자 Z는 지름 2.5m 인 터닝롤러 위의 압력용기 용접 중 바닥으로 떨어져 다리를 다쳤다. Z씨가 작업 시 해야 할 안전 조치 중 잘못된 것은?

① 압력용기 위의 작업자 추락방지조치

② 롤러 작업 중 주변 근로자가 있는지 여부 확인

③ 롤러기 회전방향 표시

④ 안전대 미착용

⑤ 운전시작 전 점검 실시

93. U사업장은 산업용가스 및 LPG를 판매하는 사업장이다. 이 사업장에서 가장 많이 발생하는 재해는 탱크로리 적재 및 하역작업 때 발생한다. 작업 전 확인해야 하는 사항으로 옳지 않은 것은?

① 차량은 평평한 곳에 주정차 하였는지 확인

② 적재 및 하역작업 시 차량 시동 정지 및 주차브레이크 확인

③ 차량 펌프를 이용하지 않더라도 차량키를 꽂아 둔 채로 작업 실시

④ 정전기 축적 예방을 위해 탱크로리 차체 접지

⑤ 차량에 고임목 사용

94. 화학물질을 사용하는 사업장에서 제조사로부터 제공받아 사업장에서 근로자들이 화학물질의 유해·위험성을 주지할 수 있도록 취급물질 주변의 게시판 등에 비치하여야 하는 자료는 물질안전보건자료(MSDS)이다. (○, X)

95. 분전함의 부스바 충전부가 노출되어 있을 경우, 근로자가 입을 수 있는 재해는 감전이 아니다.

(○, X)

96. ㈜XX 사업장에서는 스폿 용접을 하는 로봇이 20대 있다. 이 사업장에서는 로봇의 위험점에 작업자의 신체 일부가 접근 불가능 하도록 안전매트 및 울타리를 설치하지 않고 있다. ㈜XX에서 몇 미너 이상의 방책을 설치하여야 하는가?

① 1m 이상

② 1.5m 이상

③ 1.8m 이상

④ 2m 이상

⑤ 2.5m 이상

97. OO(주)는 철 가공 사업장이다. 근로자 A는 탁상용 드릴기를 이용하여 소형 공작물을 가공하는데 A가 탁상용 드릴기 작업 시 잘못된 행동이 아닌 것은?

① 보안경을 착용하고 작업

② 면장갑을 착용하고 작업

③ 칩을 손가락으로 치우는 작업

④ 균열이 심한 드릴 또는 무디어진 날이 있는 드릴로 계속 작업

⑤ 피공작물을 고정하지 않고 작업

98. B공업의 캔 포장 공정 중 근로자가 캔리프트와 설비 가대 사이에 팔이 끼였다. 그러나 중소기업인 B공업에는 안전담당자가 없었고, 고용노동부로 제출하여야 하는 서류를 알지 못했다. 3일 이상의 휴업을 요하는 부상으로 인한 산업재해가 발생한 1개월 이내로 고용노동부로 제출해야 하는 서류는?

① 작업환경측정결과표

② 위험성평가결과표

③ 특수건강검진결과표

④ 산업재해조사표

⑤ 요양급여신청서

99. C주식회사에서는 지게차 끼임사고 이후 지게차 작업계획서를 작성한 후 작업을 실시하려 하고 있다. 다음 중 지게차 작업계획서 점검내용에 해당되지 않는 것은?

① 화물의 상태

② 운행경로 상태

③ 지게차 작동 상태점검

④ 작업자 안전교육

⑤ 지게차 운전수의 성별

100. 안전모 중에서 머리부위 감전에 의한 위험을 방지할 수 있는 것은?

① A형

② B형

③ AC형

④ AE형

101. 방독 마스크를 사용하는 작업으로 맞는 것은?

① 소방작업

② 석면작업

③ 페인트제조 작업

④ 갱내 산소결핍작업

102. 선반과 같은 기계 작업 중 착용해서는 안 되는 것은?

① 작업화

② 넥타이

③ 안전모

④ 보안경

103. 산업안전보건법은 1981년에 제정되어 오늘에 이르고 있다. 산업안전보건법이 독립법으로 되기 전 모법은?

① 산업재해보상보험법

② 고압가스안전관리법

③ 근로기준법

④ 재난 및 안전관리기본법

104. 산업안전보건법의 특징을 나열한 것으로 가장 맞는 것은?

① 복잡·다양성, 임의성, 근로자 규제성

② 기술성, 강행성, 근로자 규제성

③ 기술성, 임의성, 사업주 규제성

④ 복잡·다양성, 강행성, 사업주 규제성

105. 우리나라의 법률은 1,253건이나 되고 안전관련 법률도 18건에 이른다. 때로는 법률 상호간 적용상 충돌이 생기는데 이 때 충돌을 조정하는 순서로 맞는 것은?

① 상위법우선의 원칙-특별법우선의 원칙-신법우선의 원칙

② 상위법우선의 원칙-신법우선의 원칙-특별법우선의 원칙

③ 특별법우선의 원칙-상위법우선의 윈칙-신법우선의원칙

④ 특별법우선의 원칙-신법우선의 원칙-상위법우선의 원칙

106. 산업안전보건법을 크게 분류하여 보면 본칙으로 총칙, 실칙, 보칙이 있고 부칙이 있다. 다음 조 제목 중 총칙으로 분류되지 않은 것은?

① 협조의 요청 등

② 사업장의 산업재해 발생건수 등 공표

③ 산업재해 예방활동의 촉진

④ 적용범위

107. 법률은 일반성 및 추상성을 갖고 있어서 구체적이고 개별적인 사실을 법률에 적용시키기 위해서는 법률의 해석과정이 필요하다. 특히 관리감독자가 산업안전보건관리 실무를 하면서 자주 부딪치는 것이 산업안전보건법령의 해석인데 다음 중 1차 유권(행정)해석기관은 어느 곳인가?

① 한국산업안전보건공단법에 따른 한국산업안전보건공단

② 법제처

③ 국민신문고

④ 고용노동부

108. 사업주는 필요시 안전보건관리 업무를 위탁할 수 있다. 다음 중 위탁업무와 전문기관이  맞게 짝지어진 것이 아닌 것은?

① 근로자에 대한 안전보건교육-안전보건교육위탁기관

② 건설업의 산업안전보건관리비 사용방법 및 재해예방조치 등에 관한 지도-안전관리전문기관

③ 자율검사프로그램에 의한 안전검사-지정검사기관

④ 작업환경측정 및 작업환경측정에 따른 시료분석 대행-지정측정기관

109. 산업안전보건법령에서 정의하는 “중대재해”에 해당하지 않은 것은?

① 화학공장 사고로 가스가 누출되어 인근 주민에게 피해를 준 재해

② 건설공사 현장에서 업무와 관련하여 사망자 2명이 발생한 재해

③ 부상자 또는 직업성 질환자가 동시에 10명 이상 발생한 재해

④ 제조현장에서 동시에 2명이 추락사고를 당하여 모두 5개월의 요양을 요하는 부상자가 발생한 재해

110. 파견근로자의 안전보건에 대하여는 파견근로자보호등에 관한 법률 제35조에 따라 사용사업주가 사업주로서 대부분 책임을 지게 되지만, 일부의 경우에 있어서는 파견사업주와 고용사업주가 공동의 책임을 지도록 하고 있다. 이 경우에 해당하지 않은 것은?

① 건강진단 결과 근로자의 건강을 유지하기 위한 작업장소 변경

② 특수건강진단, 임시건강진단, 배치전건강진단

③ 본인의 동의 없는 건강진단결과 공개 금지

④ 신고를 이유로 한 근로자에 대한 불이익 처우 금지

111. 산업안전보건법 적용범위에 관한 내용으로 맞지 않은 것은?

① 산업안전보건법은국가,지방자치단체,공공기관의 운명에 관한 법률에 따른 공기업 또는 사업장에 적용한다.

② 유해·위험의 정도, 사업의 종류·규모 및 사업장의 소재지 등을 고려하여 법의 전부 또는 일부를 적용하지 않을 수 있다.

③ 사업의 분류는 고용노동부장관이 고시한 표준산업분류에 따른다.

④ 한국표준사업분류는 대분류, 중분류, 소분류, 세분류, 세세분류 5단계로 구성된다.

112. 산업재해율에 관한 설명으로 맞지 않은 것은?

① 사망만인율은 상시근로자 10,000명당 사망자수 비율이다.

② 도수율은 1,000,000 근로시간당 재해발생 건수를 말한다.

③ 강도율은 근로시간 합계 1,000시간당 재해로 인한 근로손실일수를 말한다.

④ 상시근로자수는 상용근로자로 산업재해보상보험에 가입한 사업장의 근로자수를 의미한다.

113. 사업주는 산업재해가 발생한 때에는 재해원인 등을 기록하고 3년간 보존해야 하는데 기록·보존하여야 할 내용이 아닌 것은?

① 재해자가 입원한 병원 및 치료기간

② 재해발생 개요 및 원인

③ 재해 재발방지계획

④ 재해발생 일시·장소

114. 근로자대표가 요청하는 경우 사업주가 이에 응하지 않아도 되는 것은?

① 산업안전보건위원회의 의결사항

② 근로자의 개인 건강진단 결과표

③ 작업환경 측정에 관한 사항

④ 도급사업시의 안전·보건 조치

115. 다음 중 정부의 책무에 포함되지 않은 것은?

① 근로자의 안전·보건교육

② 사업장에 대한 재해예방지원 및 지도

③ 산업재해에 관한 조사 및 통계의 유지·관리

④ 사업의 자율적인 안전·보건 경영체제 확립을 위한 지원

116. 유해인자는 화학물질, 물리적 인자, 생물학적 인자로 체계적으로 분류하고 있는데, 다음 중 물리적 인자의 분류기준에 해당하지 않는 것은?

① 소음

② 이상기압

③ 이상기온

④ 금속부식성 물질

117. 사업주는 발암성물질 등 근로자에게 중대한 건강장해를 유발할 우려가 있는 유해인자는 허용기준으로 유지하여야 한다. 다음 중 허용기준 준수 예외 사유에 해당하지 않는 것은?

① 작업장내 국소배기장치 설치 등 허용기준 준수를 위한 조치를 한 경우

② 시설 및 설비의 설치나 개선이 현존하는 기술로 가능하지 아니한 경우

③ 천재지변 등으로 시설과 설비에 중대한 결함이 발생한 경우

④ 임시작업과 단시간 작업

118. 기존 화학물질 또는 다른 법령의 관리대상물질로 유해성·위험성조사 제외대상 화학물질이 아닌 것은 ?

① 원소

② 천연으로 산출된 화학물질

③ 외국에서 유해성이 확인된 화학물질

④ 방사선 물질

119. 신규화학물질 중 유해성·위험성 조사 제외 대상 물질로 볼 수 없는 것은 ?

① 일반 소비자의 생활용으로 제공하기 위하여 신규화학물질을 수입하는 경우로, 해당 신규화학물질이 완성된 제품으로서 국내에서 가공하지 아니하는 경우로서 고용노동부장관의 확인을 받은 경우

② 신규화학물질의 연간 수입량이 100킬로그램 미만인 경우로서 고용노동부장관의 확인을 받은 경우

③ 제조하거나 수입하려는 신규화학물질이 시험·연구를 위하여 사용되는 경우로서 고용노동부장관의 확인을 받은 경우

④ 신규화학물질과 기존의 화학물질로 구성된 고분자화합물로서 고용노동부장관이 정하여 고시하는 경우

120. 물질안전보건자료(MSDS)의 작성 내용으로 볼 수 없는 것은? 3

① 대상화학물질의 명칭·성분 및 함유량

② 노출방지 및 개인보호구

③ 양도하는 자에 대한 정보

④ 응급조치 요령

121. 다음 중 법 상 호흡용 보호구 지급 등의 조치를 해야하는 분진작업이 아닌 것은?

⓵ 황사경보 발령지역에서의 옥외작업

⓶ 실내에서의 금속 용접 작업

⓷ 미세먼지 경보 발령 지역에서의 옥외작업

⓸ 오존 경보 발령 지역에서의 옥외작업

122. 경고표시는 대상화학물질 단위로 경고표시를 작성하여 대상화학물질을 담은 용기 및 포장에 붙이거나 인쇄하는 등의 방법으로 유해？위험정보가 명확히 나타나도록 하여야 하는데 다른 법률에 따라 경고표시가 있는 경우에는 경고표시를 한 것으로 본다. 다음 중 경고표시를 한 것으로 보지 않는 것은?

① [화학물질관리법]에 따른 유해화학물질에 관한 표시

② [위험물안전관리법]에 따른 위험물의 운반용기에 관한 표시

③ [고압가스 안전관리법]에 따른 용기 등의 표시

④ [선원법]에 따른 수입물품에 관한 표시

123. 작업환경측정벙법과 거리가 먼 것은 ?

① 작업환경을 측정하기 전에 예비조사를 실시하여야 한다.

② 작업환경측정 시간은 작업이 정상적으로 이루어진 시간과 관계없이 매시간 측정한다.

③ 모든 측정은 개인시료채취방법을 원칙으로 한다.

④ 개인시료채취방법이 곤란한 경우에는 지역시료채취방법을 활용할 수 있다.

124. 작업환경 측정관련 사업주 의무로 맞지 않는 것은?

① 사업주는 작업환경측정에 관한 서류를 1년간 보존하여야 한다.

② 사업주는 근로자대표의 요구가 있을 때에는 작업환경측정시 근로자대표를 입회시켜야 한다.

③ 사업주는 작업환경측정결과를 해당 작업장의 근로자에게 알려야 한다.

④ 사업주는 산업안전보건위원회 또는 근로자대표가 요구하면 직접 작업환경측정 결과에 대한 설명회를 개최하거나 작업환경측정 한 기관으로 하여금 개최하도록 하여야 한다.

125. 산업안전보건법에 의한 일반건강진단은 사무직 근로자의 경우 2년에 1회 이상, 그밖의 근로자의 경우 1년에 1회 이상 실시하도록 하고 있다. 예외적으로 다른 법에 의한 건강진단을 실시한 경우 일반건강진단을 실시한 것으로 보고 있는데 다음중 여기에 해당하지 않은 것은?

① 국민건강보험법에 따른 건강검진

② 항공법에 따른 신체검사

③ 학교보건법에 따른 건강검사

④ 선박안전법에 따른 건강진단

127. 다음 중 수시건강진단 관련 내용과 다른 것은?

① 특수건강진단 대상업무로 인하여 해당 유해인자에 의한 직업성 천식, 직업성 피부염 그 밖에 건강장해를 의심하게 하는 증상을 보이거나 의학적 소견이 있는 근로자를 대상으로 실시하는 건강진단이다.

② 실시시기는 해당 사업장의 산업보건의·보건관리자가 필요하다고 판단하여 사업주에게 수시건강진단을 건의하여 실시할 수 있다.

③ 실시시기는 해당 사업장의 관할 고용노동관서의 장이 질병의 발생 원인 등을 확인하기 위하여 사업주에 대한 수시건강진단을 명령하여 실시할 수 있다.

④ 실시시기는 해당 사업장의 근로자나 근로자대표 또는 명예산업안전감독관이 사업주에게 수시건강진단을 요청하여 실시할 수 있다.

128. 중대재해란 산업재해 중 재해 정도가 심한 것을 말한다. 다음 중 중대재해가 아닌 것은?

① 사망자가 1명 이상 발생한 재해

② 부상자 또는 직업성 질병자가 동시에 10명 이상 발생한 재해

③ 인근지역의 주민이 인적피해를 입은 누출·화재·폭발 사고

④ 3개월 이상의 요양이 필요한 부상자가 동시에 2명 이상 발생한 재해

129. 기존의 작업환경측정 또는 건강진단의 실시 결과만으로 직업성 질환에 걸렸는지 여부의 판단이 곤란한 경우 역학조사를 실시할 수 있는데, 다음 중 역학조사를 요청할 수 있는 사람에 해당하지 않는 것은?

① 보건관리전문기관

② 사업주

③ 근로자대표

④ 안전관리자

131. 원청의 안전관리 책임 장소가 현행법에는 22개 위험 장소로 규정하고 있는 것을 (   ) 장소로 확대하도록 법 개정 등을 통해 개선할 계획이다. (   )에 들어갈 내용은?

⓵ 30개 ⓶ 40개 ⓷ 50개 ⓸ 모든장소

132. 산업안전보건법 제28조에는 안전보건상 유해하거나 위험한 작업의 경우 고용노동부 장관의 인가를 받지 아니하면 그 작업만을 분리하여 도급을 줄 수 없다고 규정하고 있다. 다음 중 도급을 줄 수 없는 유해하거나 위험한 작업이 아닌 것은?

① 도금작업

② 수은, 납, 카드뮴 등 중금속을 제련,주입,가공 및 가열하는 작업

③ 허가대상물질을 제조하거나 사용하는 작업

④ 관리대상 유해물질을 제조하거나 사용하는작업

133. 사업주가 건강악화 우려가 있는 업무에 근로를 제한하여야 할 근로자 대상에 해당하지 않은 사람은?

① 유기화합물·금속류 등의 유해물질에 중독된 사람

② 진폐의 소견이 있는 사람

③ 방사선에 피폭된 사람

④ 관절염, 류마티스, 그 밖의 운동기계의 질환이 있는 사람

134. 다음 중 안전보건관리책임자에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 안전보건관리책임자는 사업을 실질적으로 총괄관리하는 자여야만 한다

② 사업주는 안전보건관리책임자를 선임한 경우 선임서류를 1개월 이내에 지방노동관서의 장에게 제출하여야 한다

③ 안전보건관리책임자를 선임한 경우 사업주는 선임사실과 업무 수행내용을 증명할 수 있는 서류를 갖춰 둬야 한다

④ 작업환경측정 등 작업환경의 점검 및 개선에 관한 사항도 안전보건관리책임자의 업무 중 하나이다

135. 산업안전보건법 제29조제2항에는 도급사업주가 수급인이 사용하는 근로자가 같은 장소에서 작업을 할 때에 생기는 산업재해를 예방하기 위한 조치사항들을 규정하고 있다. 다음 보기 중에서 도급사업주의 예방조치 사항이 아닌 것은?

① 수급인이 근로자에게 하는 안전∙보건교육에 대한 지도와 지원

② 작업환경측정 실시

③ 수급인 근로자의 특수건강검진 실시

④ 작업장의 순회점검 등 안전보건관리

136. 다음 중 산업안전보건법 상 관리감독자의 업무가 아닌 것은?

① 작업과 관련된 기계·기구 또는 설비의 안전·보건 점검 및 이상 유무의 확인

② 근로자의 작업복·보호구 및 방호장치의 점검과 그 착용·사용에 관한 교육·지도

③ 사업장 순회점검·지도 및 조치의 건의

④ 작업 중 발생한 산업재해에 관한 보고 및 이에 대한 응급조치

137. 근로시간이 제한되는 작업은 잠함 또는 잠수작업 등 높은 기압에서 하는 작업을 말하는 것으로 다음 중 근로제한 시간으로 맞는 것은?

① 1일 4시간, 1주 30시간

② 1일 5시간, 1주 32시간

③ 1일 6시간, 1주 34시간

④ 1일 7시간, 1주 36시간

139. 다음 중 양벌규정 관련 내용으로 사실과 다른 것은?

① 해당 의무이행 주체가 위반행위를 한 경우 범죄행위자로서 책임을 지게 된다.

② 산업안전보건법상 의무규정을 이행해야 하는 자는 대부분 사업주(법인인 경우에는 법인, 개인기업의 경우에는 대표)이며, 사업주는 통상 법인인 경우가 일반적이다.

③ 산업안전보건법상 의무이행의 주체는 주로 사용자이다.

④ 산업안전보건법에서는 법의 실효성을 확보하기 위해 양벌규정을 두어 사업주 외에 법 위반 행위자를 벌하고 있다.

140. 도급인 사업주는 수급인 사업주 전원을 포함하여 안전보건협의체를 구성하여 회의를 개최하고 그 결과를 기록 보전하여야 합니다. 안전보건협의체에서는 재해발생 위험 시의 대피방법, 작업 또는 작업장 간의 연락방법, 위험성평가의 실시에 관한 사항을 협의하여야 하는데요 여기서 문제입니다 안전보건협의체 개최 주기는 얼마일까요 (1)

① 매월 1회 ② 2개월에 1회  ③분기 1회  ④ 반기 1회

141. 화재를 구분할 때 전기화재는 어디에 해당하는가?

⓵ A급 화재 ⓶B급 화재 ⓷C급 화재 ⓸D급 화재

142. 차량계 하역운반기계(지게차 등)의 운전자가 운전위치를 이탈하고자 할 때 운전자가 준수하여야 할 사항을 2가지만 쓰시오

① 포크, 버킷, 디퍼 등의 장치를 가장 낮은 위치 또는 지면에 내려 둘 것

② 원동기를 정지시키고 브레이크를 확실히 거는 등 갑작스러운 주행이나 이탈을 방지하기 위한 조치를 할 것

③ 운전석을 이탈하는 경우에는 시동키를 운전대에서 분리시킬 것

143. 산업안전보건법에서 사업주가 근로자에게 시행해야 하는 안전보건교육의 종류 3가지 이상 쓰시오

① 정기교육   ② 특별교육   ③ 채용시교육   ④ 작업내용 변경시교육   ⑤ 건설업 기초안전보건교육

144. 다음 중 산업안전보건법 상 양중기에 해당하지 않는 것은?

① 고소작업대    ② 이동식크레인    ③ 곤돌라    ④ 승강기

145. 연소의 3요소와 소화방법을 쓰시오

① 가연성 물질 : 제거소화    ② 산소 공급원 : 질식소화    ③ 점화원 : 냉각소화

① 가연성 물질 : 화재시 불을 다른 곳에 옮겨 붙거나 번지는 것을 차단한다. - 제거소화

② 산소공급원 : 공기 중의 산소는 약 21%로 15% 이하로 줄이면 불이 붙지 않는다. - 질식소화

③ 점화원 : 연소하기 위해서는 반드시 열이 있어야 하는데 물을 부어 열을 빼앗으면 연소 되지 않는다.

146. 누전차단기의 ①정격 감도전류 ②동작시간을 쓰시오

① 정격 감도전류 : 30mA 이하     ② 동작시간 : 0.03 초 이내

147. 도급사업의 합동 안전ㆍ보건점검을 할 때 점검반으로 구성하여야 하는 사람을 3가지 쓰시오

① 도급인인 사업주   ② 수급인인 사업주 ③ 도급인 및 수급인의 근로자 각 1명

148. 다음 빈칸을 채우시오

가) 화물을 취급하는 작업 등에 사업주는 바닥으로부터의 높이가 2m 이상 되는 하적단과 인접 하적단

사이의 간격을 하적단의 밑부분을 기준하여 ( ① )cm 이상으로 하여야 한다.

나) 부두 또는 안벽의 선을 따라 통로를 설치하는 경우에는 폭을 ( ② )cm 이상으로 할 것

다) 육상에서의 통로 및 작업장소로서 다리 또는 선거 갑문을 넘는 보도 등의 위험한 부분에는 ( ③ )

또는 울타리 등을 설치할 것

① 10     ② 90     ③ 안전난간

149. 산업안전 보건법 상 다음 안전보건 표지의 의미는?

	바탕 : 녹색
	도형 : 흰색

응급구호표지

150. 위험물질을 제조⋅취급하는 작업장과 그 작업장이 있는 건축물에 출입구 외에 안전한 장소로 대피할 수 있는 비상구 1개 이상을 설치해야 하는 구조 조건 중 틀린 것은?

① 출입구와 반대 방향에 있고, 출입구로부터 3m 이상 떨어져 있을 것

② 작업장의 각 부분으로부터 하나의 비상구 또는 출입구까지의 수평거리가 50m 이하가 되도록 할 것

③ 비상구의 너비는 0.75m 이상으로 하고, 높이는 1.5m 이상으로 할 것

④ 비상구의 문은 피난 방향으로 열리도록 하고, 바깥에서 항상 열 수 있는 구조로 할 것

비상구는 실내에서 항상 열 수 있어야 함

151. 사업을 타인에게 도급하는 자는 근로자의 건강을 보호하기 위하여 수급인이 고용노동부령으로 정하는 위생시설에 관한 기준을 준수할 수 있도록 수급인에게 위생시설을 설치할 수 있는 장소를 제공하거나 자신의 위생시설을 수급인의 근로자가 이용할 수 있도록 하는 등 적절한 협조를 하여야 한다. 위생시설 3가지 이상을 쓰시오

① 세면시설    ② 목욕시설    ③ 탈의시설    ④ 세탁시설

152. 작업장에서 취급하는 대상화학물질의 물질안전보건자료에 해당되는 내용을 근로자에게 교육하여야 한다. 근로자에게 실시하는 교육사항 4가지 이상 쓰시오

① 대상화학물질의 명칭(또는 제품명)	② 물리적 위험성 및 건강 유해성

③ 취급상의 주의사항	④ 적절한 보호구

⑤ 응급조치 요령 및 사고시 대처방법	⑥ 물질안전보건자료 및 경고표지를 이해하는 방법

153. 경고표지에 용도 및 사용 장소에 관한 내용이다. 빈칸에 적당한 종류를 쓰시오

① 폭발성 물질이 있는 장소 : (   )

② 돌 및 블록 등 떨어질 우려가 있는 물체가 있는 장소 : (   )

③ 경사진 통로 입구, 미끄러운 장소 : (   )

④ 휘발유 등 화기의 취급을 극히 주의해야 하는 물질이 있는 장소 : (   )

① 폭발성 물질 경고   ② 낙하물체(낙하물) 경고  ③ 몸균형 상실 경고   ④ 인화성물질 경고

154. 산업안전보건법상 다음 그림에 해당하는 안전보건표지의 명칭을 쓰시오.

①	②	③	④

① 화기금지   ② 폭발성물질경고   ③ 부식성물질경고   ④ 고압전기경고

155. 산업안전보건법상 원동기ㆍ회전축 등의 위험 방지를 위한 기계적인 안전조치를 3가지 쓰시오

① 덮개     ② 울     ③ 슬리브     ④ 건널다리

156. 근로자의 추락 등에 의한 위험을 방지하기 위하여 설치하는 안전난간의 주요구성 요소 4가지를 쓰시오

① 상부 난간대     ② 중간 난간대     ③ 발끝막이판     ④ 난간기둥

157. 산업안전보건법에서 관리감독자 정기 안전ㆍ보건교육의 내용이 아닌 것은?

① 작업공정의 유해ㆍ위험과 재해 예방대책에 관한 사항

② 표준안전작업방법 및 지도 요령에 관한 사항

③ 산업재해 보상보험 제도에 관한 사항

④ 산업보건 및 직업병 예방에 관한 사항

산재보험 제도는 근로자 정기안전교육 내용임

158. 둥근톱기계 방호장치를 2가지 쓰시오

① 반발예방장치     ② 톱날 접촉 예방장치

159. 건물 해체 작업 시 작업계획에 포함될 사항을 2가지 이상 쓰시오

① 해체의 방법 및 해체순서도면	② 사업장내 연락방법

③ 해체물의 처분계획	④ 해체작업용 기계ㆍ기구 등의 작업계획서

⑤ 해체작업용 화약류 등의 사용계획서

160. 지게차가 갖추어야 하는 사항 4가지를 쓰시오

① 전조등 및 후미등    ② 헤드가드    ③ 백레스트  ④ 안전벨트

161. 관리대상 유해물질을 취급하는 작업장에 게시사항 3가지를 쓰시오.

① 관리대상 유해물질의 명칭	② 인체에 미치는 영향  ③ 취급상의 주의사항

④ 착용하여야 할 보호구	⑤ 응급조치와 긴급 방재 요령

162. 가설통로 설치시 준수사항 3가지를 쓰시오

① 견고한 구조로 할 것

② 경사는 30도 이하로 할 것

③ 경사가 15도를 초과하는 경우에는 미끄러지지 아니하는 구조로 할 것

④ 추락할 위험이 있는 장소에는 안전난간을 설치할 것

163. 위험성평가 제도의 내용 중 틀린 것은?

① 위험성평가는 사업주가 스스로 유해·위험요인을 찾아내어 위험성을 결정하고, 그 결과에 따라 필요한 조치를 하는 것이다

② 사업주는 위험성평가 실시내용 및 결과를 1년간 기록·보존하여야 한다

③ 상시근로자 100명 미만 사업장은 위험성평가 우수 사업장 인정 신청을 할 수 있다

④  상시근로자 30명 미만 사업장은 위험성평가 컨설팅을 신청할 수 있다

164. 다음 업무 내용 중 산업안전보건법 제14조에 규정된 관리감독자의 직무가 아닌 것은?

① 지휘·감독하는 작업과 관련된 기계·기구 또는 설비의 안전보건 점검

② 소속된 근로자의 작업복·보호구 및 방호장치의 점검과 그 착용·사용에 관한 교육·지도

③ 사업장 순회점검·지도 및 조치의 건의

④ 해당 작업의 작업장 정리·정돈 및 통로확보에 대한 확인·감독

166. 다음 중 산업안전보건법상 사업주가 해당 작업별 종사 근로자에게 지급하여야 할 보호구로 적절하지 않는 것은?

① 소음작업, 강렬한 소음작업 또는 충격소음작업 종사 근로자에게 청력보호구를 지급하고 착용하도록 하여야 한다.

② 적정공기가 유지되지 않는 밀폐 공간 작업 시 근로자에게 공기호흡기 또는 방독마스크를 지급하여 착용하도록 하여야 한다.

③ 석면해체·제거작업 종사 근로자에게 방진마스크(특등급)를 지급하여 착용하도록 하여야 한다.

④ 분진작업(실내에서 금속을 용접하는 작업) 종사 근로자에게 방진마스크(1등급)를 지급하여 착용하도록 하여야 한다.

167. 다음 중 밀폐공간에 해당하지 않는 것은?

① 근로자가 상주하지 않는 공간으로서 출입이 제한된 장소의 내부

② 일산화탄소가 30피피엠 이상인 장소의 내부

③ 갈탄을 사용하는 콘크리트 양생장소

④ 산소농도가 20퍼센트인 장소의 내부

168. 다음 빈칸에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

산업안전보건법 시행규칙 제93조의4(작업환경측정 횟수) 사업주는 작업장 또는 작업공정이 신규로 가동되거나 변경되는 등으로 제93조제1항에 따른 작업환경측정 대상 작업장이 된 경우에는 그 날부터 (            )이내에 작업환경측정을 하고, 그 후 (            )에 1회 이상 정기적으로 작업환경을 측정하여야 한다.

① 30일, 3개월

② 30일, 6개월

③ 3개월, 6개월

④ 6개월, 1년

169. 다음 중 작업환경측정에 대한 설명으로 알맞지 않은 것은?

① 사업주는 그 사업장에 소속된 사람으로서 산업위생관리산업기사 이상의 자격을 가진 자로 하여금 작업환경측정을 하도록 하여야 한다.

② 특별관리물질을 취급하는 임시 작업(일시적으로 하는 작업 중 월 24시간 미만인 작업, 매월 행하는 작업은 아님)은 작업환경측정을 하지 아니할 수 있다.

③ 작업환경측정을 하기 전에 예비조사를 하여야 한다.

④ 사업주는 작업환경측정 결과 노출기준 초과 작업공정에 대하여 시료채취를 마친 날부터 60일 이내에 해당 작업공정의 개선을 증명할 수 있는 서류 또는 개선 계획을 관할 지방고용노동관서의 장에게 제출하여야 한다.

170. 기관석면조사 대상이 아닌 것은?

① 연면적의 합계가 50㎡ 이상이면서 철거·해체 하려는 부분의 면적합계가 50㎡ 이상인 일반 건축물

② 연면적의 합계가 200㎡ 이상이면서 철거·해체 하려는 부분의 면적합계가 200㎡ 이상인 주택 및 그 부속 건축물

③ 철거·해체하려는 면적의 합이 15㎡ 또는 부피의 합이 1㎥ 이상인 단열재, 보온재, 분무재, 내화피복재, 개스킷, 패킹, 실링재, 그 밖의 유사 용도의 물질이나 자재

④ 철거·해체하려는 길이의 합이 50m 이상인 파이프보온재 등

171. 산업안전보건법상 안전･보건관리체계에 대해 잘못 설명한 것은?

① 안전보건관리책임자는 해당 사업에서 그 사업을 실질적으로 총괄관리하는 사람으로 선임하여야 한다.

② 안전보건관리책임자를 두어야 하는 사업장에서 안전보건총괄책임자를 둘 경우에는 그 사업의 안전보건관리책임자를 안전보건총괄책임자로 지정한다.

③ 도급을 받은 수급인의 경우에도 공사금액 또는 상시 근로자수가 안전관리자를 두어야 하는 기준에 해당할 경우 안전관리자를 선임하여야 한다.

④ 안전보건관리책임자･안전관리자･보건관리자를 선임한 경우에는 선임 등 보고서를 관할 지방고용노동관서에 제출하여야 한다.

172. 다음 중 안전보건관리담당자에 대하여 잘못 설명한 것은?

① 해당 사업장 소속 근로자로서 보건관리자의 자격을 갖춘 경우 안전보건관리담당자로 선임할 수 있다.

② 상시근로자 10명 이상 50명 미만인 임업 사업장에는 안전보건관리담당자를 선임하여야 한다.

③ 안전보건관리담당자를 선임한 경우에는 그 선임 사실을 증명할 수 있는 서류를 갖추어 두어야 한다.

④ 안전보건관리담당자의 업무를 안전관리전문기관 또는 보건관리전문기관에 위탁할 수 있다

173. 안전인증 대상 기계·기구 등이 아닌 것은?

① 프레스

② 지게차

③ 고소작업대

④ 곤돌라

174. 다음 중 안전검사를 받아야 하는 것은?

① 정격하중 0.5톤 이하인 크레인

② 적재하중이 0.5톤 이상인 리프트

③ 용기의 길이가 150밀리미터 이하인 압력용기

④ 지면에서 각도가 45도 이하로 설치된 곤돌라

175. 다음 설명 중 틀린 것은?

① 제조 등의 허가대상 유해물질 - 베릴륨, 염화비닐 및 휘발성 콜타르피치, 비소 및 그 무기화합물 등

② 제조‧사용 등이 금지된 물질도 고용노동부장관의 승인을 얻는다면 제조‧사용할 수 있다.

③ 특별관리 대상 물질이라도 허용소비량 미만인 경우에는 안전보건규칙이 적용되지 않는다.

④ 허가대상 물질의 제조‧사용 허가 신청서는 관할 지방관서장에게 제출하고, 허가기준을 심사‧확인한 후 20일 이내 허가여부를 통지하여야 한다.

176. 다음 중 감전위험을 결정하는 인자가 아닌 것은?

① 통전 경로

② 전기기기 종류

③ 전압 크기

④ 인체저항

177. 다음 중 감전방지를 위한 접지 설치 대상이 아닌 것은?

① 전기기기 금속제 외함

② 변전소 울타리

③ 휴대용 전기기기

④ 이중절연 전기기기

178. 다음 중 석면으로 인한 3대 질환이 아닌 것은?

① 악성중피종

② 폐암

③ 석면폐

④ 폐렴

179. 다음은 이동식 비계의 안전조치 사항이다. 틀린 것은?

① 높이 2m 이상 작업시 안전난간을 설치한다.

② 이동식 비계 높이가 폭보다 4배 이하로 사용한다.

③ 발바퀴의 제동장치는 이동시를 제외하고 잠금상태로 둔다.

④ 작업발판 상부에서 사다리를 설치 사용할 수 있다.

180. 화재·폭발·누출 등 중대산업사고를 예방하기 위해 사업주가 작성하여 고용노동부(안전보건공단)에 제출하는 안전관리계획서는?

① 장외영향평가서

② 공정안전보고서

③ 위해관리계회서

④ 안전성향상계획서

181. 안전밸브보다 파열판을 설치해야 할 경우로 가장 관련이 없는 것은?

① 고압스팀

② 독성물질

③ 중합이 쉬운 물질

④ 급격한 압력상승 우려

182. 다음 중 화재(폭발) 3요소가 아닌 것은?

① 산소(공기)

② 가연물(인화물)

③ 점화원(열)

④ 연쇄반응

183. 산업안전보건법에서 관리하는 화학물질 체계가 아닌 것은?

① 관리대상 유해물질

② 허용기준 설정물질

③ 유독물질

④ 제조 등 금지물질

184. 산업안전보건법상 물리적 위험성과 건강 유해성의 분류기준이 아닌 것은?

① 인화성 액체

② 급성독성 물질

③ 발암성 물질

④ 방사성 물질

185. 산업안전보건법상 화학물질 경고표지의 기재항목이 아닌 것은?

① 신호어

② 그림문자

③ 구성성분의 명칭 및 함유량

④ 유해·위험문구

186. 다음 중 화재감시자 배치와 관련된 내용으로 올바르지 않은 것을 고르시오

① 연면적 15,000㎡ 이상의 건설공사 또는 개조공사가 이루어지는 건축물의 지하장소에서 화재위험작업을 수행하는 경우 화재감시자를 배치하여야 한다

② 화재감시자는 화재의 위험을 감시하고 화재 발생 시 사업장내 근로자의 대피를 유도하는 업무를 담당한다

③ 화재감시자는 화재발생 시 화재를 진압해야하는 업무를 맡는다

④ 사업주는 지정하여 배치한 화재감시자의 업무 수행에 필요한 확성기, 휴대용 조명기구 및 방연마스크 등 대피용 방연장비를 지급하여야 한다.

187. 다음 중 산업안전보건법 제34조에 따른 안전인증 대상에는 해당되나 같은 법 제36조에 따른 안전검사 대상에는 해당되지 않는 것은?

① 기계톱

② 프레스

③ 크레인

④ 곤돌라

188. 다음 중 산업안전보건법 제35조 및 같은 법 시행령 제28조의5제1항제1호에 따른 자율안전확인신고대상 기계·기구가 아닌 것은?

① 연삭기 또는 연마기

② 컨베이어

③ 건설용리프트

④ 산업용로봇

189. 다음중 용어를 설명한 것으로 맞는 것은?

유해․위험요인별로 추정한 위험성의 크기가 허용가능 한 범위인지 여부를 판단하는 것

① 위험성 결정

② 위험성

③ 유해․위험요인

④ 위험성 추정

190. 다음은 수시 위험성 평가를 실시하여야 하는 경우에 대한 설명이다. 옳지 않은 것은?

① 사업장 건설물의 설치･이전･변경 또는 해체

② 기계･기구, 설비, 원재료 등의 신규 도입 또는 변경

③ 안전･보건과 관련되는 새로운 지식의 습득

④ 작업방법 또는 작업절차의 신규 도입 또는 변경

191. 산업안전보건법 안전보건기준에관한 규칙 제302조 (전기 기계․기구의 접지)에서 정하는 접지대상 중 잘못된 것은?

① 전기 기계․기구의 금속제 외함, 금속제 외피 및 철대

② 코드와 플러그를 접속하는 휴대형 손전등

③ 전기를 사용하지 아니하는 전동식 양중기의 프레임과 궤도

④ 저압이상의 전기를 사용하는 전기 기계․기구 주변의 금속제 칸막이

192. 산업안전보건기준에관한 규칙 제302조 (전기 기계․기구의 접지)와 제304조 (누전차단기에 의한 감전방지)에서 정하는 접지 및 누전차단기 설치 제외대상이 아닌 것은?

①「전기용품안전관리법」에 따른 이중절연구조

② 대지전압 150V를 초과하는 이동형 전기 기계․기구

③ 절연대 위에서 사용하는 전기 기계․기구

④ 비접지 방식의 전로

193. 전력계통의 과부하, 단락, 절연파괴 등이 발생할 경우 전력계통을 보호하기 위해 설치하는 전기설비는?

① 변압기

② 피뢰기

③ 단로기

④ 차단기

194. 산업안전보건법 시행령에서 규정한 사업장 내 기계·기구 또는 설비의 안전·보건 점검 및 이상 유무의 확인을 하는 업무를 행하는 자는?

① 안전보건관리책임자

② 관리감독자

③ 안전관리자

④ 근로자

195. 다음 중 산업안전보건법 제33조 및 같은 법 시행령 제27조에 따른 방호조치 대상 기계․기구가 아닌 것은?

① 예초기

② 공기압축기

③ 지게차

④ 교류아크용접기

196. 사업주는 근로자가 장시간근로, 야간 교대근무 등의 신체적 피로와 정신적 스트레스가 높은 작업을 하는 경우에 건강장해 예방을 위하여 조치를 하여야 한다. 조치의 내용 중 잘못 시행된 것은?

① 직무스트레스 요인에 대하여 평가

② 작업량 및 작업일정에 대하여 근로자 의견을 반영

③ 건강진단 개인 자료를 공개하여 노동조합과 협의

④ 금연, 고혈압 관리 등 건강증진 프로그램을 시행

197. 근로자의 건강증진 및 질병을 예방하기 위하여 유해요인, 생활습관, 건강상태 요인 등을 조사하여 향후 질환으로 진전될 가능성을 건강군, 저위험군, 중등도 위험군, 고위험군으로 분류하여 예측하기 위한 진단 방법은?

① 직무스트레스평가

② 근골격계질환평가

③ 뇌·심혈관발병위험도평가

④ 정기건강진단평가

198. 작업환경측정 주기로 적절하지 아니한 것은?

① 최초 측정 이후 1년에 1회 이상 정기적 측정

② 공정이 변경되어 대상 작업장이 된 날로부터 30일 이내 실시

③ 공정이 신규로 가동되어 대상 작업장이 된 날로부터 30일 이내 실시

④ 특별관리물질이 노출기준을 초과한 경우 초과 공정의 해당 유해인자에 한하여 3개월 이내 측정

199. 다음 중 근골격계 유해요인조사의 내용으로 적절하지 않는 것은?

① 설비·작업공정·작업량·작업속도 등 작업장 상황 조사

② 작업시간·작업자세·작업방법 등 작업조건 조사

③ 작업관 관련된 근골격계질환 징후와 증상 유무

④ 근골격계질환 예방을 위한 의학적 조치

200. 건강진단 결과의 해석이 잘못된 것은?

① A  : 건강자로 건강관리상 사후관리가 필요 없는 자

② C₁: 직업성 질병으로 진전할 우려가 있어 추적검사 등 관찰이 필요한 자

③ D₁: 재검사가 필요한 자

④ D₂: 일반 질병의 소견을 보여 사후관리 필요한 자

201. 다음 중 뇌심혈관질환의 유해위험요인이 아닌 것은?

① 고령

② 흡연

③ 비만

④ 운동

202. 다음 중 경고표지 기재사항으로 틀린 것은?

① 명칭

② 신호어

③ 유해·위험문구

④ 사용자 정보

203. 벤젠은 발암성 구분 1A로 분류된다. 다음 그림문자 중 발암성 구분 1A에 적용되는 그림문자를 고르시오.

①             ②

③             ④

204. 다음 중 틀린 것은?

① “산업재해”란 근로자가 업무에 관계되는 건설물ㆍ설비ㆍ원재료ㆍ가스ㆍ증기ㆍ분진 등에 의하거나 작업　또는 그 밖의 업무로 인하여 사망 또는 부상하거나 질병에 걸리는 것을 말함

② “작업환경측정”이란 작업환경 실태를 파악하기 위하여 해당 근로자 또는 작업장에 대하여 사업주가 측정계획을 수립한 후 사료를 채취하고 분석ㆍ평가하는 것을 말함

③ “안전ㆍ보건진단”이란 산업재해를 예방하기 위하여 잠재적 위험성을 발견하고 그 개선대책을 수립할 목적으로 고용노동부장관이 지정하는 자가 조사ㆍ평가를 말함

④ “중대재해”란 산업재해 중 사망자가 2명 이상 발생한 재해를 말함

205. 산업안전보건교육에 관한 설명 중 틀린 것은?

① 사업주는 안전보건에 관한 특별 교육을 이수한 근로자에 대하여도 채용 시 교육 또는 작업 내용 변경 시 교육을 새로이 이수하도록 하여야 한다.

② 사업주는 근로자를 채용(건설 일용근로자 채용의 경우는 제외)할 때 또는 작업 내용을 변경할 때에는 해당 업무와 관련되는 안전보건에 관한 교육을 실시하여야 한다.

③ 사업주는 유해·위험한 작업에 근로자를 종사하게 할 때에는 업무와 관계되는 안전보건에 관한 특별 교육을 실시하여야 한다.

④ 사업주는 해당 사업장의 근로자에 대하여 고용노동부령으로 정하는 바에 따라 정기적으로 안전ㆍ보건에 관한 교육을 실시하여야 한다.

206. 유해위험요인이 부상 또는 질병으로 이어질 수 있는 가능성(빈도)과 중대성(강도)을 조합한 크기의 위험의 크기를 무엇이라 하는가?

① 유해위험요인(hazard)

② 위험(danger)

③ 위험성(risk)

④ 유해위험요인 파악(hazard identification)

207. 위험성평가에 관한 설명 중 가장 거리가 먼 것은?

① 위험성평가란 유해･위험요인을 파악하고 해당 유해･위험요인에 의한 부상 또는 질병의 발생 가능성(빈도)과 중대성(강도)을 추정･결정하고 감소대책을 수립하여 실행하는 일련의 과정을 말한다

② 위험성평가는 사업장의 모든 위험요인에 대해 실시하는 것을 원칙으로 한다.

③ 유해위험요인 파악은 가급적 다양한 관점에서(인적요인, 설비적요인, 환경적 요인 등) 실시한다.

④ 위험감소대책은 기술적, 경제성을 검토하여 가장 높은 수준의 안전대책을 수립한다

208. 안전난간의 기준 중 틀린 것은?

① 난간대는 지름 2.7CM 이상의 금속제 파이프나 그 이상의 강도를 가진 재료 사용

② 상부난간대는 90~120cm의 높이에 설치

③ 중간대는 45cm의 높이에 설치

④ 임의의 방향으로 움직이는 100KG이상의 하중에 견딜 수 있는 구조

209. 크레인 방호 장치 중 틀린 것은?

① 권과 방지 장치

② 비상 정지 장치

③ 언로더 벌브

④ 역회전 방지 장치

210. 고용노동부에서는 붕괴∙협착∙절단 등 충격적인 재해를 경험 또는 목격한 노동자를 대상으로 시행하고 있는 관리 프로그램의 이름은?

트라우마 관리프로그램

211. 도급인은 근로자의 건강을 보호하기 위하여 수급인에게 위생시설을 설치할 수 있는 장소를 제공하거나 자신의 위생시설을 수급인의 근로자가 이용할 수 있도록 하는 등 적절한 협조를 하여야 한다고 규정하고 있습니다. 여기서 말하는 위생시설이 5가지가 있는데 아닌 것의 번호는?

①휴게시설	②세면∙목욕시설	③ 체력단련시설	④ 수면시설

212. 유해∙위험한 기계∙기구∙설비 등으로 근로자의 안전∙보건에 필요하다고 인정되는 것을 제조하거나 수입하는 자는 안전인증을 받아야 한다. 다음 중 안전인증대상에 해당되지 않는 것은?

① 프레스 ② 이동식 크레인 ③ 고소작업대 ④ 컨베이어

213. 사다리식 통로에 관한 설명입니다. 내용 중 틀린 것을 고르세요

① 발판과 벽과의 사이는 15cm이상의 간격을 유지할 것

② 사다리의 폭은 40cm이상으로 할 것

③사다리의 상단은 걸쳐놓은 지점으로부터 60cm 이상 올라가도록 할 것

④사다리식 통로의 길이가 10m 이상인 경우에는 5m이내마다 계단 참을 설치할 것

정답은 2번 입니다. 사다리의 폭은 30cm이상입니다

214. 산업안전보건법 제133조에서 사업주는 양중기 및 달기구를 사용하여 작업하는 운전자 또는 작업자가 보기 쉬운 곳에 세가지를 표시하도록 하고 있습니다. 다음 중 아닌 것을 고르세요

1. 정격하중	2, 운전속도	3. 경고표시	4. 방호장치

215. 근로자 채용시 신규채용교육은 몇시간 실시하여야 하는가?

① 2시간       ② 4시간     ③ 6시간     ④ 8시간

216. 호흡용 보호구에 해당되는 품목은?

① ABE형 안전모

② 절연 안전화

③ 귀덮개 및 귀마개

④ 압력모드하에서 작동하는 전면형 공기공급식 공기정화 호흡용보호구

217. 안전화 사용방법 및 관리사항으로 적합한 것은?

① 무거운 안전화을 착용

② 정전화를 신고 충전부에 접촉 가능

③ 끈을 느슨히 묶고 꺾어 신지 말 것

④ 발에 맞는 것을 신는다.

218. 도급사업시 협의체의 정기회의는 몇 개월에 1회이상 실시하여야 하나?

① 1개월      ② 2개월      ③ 3개월     ④ 4개월

219. 하인리히의 사고발생 5단계중 재해를 예방하기 위해 제거하여야 할 것은?

① 사회적 ,환경적인 요인

② 개인의 결함

③ 불안전상태, 불안전행동

④ 사고

220.  크레인(호이스트)은 몇 Ton이상시 안전검사 대상인가?

① 1ton    ② 2ton    ③ 3ton     ④ 5ton

221. 방독 마스크를 사용하는 작업과 맞지 않는 것은?

① 소방작업   ② 석면작업   ③ 페인트제조 작업   ④ 산소결핍작업

222. 통풍이나 환기가 충분하지 않고 가연물이 있는 건축물 내부 또는 설비 내부에서 화재위험작업을 하는 경우 준수해야 할 사항이 아닌 것은?

① 작업 준비 및 작업절차 수립

② 작업장 내 위험물의 사용, 보관 현황 파악

③ 작업 근로자에 대한 화재예방 및 피난교육 등 비상조치

④ 작업 전, 전체 근로자 대상으로 스트레칭 등 체조 실시

223. 로봇의 운전으로 인하여 근로자에게 발생할 수 있는 부상 등의 위험을 방지하기 위한 안전대책 중 해당되는 사항은?

① 안전매트   ② 높이 1m의 울타리    ③ 압력방출장치   ④ 백레스트

224. 산업안전보건법 시행규칙 제46조(방호조치)에 근거한 지게차의 방호조치에 해당되지 않는 것은?

① 안전센서  ② 후사경  ③ 좌석안전띠  ④ 헤드가드

225. 유해위험방지계획서 제출 대상 사업장에 해당되지 않는 것은?

① 자동차판매 및 차량연료 소매업   ② 화학물질 및 화장품제품제조업

③ 반도체제조업                    ④ 식료품제조업

226. 작업 중 Chip(칩)의 비산이나 유해물의 비산 등에 의한 눈의 보호를 위하여 사용하는 보호구는?

① 보안경          ② 방진마스크        ③ 방독마스크      ④ 안전모

227. 화재감시자를 지정, 배치하여야만 하는 화재위험장소가 아닌 것은?

① 연면적 15,000 제곱미터 이상의 건설공사

② 연면적 5,000 제곱미터 이하의 냉동,냉장창고 시설의 설비공사 또는 단열공사 현장

③ 연면적 15,000 제곱미터 이상의 개조공사가 이루어지는 건축물의 지하장소

④ 액화석유가스 운반선 중 단열재가 부착된 액화석유가스 저장시설에 인접한 장소

228. 산업안전보건교육규정 제2조 (정의)에서 해당 사업장의 근로자가 기존에 수행하던 작업내용과 다른 작업을 수행하게 될 경우 변경된 작업을 수행하기 전 의무적으로 실시하여야 하는 교육을 무엇이라고 하는가 ?

① 작업내용 변경시 교육  ② 채용시 교육  ③ 특별교육  ④ 정기교육

229. 산업안전보건교육규정 제2조 (정의)에서 간헐적 작업이란 무엇을 뜻하는가?

① 연간 총 작업일수가 30일을 초과하지 않는 작업

② 연간 총 작업일수가 60일을 초과하지 않는 작업

③ 연간 총 작업일수가 90일을 초과하지 않는 작업

④ 연간 총 작업일수가 120일을 초과하지 않는 작업

230. 산업안전보건교육규정 제2조 (정의)에서 단기적 작업이란 무엇을 뜻하는가?

① 2개월 이내에 종료되는 1회성 작업  ② 1년 이내에 종료되는 1회성 작업

③ 3년 이내에 종료되는 1회성 작업    ④ 2년 이내에 종료되는 1회성 작업

231. 선반과 같은 회전체 작업시 착용해서는 안 되는 것은?

① 안전화     ② 면장갑     ③ 안전모    ④ 보안경

232. 크레인의 방호장치가 아닌 것은?

① 후크 해지장치     ② Chik 브레이크    ③ 권과방지장치   ④ 과부하 방지장치

233. 3일이상 휴업재해 발생시 고용노동부에 산업재해조사표 제출기간은?

① 1주일이내    ② 1개월이내     ③ 2개월이내     ④ 3개월이내

234. 위험성평가의 실시주기는 몇 년인가?

① 6개월     ② 1년     ③ 2년    ④ 3년

235. 사업장내 통로의 조도는 몇 LUX 이상 유지하여야 하나?

① 75LUX      ② 150LUX      ③ 300LUX     ④ 750LUX

236. 압력용기 중 안전검사 대상인 것은?

① 용기의 길이 또는 압력에 상관없이 안지름, 폭, 높이, 또는 단면 대각선 길이가 150밀리미터 관(管)을 이용하는 경우 호칭지름 150A) 초과하는 용기

② 판형(plate type) 열교환기

③ 유압․수압․공압 실린더

④ 산업용 이외에서 사용하는 밀폐형 팽창탱크

237. 컨베이어 시스템의 총 이송거리 합의 길이가 몇m를 초과할 시 안전검사 대상이 되는가?

① 5m          ② 10m        ③ 15m        ④ 20m

238. 다음중 자율안전확인 대상 기계, 기구가 아닌 것은?

① 산업용로봇       ② 공작기계        ③ 사출성형기      ④ 컨베이어

239. 건설현장에 설치되어 있는 크레인의 안전검사 주기는?

① 6개월            ② 1년             ③ 2년             ④ 4년

240. 기계설비의 정비, 청소, 급유, 검사, 수리 작업 시 유의 하여야 할 사항으로 거리가 먼 것은?

① 작업지휘자를 배치하여 갑자기 기계가동을 시키지 않도록 한다.

② 기계내부에 압축된 기체나 액체가 불시에 방출될 수 있는 경우에는 사전에 방출조치를 실시한다.

③ 해당 기계의 운전을 정지한 때에는 기동장치에 잠금 장치를 하고 그 열쇠는 다른 작업자가 임의로 사용할 수 있도록 눈에 띄기 쉬운 곳에 보관한다.

④ 근로자에게 위험을 미칠 우려가 있는 때에는 근로자의 위험방지를 위하여 해당 기계를 정지시켜야 한다.

241. 반드시 급정지기구가 부착되어 있어야만 유효한 프레스의 방호장치는?

① 게이트가드식 방호장치

② 수인식 방호장치

③ 손쳐내기식 방호장치

④ 양수조작식 방호장치

242. 기계의 원동기・회전축 등의 위험부위에 위험방지를 위한 조치로서 거리가 먼 것은?

① 원동기・회전축・기어・풀리・벨트 및 체인 등 근로자에게 위험을 미칠 우려가 있는 부위에는 덮개・울・슬리브 등을 설치하여야 한다.

② 회전축・기어・풀리 및 플라이 휠 등에 부속하는 키・핀 등의 기계요소는 돌출형으로 하거나 해당부 위에 덮개를 설치하여야 한다.

③ 벨트 이음 부분에는 돌출된 고정구를 사용하여서는 아니된다.

④ 원동기・회전축・기어 및 플라이휠・벨트부 등 위험이 미칠 우려가 있는 부분에는 건널다리를 설치하되, 건널다리에는 안전난간 및 미끄러지지 아니하는 구조의 발판을 설치하여야 한다.

243. 다음 괄호안의 누전차단기 동작에 대한 내용 중 맞는 것은?

전기기계ㆍ기구에 설치되어 있는 누전차단기는 정격감도전류가 (  )밀리암페어 이하이고 작동시간은 (  )초 이내일 것. 다만, 정격전부하전류가 (  )암페어 이상인 전기기계ㆍ기구에 접속되는 누전차단기는 오작동을 방지하기 위하여 정격감도전류는 (  )밀리암페어 이하로, 작동시간은 (  )초 이내로 할 수 있다.

① 50, 0.03, 30, 100, 0.2

② 50, 0.03, 30, 200, 0.2

③ 30, 0.03, 50, 200, 0.1

④ 30, 0.03, 50, 100, 0.1

244. 산업안전보건법 안전보건기준에관한 규칙 제302조 (전기 기계․기구의 접지)와 제304조 (누전차단기에 의한 감전방지)에서 정하는 접지 및 누전차단기 설치 제외대상이 아닌 것은?

① 「전기용품안전관리법」에 따른 이중절연구조

② 대지전압 150V를 초과하는 이동형 전기 기계․기구

③ 절연대 위에서 사용하는 전기 기계․기구

④ 비접지 방식의 전로

245. 다음 아래의 산업안전보건법 안전보건기준에 관한 규칙 제230조 (폭발위험이 있는 장소의 설정 및 관리)의 내용중 괄호 안에 들어갈 내용은?

사업주는 다음 각 호의 장소에 대하여 폭발위험장소의 구분도를 작성하는 경우에는 「산업표준화법」에 따른 한국산업표준으로 정하는 기준에 따라 (  )폭발 위험장소 또는 (  )폭발 위험장소로 설정하여 관리하여야 한다.

1. 인화성 액체의 증기나 인화성 가스 등을 제조·취급 또는 사용하는 장소

2. 인화성 고체를 제조·사용하는 장소

① 가스, 분진          ② 단락, 지락

③ 정전기, 전기화재    ④ 마찰, 충격

246. 다음 중 안전증과 압력 방폭구조에 대한 설명 중 틀린 것은?

① “안전증방폭구조”는 폭발성 가스 또는 증기에 점화원이 될 전기불꽃등의 발생을 방지하기 위하여 기계적, 전기적, 구조상 또는 온도상승에 대해서 특히 안전도를 증가시킨 구조를 말한다.

② 1종장소내 전기스위치를 안전증 방폭구조로 설치하였다.

③ “압력방폭구조”라 함은 용기 내부에 보호가스(신선한 공기 또는 불활성 가스)를 압입하여 내부압력을 유지함으로써 폭발성 가스 또는 증기가 용기 내부로 유입하지 않도록 된 구조를 말한다.

④ 압력방폭구조의 용기는 보호가스의 내부압력에 충분하게 견뎌야 함과 동시에 보호가스의 누설이 적도록 한다.

247. 감전사고 발생시 조치순서 중 가장 먼저 해야 할 사항은?

① 사고자 안전장소 구출

② 사고전원 차단

③ 사고자 의식상태 확인

④ 인공호흡 실시

248. 다음 중 일반적인 전기의 특성 및 성질을 설명한 내용이다. 틀린 것은?

① 빛의 속도처럼 매우 빨라서 사고 발생 시 대피의 시간적 여유가 없다.

② 현대생활에서 필수적인 에너지로 안전하게 사용할 수 있다.

③ 외관상 선로에서 전기의 흐름 여부에 대한 구분이 가능하다.

④ 발생과 동시에 소비되는 것으로 순간적인 흐름의 연속이다.

249. 산업안전보건법 규정에 따른 감독의 종류 중 재해발생 위험이 높은 기인물, 유해·위험작업 등을 대상으로 집중 단속기간을 정하여 실시하는 감독은?

① 정기감독

② 안전보건컨설팅

③ 기획감독

④ 특별감독

250. 다음 중 사출성형기의 방호장치에 해당되지 않는 것은?

➀ 안전밸브

② 양수 조작식 방호장치

③ 게이트 가드(gate guard) 연동장치

④ 기계의 히터 등 가열부위 또는 감전 우려 부위 방호덮개

251. 고용노동부「사업장 대규모 인적사고」위기대응 실무매뉴얼의 위기경보 구분 중 사업장내 대규모 인적사고 발생으로 그 피해가 광범위하게 확산될 수 있는 상황이 확실한 단계는?

➀ 관심(Blue)

② 주의(Yellow)

③ 경계(Orange)

④ 심각(Red)

252. 양중기 과부하방지장치의 종류가 아닌 것을 고르시오.

① 전기식  ② 전자식  ③ 유압식  ④ 기계식

253. 근로자가 탑승하는 곤돌라,리프트 등에 사용되는 달기구의 안전율은 얼마 이상인가?

① 4       ② 5       ③ 7       ④ 10

254. 프레스 방호장치의 종류가 아닌 것을 고르시오

① 광전자식  ② 양수조작식

③ 전기식    ④ 수인식

255. 안전검사 대상 기계기구가 아닌 것을 고르시오

① 곤돌라  ② 공작기계  ③ 리프트  ④ 롤러기

256. 위험성평가의 5단계 절차에 대하여 바르게 설명한 것은?

① 사전준비→유해･위험요인의 파악→위험성의 추정→위험성 결정→감소대책의 수립 및 실행

② 사전준비→위험성의 추정→유해･위험요인의 파악→위험성 결정→감소대책의 수립 및 실행

③ 유해･위험요인의 파악→사전준비→위험성의 추정→위험성 결정→감소대책의 수립 및 실행

④ 유해･위험요인의 파악→위험성의 추정→사전준비→위험성 결정→감소대책의 수립 및 실행

257. 다음 중 틀린 것은?

① “위험성”은 유해위험요인이 사고 또는 질병으로 이어질 수 있는 가능성(빈도)과 중대성(강도)을 조합한 것임

② “유해위험요인”은 유해위험을 일으킬 잠재적 가능성이 있는 것의 고유한 특징이나 속성임

③ “위험성 추정“은 유해위험요인 별로 부상 또는 질병으로 이어질 수 있는 가능성과 중대성의 크기를 각각 추정하여 위험성의 크기를 산출하는 것임

④ “기록”은 사업장에서 위험성평가 활동을 수행한 근거와 그 결과를 문서로 기록하여 일시적으로 보존하는 것임

258. 적정한 재활과 복귀지원을 통해서 기능상의 장애를 줄이고 재발을 방지하는 것은 다음 중 어디에 해당 하는가?

① 1차예방

② 2차예방

③ 3차예방

④ 4차예방

259. 직업성 근골격계질환에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

① 작업자세, 반복성, 중량물 취급, 진동노출, 저온 환경 등이 위험요인이 된다.

② 상당수의 근골격계 질환은 퇴행성 변화(degenerative change)를 동반한다.

③ 근육과 뼈만이 아닌 힘줄, 신경, 혈관, 연골 등의 손상을 포함한다.

④ 사회심리적 요인이 직업성 근골격계질환의 위험요인이라고 볼만한 역학적 근거는 없다.

260. 다음 중 주로 신경의 만성적인 포착(압박)으로 인해 발생하는 질환은?

① 수근관(손목터널) 증후군

② 회전근개 손상

③ 류마티스 관절염

④ 외상과염

261. 직업성 근골격계질환 관리에 대한 설명 중 옳은 것은?

① 초기부터 적극적인 수술적 치료를 선택하는 것이 필요하다.

② 통증이 있는 관절부위는 움직이지 않고 장기간 고정하는 것이 중요하다.

③ 고유한 기능을 회복할 수 있도록 하는 운동치료가 중요하다.

④ 임상적 증상보다는 MRI등 영상의학적 소견이 관리의 기준이 된다.

262. 다음 중 작업환경측정과 관련하여 잘못 기술된 것은?

① 작업장 또는 작업공정이 신규로 가동되거나 변경되는 등으로 작업환경측정 대상 작업장이 된 경우 30일 이내에 작업환경측정을 실시하여야 한다.

② 작업환경측정 주기가 12개월에 1회 이상인 경우, 전회 측정을 완료한 날로부터 3개월 이상 간격을 두어야 한다.

③ 작업환경측정의 주체는 사업주이다.

④ 임시작업 및 단시간작업을 하는 작업장으로서 취급 및 노출되는 유해인자가 허가대상유해물질 및 특별관리물질이 아닌 경우에는 작업환경측정대상에서 제외할 수 있다.

263. 작업환경측정 예비조사실시 후 측정계획서 작성에 포함되어야할 내용이 아닌 것은?

① 원재료의 투입과정부터 최종 제품생산 공정까지의 주요공정 도식

② 해당공정별 작업내용, 측정대상공정, 공정별 화학물질사용실태 및 그밖에 이와 관련된 운전조건 등을 고려한 유해인자 노출 가능성

③ 측정대상 유해인자, 유해인자 발생주기, 종사근로자 현황

④ 측정자 및 분석자 이름

264. 허용기준 준수여부를 판단하기 위한 작업환경측정에서 아래와 같은 결과가 나왔을 때 허용기준을 초과한 경우는?

	물질명	측정결과	허용기준	시료채취분석오차
①	벤젠	0.55 ppm	0.5 ppm	0.114
②	납	0.05 mg/m3	0.05 mg/m3	0.171 (ICP)
③	이황화탄소	1.2 ppm	1 ppm	0.129
④	디메틸포름아미드	11.0 ppm	10 ppm	0.117

265. 노출기준에 대한 설명으로 틀린 것은?

① “노출기준”이란 근로자가 유해인자에 노출되는 경우 노출기준 이상 수준에서는 모든 근로자에게 건강상 나쁜 영향을 미치지 아니하는 기준을 말한다.

② “시간가중평균노출기준(TWA)”이란 1일 8시간 작업을 기준으로 하여 유해인자의 측정치에 발생시간을 곱하여 8시간으로 나눈 값을 말한다.

③ “단시간노출기준(STEL)”이란 15분간의 시간가중평균노출값으로서 노출농도가 시간가중평균노출기준(TWA)을 초과하고 단시간노출기준(STEL) 이하인 경우에는 1회 노출 지속시간이 15분 미만이어야 하고, 이러한 상태가 1일 4회 이하로 발생하여야 하며, 각 노출의 간격은 60분 이상이어야 한다.

④ “최고노출기준(C)”이란 근로자가 1일 작업시간동안 잠시라도 노출되어서는 아니 되는 기준을 말하며, 노출기준 앞에 “C”를 붙여 표시한다.

266. 다음 중 허용기준이 설정되어 있는 유해인자가 아닌 것은?

① 납 및 그 무기화합물

② 6가크롬 화합물

③ 트리클로로에틸렌(TCE)

④ 톨루엔

267. 다음 중 강렬한 소음작업에 해당되지 않는 작업은?

① 90데시벨 이상의 소음이 1일 6시간 이상 발생하는 작업

② 95데시벨 이상의 소음이 1일 4시간 이상 발생하는 작업

③ 100데시벨 이상의 소음이 1일 2시간 이상 발생하는 작업

④ 105데시벨 이상의 소음이 1일 1시간 이상 발생하는 작업

268. 전체환기장치가 설치된 유기화합물 취급 작업장으로서 밀폐설비나 국소배기장치를 설치하지 아니할 수 있는 요건에 해당되는 것은?

가. 유기화합물의 노출기준이 100피피엠 이상인 경우

나. 유기화합물의 발생량이 대체로 균일한 경우

다. 동일한 작업장에 다수의 오염원이 분산되어 있는 경우

라. 오염원이 이동성이 있는 경우

① 가

② 가, 나

③ 가, 다, 라

④ 가, 나, 다, 라

269. 석면해체・제거작업시 내용으로 맞지 않는 것은?

① 실내의 분무된 석면의 해체・제거작업인 경우 반드시 음압으로 유지한다

② 지붕재의 해체・제거작업시 습식작업을 하지 않을 수 있다.

③ 석면 잔재물을 청소하는 경우에는 전동식 방진마스크를 착용하고 압축공기를 분사한다.

④ 특급방진마스크를 착용하고 분무된 석면의 해체・제거작업을 해서는 아니된다.

270. 작업환경관리 방법으로 바르지 않은 것은?

① 국소배기장치의 후드를 유해물질 발생원에 가능한 가까이 위치시킨다.

② 전체환기 효과를 높이기 위해서 외부공기를 차단하고 음압을 유지한다.

③ 국소배기장치의 성능을 유지하기 위하여 선풍기 등 방해기류를 차단한다.

④ 개인보호구 지급・착용보다 공학적 개선이 우선되어야 한다.

271. 밀폐공간에서 작업을 시작하기 전에 사업주가 확인해야 할 사항이 아닌 것은?

① 밀폐공간 외부의 비상조명 밝기 기준 충족 여부 확인

② 관리감독자, 근로자, 감시인 등 작업자 정보

③ 산소 및 유해가스 농도의 측정결과 및 후속조치 사항

④ 작업 중 불활성가스 또는 유해가스의 누출‧유입‧발생 가능성 검토 및 후속조치 사항

272. 다음의 비만을 해결하기 위한 방법으로 적절하지 못한 것은?

① 저녁식사는 육류 혹은 단백질의 섭취량을 최대한 자제하고 채식위주로 한다.

② 아침 식사는 빠지지 않고 규칙적으로 먹는다.

③ 가급적 1시간 이상씩 꾸준히 운동한다.

④ 저녁운동 뒤에 과일은 자제한다.

273. 다음의 당뇨병에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 지방간을 가져온 생활습관은 당뇨병으로 연결될 수 있다

② 조절되지 않는 당뇨병의 경우 과일은 적극적으로 자제한다

③ 당뇨병의 관리를 위한 운동은 아침식전에 한다

④ 허벅지 근육량은 당뇨병 조절에 중요하다

274. 다음의 고혈압에 대한 설명중 틀린 것은?

① 고혈압은 적절한 생활습관의 개선이 되면 약물투여가 줄이거나 중단 가능할 수 있다

② 저혈압은 고혈압보다 대부분 더 위험하다

③ 체중감량, 금연, 운동요법 등이 중요하다

④ 많은 량의 커피는 혈압 상승에 영향을 준다

275. 다음의 고지혈증에 대한 설명으로 맞는 것은?

① 완전 채식의 경우도 고지혈증이 올수 있다

② 고지혈증의 개선과 체중감량이 중요하다

③ 공복으로 취침하는 것과 저녁식단 관리가 중요하다

④ 모두 해당된다.

276. 다음 중 화학물질의 유해성(중대성) 등급을 결정하는데 필요한 정보가 아닌 것은?

① 유해화학물질의 작업환경측정결과

② 유해화학물질의 노출기준(TWA)

③ 유해화학물질의 CMR 물질 여부

④ 유해화학물질의 유해·위험문구(H-code)

277. 위험성평가 대상 화학물질을 취급하는 공정에서 해당 화학물질로 인하여 직업병 유소견자(D1)가 발생한 경우 노출수준 또는 유해성 분류 등급은?

① 노출수준 = 3등급(상)

② 노출수준 = 4등급(최상)

③ 유해성 = 3등급(대)

④ 유해성 = 4등급(최대)

278. 다음 문장의 (  )에 적합한 용어(단어)를 써 넣으시오.

화학물질 위험성평가(CHARM)에서 유해성이 4등급에 해당하는 CMR 물질은 (      ), 생식세포 변이원성, 생식독성 물질로서 1A, 1B, 2로 분류된다.

① 인화성 ② 발암성 ③ 피부자극성 ④ 폭발성

279. 다음 중 특수건강진단 결과에 따른 건강관리구분 내용이 올바른 것은?

① D1 - 직업병 유소견자

② A1 - 직업병 유소견자

③ C1 - 일반질병 요관찰자

④ D1 - 건강한 근로자

280. 다음 중 노출수준(가능성)을 평가하는 방법의 우선순위로 알맞은 것은?

① 직업병 유소견자 유무⇨작업환경측정결과 유무⇨하루취급량 및 비산성/휘발성

② 직업병 유소견자 유무⇨하루취급량 및 비산성/휘발성⇨작업환경측정결과 유무

③ 작업환경측정결과 유무⇨하루취급량 및 비산성/휘발성⇨직업병 유소견자 유무

④ 작업환경측정결과 유무⇨직업병 유소견자 유무⇨하루취급량 및 비산성/휘발성

281. 화학적 유해인자에 해당하지 않는 것은?

① 유기화합물

② 산 및 알카리

③ 금속

④ 방사선

282. 작업장 위험요소 관리에 있어 가장 효과적인 방법은?

① 제거

② 대체

③ 교육

④ 보호구

283. 유해인자 분류 기준 중 특별관리물질에 해당되지 않는 물질은?

① 발암성물질

② 생식독성물질

③ 생식세포 변이원성물질

④ 급성독성물질

284. 산소농도 18% 미만인 작업장에서 착용해야 할 보호구는?

① 방진 마스크

② 방독 마스크

③ 송기 마스크

④ 안면부여과식 마스크

285. 매일 메틸알코올에 노출되는 근로자 보호를 위한 사업주의 의무사항을 모두 고르시오

ㄱ. 국소배기장치 설치   ㄴ. 특별안전보건교육   ㄷ. 작업환경측정   ㄹ. 특수건강진단   ㅁ. 물질안전보건자료 게시   ㅂ. 보건진단   ㅅ. 방진 마스크 지급

① ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

② ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ

③ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ, ㅂ

④ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ, ㅂ, ㅅ

286. 다음 화학물질 관련 법령과 법 집행 소관 부처가 잘못 연결된 것은?

➀ 원자력안전법 - 원자력안전위원회

➁ 화학물질관리법 - 환경부

➂ 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 - 고용노동부

➃ 고압가스안전관리법 – 산업통상자원부

287. 다음 법령 중 화학물질 취급·설비 기준, 근로자 보호 기준 등을 가장 세부적으로 규정하고 있는 것은?

➀ 산업안전보건법

➁ 산업안전보건법 시행령

➂ 산업안전보건법 시행규칙

➃ 산업안전보건기준에 관한 규칙

288. 화재·폭발·누출 등 중대산업사고를 예방하기 위해 사업주가 작성하여 제출하는 공정안전보고서 제도를 관리하는 부처는?

➀ 환경부

➁ 고용노동부

➂ 산업통상자원부

➃ 행정안전부

289. 다음 중 화학물질을 양도·제공하려는 자가 해당 화학물질을 받는 자에게 제공하여야하는 산업안전보건법으로 정한 서류는?

➀ 위해관리계획서

➁ 화학물질 진열보관계획서

➂ 물질안전보건자료(MSDS)

➃ 화학물질안전관리계획서

290. 다음 중 발암성, 생식세포 변이원성 또는 생식독성을 가진 물질로서 산업안전보건기준에 관한 규칙 별표 12로 정하고 있는 것은?

➀ 특별관리물질

➁ 허가물질

➂ 제한물질

➃ 유독물질

291. 다음 중 특별관리물질에 대한 설명으로 알맞지 않은 것은?

① 특별관리물질은 발암성, 생식세포 변이원성, 생식독성 물질 등 근로자에게 중대한 건강장해를 일으킬 우려가 있는 물질이다.

② 실내작업장에서 단시간작업 또는 임시작업으로 특별관리물질을 취급할 경우 국소배기장치를 설치하지 아니할 수 있다.

③ 특별관리물질을 취급하는 경우에 물질명·사용량 및 작업내용 등이 포함된 특별관리물질 취급일지를 작성하여 갖추어 두어야 한다.

④ 특별관리물질을 취급하는 경우 그 물질이 특별관리물질이라는 사실과 발암성 물질, 생식세포 변이원성 물질 또는 생식독성 물질 등 중 어느 것에 해당하는지에 관한 내용을 게시판 등을 통하여 근로자에게 알려야 한다.

292. 다음 중 관리대상물질 취급 작업에 대한 사업주의 조치로 적절하지 않은 것은?

① 실내작업장에서 납을 취급하는 공정에 국소배기장치를 설치하였다.

② 실내작업장에서 톨루엔 취급공정에 설치한 국소배기장치(외부식 상방흡인형)의 제어풍속을 0.4 m/sec로 유지하였다.

③ 실내작업장의 납 취급공정에 국소배기장치(배풍량 60㎥/min)를 설치하지 전에 유해위험방지계획서를 안전보건공단에 제출하였다.

④ 발산원이 넓어 국소배기장치를 설치하기 어려운 실내작업장에 급‧배기 환기장치를 설치한 후 톨루엔이 포함된 도료를 취급하는 근로자에게 유기용제용 방독마스크를 지급하였다

293. 고용노동부장관이 정하여 관리하여야 하는 물질 또는 인자에 해당하지 않는 것은?

① 제조‧사용 허가물질

② 노출기준 설정 대상 유해인자

③ 작업환경측정 대상 유해인자

④ 임시건강진단 대상 유해인자.

294. 제조ㆍ수입ㆍ양도ㆍ제공 또는 사용이 금지되는 물질에 해당하는 것은?

① 백석면, 청석면 및 갈석면

② 크롬산 아연

③ 베릴륨

④ 염화비닐

297. 다음 중 경고표지의 기재항목이 아닌 것은?

➀ 제품명

➁ 구성성분의 함유량

➂ 신호어

➃ 공급자 정보

298. MSDS에 대한 설명으로 올바른 것은?

➀ 화학물질을 양도·제공하는 자는 고용노동부장관에게 MSDS를 제출하여야 한다.

➁ 화학제품이 MSDS 작성 대상이 될 경우 MSDS 항목 중 구성성분의 명칭에는 제품을 구성하는 모든 성분의 명칭을 기재하여야 한다. (다만, 구성성분이 영업비밀인 경우 ‘영업비밀’임을 명확히 밝힘)

➂ MSDS 항목 중 영업비밀로 기재할 수 있는 항목은 제품명 및 구성성분의 함유량이다.

➃ 사업주는 MSDS의 내용을 매년 근로자에게 교육하여야 한다.

299. 다음 중 산업안전보건법상 관리물질의 유형이 아닌 것은?

① 관리대상 유해물질

② 허용기준 설정물질

③ 유독물질

④ 특수건강진단 대상물질

300. 다음 중 MSDS에 적지 아니한 정보(영업비밀)의 요구권자가 아닌 자는?

① 보건관리자

② 역학조사기관

③ 의사

④ 근로자 대표

301. 석면해체·제거작업의 원칙이 아닌 것은?

① 석면함유자재의 경제적 제거

② 작업자 보호

③ 작업지역 격리

④ 석면섬유비산의 최소화

302. 석면해체·제거작업에서 설치하는 오염정화지역(위생설비시설)의 구조로 올바른 것은?

① 탈의실 – 작업복갱의실 – 샤워실

② 탈의실 - 샤워실

③ 작업복갱의실 – 탈의실

④ 탈의실 – 샤워실 - 작업복갱의실

303. 석면해체·제거작업에서 반드시 금지하여야 하는 작업방법이 아닌 것은?

① 환기장치를 부착하지 않은 고속 절삭 디스크 톱(그라인딩)사용

② 석면 및 석면함유물질을 제거하기 위하여 압축공기 사용

③ 작업장 중 음압기 내 필터 교체

④ 석면함유물질의 분진 및 부스러기를 건식으로 빗자루질, 삽질 또는 청소하는 작업

304. 석면조사의 종류와 목적이 바르게 기술된 것은?

① 건축물석면조사(기초조사)는 석면해체·제거를 목적으로 실시하는 조사이다.

② 건축물석면조사는 산업안전보건법에 따라 실시한다.

③ 기관석면조사(프로젝트 조사)는 건축물 내 석면함유자재를 해체·제거하고자 할 경우 실시한다.

④ 기관석면조사는 해당 건물 내에 존재하는 석면함유자재로부터 건물이용자의 건강보호를 위하여 실시한다.

305. 석면조사에 균질부분의 종류 및 규모별 최소 시료 수를 적절하게 기술한 것은?

① 기타물질(그 밖에 물질)은 균질부분의 크기가 100㎡씩 증가할 때마다 최소 시료수가 1개씩 증가한다.

② 기타물질(그 밖에 물질)은 균질부분의 크기와 관계 없이 최소 시료채취 수는 1개이다.

③ 분무재 또는 내화피복재는 균질부분의 크기와 관계 없이 최소 시료채취 수는 1개이다.

④ 보온재는 균질부분의 크기가 2m이상 또는 1㎡이상인 경우 최소 시료채취 수는 1개이다.

306. 산업안전보건기준에 관한 규칙 별표 1(위험물)에 관하여 설명한 다음의 내용 중 옳지 않은 것을 고르시오.

① 인화성액체는 인화점이 60℃ 이하인 물질이다.

② 수소, 아세틸렌, 메탄, 에탄, 프로판, 부탄은 인화성 가스이다.

③ 어떤 물질의 폭발하한이 14%이고 폭발상한이 50%인 물질은 인화성 가스이다.

④ 농도 20% 이상인 인산 및 불산은 부식성 산류에 해당한다.   (60%)

308. 다음의 설명 중 틀린 내용을 고르시오.

① 가솔린이 남아 있는 설비에 등유를 주입하는 경우 그 액표면의 높이가 주입관의 선단 높이를 넘을 때까지 주입속도를 10m/s 이하로 할 것    (1m/s)

② 인화성 액체가 아닌 벙커씨가 들어 있던 탱크에 대한 용접작업시 탱크 내부의 벙커씨유를 제거하여야 함

③ 금속의 용해로에 금속부스러기를 넣을 때에 물이 들어가는 것을 방지하는 것은 수증기 폭발을 막기 위함임

④ 화학설비에서의 위험물의 누출을 방지하기 위하여 배관 연결부 접촉면에 가스켓 등을 사용하여 밀착하여야 함.

309. 다음 중 특수화학설비에 해당하지 않는 것은 무엇인지 고르시오.

① 발열반응이 일어나는 반응장치

② 증류․정류․증발 등 분리를 하는 장치

③ 물을 300℃ 이상으로 가열하는 가열로

④ 온도가 350℃ 이상이거나 게이지 압력이 980킬로파스칼 이상인 상태에서 운전되는 설비

310. 화재·폭발·누출 등 중대산업사고를 예방하기 위해 사업주가 작성하여 고용노동부(안전보건공단)에 제출하는 안전관리계획서는?

① 장외영향평가서(ORA)

② 공정안전보고서(PSM)

③ 위해관리계획서(RMP)

④ 안전성 향상계획서(SMS)

311. 다음 중 화학물질을 양도·제공하려는 자가 해당 화학물질을 받는 자에게 제공하여야하는 산업안전보건법으로 정한 서류는?

① 위해관리계획서

② 화학물질 진열보관계획서

③ 물질안전보건자료(MSDS)

④ 화학물질안전관리계획서

312. 다음 화학물질(분류) 중 제조·수입·사용 등이 원천적으로 금지되는 물질로서 산업안전보건법 제37조에 규정된 것은?

① 금지물질(제조 등 금지물질)

② 특별관리물질

③ 제한물질

④ 유독물질

313. 물질의 특성 중 화재에 영향을 미치는 요인이 아닌 것은?

① 인화점

② 연소범위 하한치(LEL)

③ 연소범위 상하한 차이

④ 끓는점

314. 점화원으로 작용하기 어려운 것은?

① 금속마찰에너지

② 전동기회전에너지

③ 전기스파크에너지

④ 정전기방전에너지

315. 보일러의 안전밸브 설정치 기준으로 적합한 것은?

① 사용압력

② 사용압력 미만

③ 설계압력

④ 설계압력 이상

316. 전선의 접속 시 주의해야 할 사항이 아닌 것은?

① 접속부의 절연성능 저하가 없을 것

② 접속부에서의 단선의 우려가 없을 것

③ 접속점에 장력이 크게 가해지도록 할 것

④ 접속부에서의 감전 또는 화재의 우려가 없도록 시설할 것

317. 고용노동부 본부에 중앙사고수습본부 설치 시 관할 지방청에는 지역사고수습본부가 설치되는데. 중앙사고수습본부는 어느 단계의 위기경보 수준부터 설치되어야 하는가?

① 관심(총 사상자 15인 이상 발생)

② 주의(총 사상자 20인 이상 발생)

③ 경계(총 사상자 25인 이상 또는 사망자 8인 이상 발생)

④ 심각(총 사상자 30인 이상 또는 사망자 10인 이상 발생)

318. 안전밸브보다 파열판을 설치하여 할 경우로 가장 관련이 없는 것은?

① 고압스팀

② 급성독성물질

③ 중합이 쉬운 물질

④ 급격한 압력상승 우려

319. 특수화학설비에 이상상태시 폭발·화재 또는 위험물 누출 방지를 위하여 바람직하지 않은 것은?

① 원재료 공급의 차단

② 제품 등 차단

③ 불활성가스 주입

④ 냉각수 공급

320. 특수화학설비에 계측장치를 설치할 대상설비로 바람직하지 않은 것은?

① 발열반응이 일어나는 장치

② 증류 장치

③ 운전온도가 발화점보다 낮게 운전되는 설비

④ 온도가 400℃로 운전하는 설비

321. 원청 관리감독자가 개인사업자로 운영되는 협력업체의 안전관리자에게 산재은폐를 종용하여 산업재해를 은폐하게된 경우 처벌을 받게되는 자는?

⓵ 원청 대표이사, 원청 법인, 원청 관리감독자

⓶ 원청 법인, 원청 관리감독자, 협력업체 대표, 협력업체 안전관리자

⓷ 원청 법인, 원청 관리감독자, 협력업체 안전관리자

⓸ 원청 대표이사, 원청 법인, 원청 관리감독자, 하청 대표, 하청 안전관리자

답: ⓶ 산재은폐를 교사한 원청 관리감독자, 양벌규정으로 사업주인 원청 법인, 산업재해를 직접 은폐한 협력업체 안전관리자, 양벌규정으로 사업주인 협력업체 대표가 처벌받음

322. 질식사고를 자주 유발하는 다음 물질들의 이름은?

1. 무색무취 2. 콘크리트 양생 시 갈탄 등에서 발생 3. 동절기에 자주 발생 정답: 일산화탄소(CO)	계란썩은 냄새 단백질 부패, 화학물질 부산물 등으로 발생 여름철에 자주 발생 정답: 황화수소(H2S)	도장작업 등에서 자주 발생 독한 기름냄새를 함유 여름철에 자주 발생 정답: 휘발성유기화합물(VOC)

323. 다음 중 근로기준법 시행령 별표4에 따른 임신 중인 여성에게 시켜서는 안 되는 직종에 해당하지 않는 것은?

⓵ 납, 수은, 크롬, 비소, 2-브로모프로판 등 생식독성 유해물질을 취급하는 업무

⓶ 추락위험이 있는 장소에서의 작업

⓷ 신체를 지속적으로 쭈그려야하는 업무

⓸ 교도소 또는 정신병원에서의 근무

답: ⓸ 교도소 또는 정신병원에서의 근무제한은 18세 미만인 자에게 적용

324. 이 병의 원인의 70%는 석면노출에 의한 것으로 추정되고 있다. 암의 한 종류인 이것은 다른 암에 비해 그 예후가 좋지 않아 5년 생존율이 약 3.7%로 알려져 있다. 이 병의 이름은?

답: 악성중피종

325. 도급인이 산업안전보건법 제29조제5항에 따라 수급인에게 안전보건 정보제공을 해야하는 장소가 아닌 것은?

⓵ 화학물질 관련 설비를 개조·분해·해체하는 작업

⓶ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 522조에 따른 고압작업

⓷ 토사·구축물·인공구조물 등의 붕괴 우려가 있는 장소에서의 작업

⓸ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 별표 18의 밀폐공간에서의 작업

답: ⓶

327. 건축물을 해체하려고 할 때 원칙적으로 건축물의 면적과 상관없이 해당 건축물에 대해 석면조사를 실시하여야 한다 (O/X)

328. 산업 사망사고가 가장 다발하는 업종은 (   )업이다

답: 건설

329. 작업환경 측정 대상 사업장이 된 경우 3개월 이내에 작업환경측정을 실시하여야 한다(O/X)

330. 다음 중 산재은폐 시 받는 불이익이 아닌 것은?

⓵ 산재미보고에 따른 범칙금 부과

⓶ 산재은폐, 공모, 교사에 따른 형사처벌

⓷ 산재미보고에 따른 관급공사 입찰을 위한 입찰참가자격심사기준 신인도(PQ점수) 감점

⓸ 산재은폐에 따른 사업장 명단 공표

331. 밀폐공간에서 근로자에게 작업을 하도록 하는 경우 미리 산소 및 유해가스농도를 측정하고, 적정공기가 유지되고 있는지 평가하여야 합니다. 이때 산소 및 유해가스 농도를 측정할 수 있는 자격에 해당되지 않는 것은? ②

① 관리감독자 ② 작업감시자 ③ 안전관리전문기관 ④ 안전관리자

332. 근골격계부담작업에 대해 정기유해요인 조사를 실시함에도 불구하고, 지체없이 유해요인 조사를 하여야하는 사유가 아닌 것은? ③

① 임시건강진단 등에서 근골격계질환자가 발생된 경우

② 근골격계부담작업에 해당하는 새로운 작업, 설비가 도입된 경우

③ 반복 동작이 많은 업무에 종사한 경력이 있는 근로자로 경추 부분에 근골격계 질병이 발생되어 업무상질병 승인을 받은 경우

④ 진동에 노출되는 부위에 발생하는 레이노현상 등 업무상질병 승인을 받은 경우

333. 다음 중 산업안전보건법 상 특별교육 대상에 해당되지 않는 것은? ④

① 밀폐된 장소에서 하는 용접 작업

② 화학 설비의 탱크 내 작업

③ 타워크레인을 사용하는 작업 시 신호업무를 하는 작업

④ 의료용 방사선 업무에 관계되는 작업

334. 사업주가 근로자의 위험을 방지하기 위하여 지반상태 등에 대한 사전조사를 하고 그 결과에 따라 안전대책을 포함한 작업계획서를 작성하고 그 계획에 따라 작업을 하여야 합니다. 이러한 작업에 해당되지 않는 것은 무엇인가요? ③

① 2층 공장 건물을 해체하는 작업

② 100킬로그램의 자재를 양중기를 이용하여 50미터 옆으로 이동하는 작업

③ 1000㎡ 공장 바닥 전체를 페인트 칠하는 작업

④ 지게차를 사용하여 톤백을 50미터 앞으로 이동시키는 작업

335. 다음 관리감독자가 작업 시작 전 해야 하는 점검내용을 기술한 것이다. 어떤 종류의 작업을 하기 전일까요? (컨베이어등을 사용하여 작업을 할 때)

(점검내용) 원동기 및 풀리 기능의 이상유무, 이탈 등의 방지장치 기능의 이상유무, 비상정지장치의 기능의 이상 유무, 회전축 등의 덮개 또는 울 등의 이상유무

336. 아세톤을 넣었던 탱크 내부에서의 세척 및 페인트 칠을 할 경우 해당 작업 근로자에게 지급 해야하는 호흡용 보호구는 무엇인가요? (송기마스크, 공기호흡기)

337. 사업주가 산업안전·보건에 관한 중요 사항을 심의·의결하기 위하여 근로자와 사용자를 같은 수로 구성하여 설치하고 분기 마다 운영하며, 회의록을 작성하여 갖춰두어야 하는 것은 무엇인가요? (산업안전보건위원회)

338. 사업주는 발암성 물질 등 근로자에게 중대한 건강장해를 유발할 우려가 있는 유해인자는 작업장 내의 그 노출 농도를 허용기준 이하로 유지하여야 합니다. 이 유해인자와 관련된 작업에 해당되지 않는 것은 무엇인가요? ➁

➀ 벤젠으로 세정하는 작업

➁ 석면 보온재 해체제거작업

➂ 디메틸포름아미드 세척작업

➃ 포름알데히드 취급 작업

339. 다음 중 산업안전보건법 상 사업주가 근로자의 건강을 보호, 유지하기 위하여 실시하여야 하는 건강진단의 종류에 해당되지 않는 것은 무엇인가요? ➀

➀ 채용 시 건강진단 ➁ 일반건강진단 ➂ 배치전 건강진단 ➃ 수시건강진단

340. 사업주가 근로자로 하여금 환경미화 업무, 오물 수거업무, 폐기물· 재활용품의 선별·처리업무, 미생물로 인하여 신체 또는 피복이 오염될 우려가 있는 업무에 상시적으로 종사하도록 하는 경우 근로자가 접근하기 쉬운 장소에 설치하여야 하는 설비가 아닌 것은? ②

① 목욕 시설 ② 수면 시설 ③ 탈의 및 세탁시설 ④ 세면 시설

341. 산업안전보건법상 “중대재해”에 해당하지 않는 재해는 ?       2

① 사망자가 1명 이상 발생한 재해

② 2개월 이상의 요양이 필요한 부상자가 동시에 3명 이상 발생한 재해

③ 3개월 이상의 요양이 필요한 부상자가 동시에 2명 이상 발생한 재해

④ 부상자 또는 직업성질병자가 동시에 10명 이상 발생한 재해

342. 다음 기계 기구 및 설비 중 방호장치가 올바르게 연결된 것은 ?  3

① 연삭기 - 급정지장치

② 롤러기 - 덮개

③ 아세틸렌 용접장치, 가스집합용접장치 - 안전기

④ 교류 아크용접기 – 반발 예방장치

343. 산업안전보건법상 정해진 위생시설이 아닌 것은?   4

① 휴게시설

② 세면-목욕시설

③ 수면시설

④ 화장실

344. 산업안전보건법상 안전관리자의 자격에 해당하지 않는 사람은?   2

① 법 제52조의2제1항에 따른 산업안전지도사

② 「국가기술자격법」에 따른 인간공학기사 이상의 자격을 취득한 사람

③ 제12조제2항에 따라 전담 안전관리자를 두어야 하는 사업장(건설업 제외)에서 안전관련 업무를 10년 이상 담당한 사람

④ 「국가기술자격법」에 따른 산업안전기사 이상의 자격을 취득한 사람

* 맞으면 O, 틀리면 X 하시오.

345. 산업안전보건법상 “근로자대표”란 근로자의 과반수로 조직된 노동조합이 있는 경우에는 그 노동조합의 조합장을, 근로자의 과반수로 조직된 노동조합이 없는 경우에는 근로자의 과반수를 대표하는 자를 말한다. X

노동조합의 조합장(X), 그 노동조합(O)

346. 산업안전보건관련 교육과정별 교육의 종류에는 정기교육, 채용시의 교육, 작업내용 변경시의 교육, 특별교육, 건설업 기초안전보건교육 등이 있습니다.

이 중 정기교육의 교육대상중 관리감독자의 지위에 있는 사람의 교육시간은 연간(   )시간 이상 실시해야 하는가?               16

347. 산업안전보건법상 실시해야 하는 특수건강진단의 주기로 맞지 않는 것은 ?    3

① 소음 및 충격소음 - 24개월

② 석면, 면분진     - 12개월

③ 벤젠             -  3개월

④ 용접흄분진       - 12개월

348. 산업안전보건법상 선임 또는 다시 임명할 경우 지방고용노동관서의 장에게 선임 등의 보고를 하지 않아도 되는 사람은?              2

① 법 제15조제1항에 따른 안전관리자

② 법 제13조제1항에 따른 안전보건관리책임자

③ 법 제17조제1항에 따른 산업보건의

④ 법 제16조제1항에 따른 보건관리자

349. 다음 중 산업안전보건기준에 관한 규칙에서 규정된 사업자가 지급해야 할 보호구가 아닌 것은?      4

① 감전의 위험이 있는 작업 : 절연용 보호구

② 물체가 흩날릴 위험이 있는 작업 : 보안경

③ 물건을 운반하거나 수거 배달하기 위하여 이륜자동차를 운행하는 작업 : 승차용 안전모

④ 미세먼지, 초미세먼지 및 황사에 노출되는 작업 : 황사 마스크

350. 산업안전보건법상 산업재해 발생보고는 산업재해로 사망자가 발생하거나 (  )일 이상의 휴업이 필요한 부상을 입거나 질병에 걸린 사람이 발생한 경우에는 해당 산업재해가 발생한 날부터 (  )개월 이내에 법정서식에 따라 산업재해조사표를 작성하여 관할 지방고용노동관서의 장에게 제출하여야 한다.       3,   1

351. 산업안전보건 기준에 관한 규칙에는 위험물을 저장 취급하는 화학설비 및 그 부속설비를 설치하는 경우에는 폭발이나 화재에 따른 피해를 줄일수 있도록 설비 및 시설 간에 충분한 안전거리를 유지하여야한다고 정하고 있다. 이때, 단위공정시설 및 설비로부터 다른 단위 공정시설 및 설비사이는 안전거리는 설비의 바깥면으로부터 몇 미터 이상일까요?

5m

10m

15m

20m

352. 사업주는 높이 또는 깊이 2미터 이상의 추락할 위험이 있는 장소에서 하는 작업에 해당하는 작업을 하는 근로자에 대해서는 (안전대)를 근로자수 이상으로 (지급)하고 (착용)하도록 하여야 한다

353. 다음중 관리감독자의 업무내용이 아닌 것은?

1. 법 제31조에 따른 안전·보건 교육 실시에 관한 보좌 및 조언·지도

2. 점화전 점화작업에 종사하는 근로자가 아닌 사람에게 대피를 지시하는일

3. 소속된 근로자의 작업복·보호구 및 방호장치의 점검과 그 착용 ·사용에 관한 교육·지도

4. 프레스등을 사용하는 작업에서 그 방호장치를 점검하는일

354. 산업안전보건법 제36조제2항에 의거 안전검사를 면제받을 수 있는 경우가 아닌 것은?

에너지이용 합리화법 제39조제4항에 따른 검사를 받은 경우

전기검사법 제65조에 따른 검사를 받은 경우

선박안전법 제8조부터 제12조까지의 규정에 따른 검사를 받은 경우

궤도운송법 제8조에 따른 검사를 받은 경우

355. 다음 중 대통령령으로 정하는 물질안전보건자료의 작성 ·비치 등 제외 제제가 아닌 것은

화장품법에 따른 화장품

농약관리법에 따른 농약

사료관리법에 따른 사료

농림식품과학기술 육성법에 따른 농수산물 –화학물질 및 화학물질을 함유한 제재 아님

356. 다음은 어떤 내용을 나타내는 안전·보건 표지 일까요

방사성 물질 경고

부식성 물질 경고

금연

화기금지

357. 다음중 차량계 하역운반기계로 분류되지 않은 것은?

1.고소작업대

2.지게차

3.콘크리트 펌프카

4.구내운반차

358. 다음 빈칸에 알맞은 숫자를 차례로 넣으시오

특수건강진단 대상 유해인자인 야간작업에 해당하는 경우는

가. ()개월간 밤 12시부터 오전 5시까지의 시간을 포함하여 계속되는 8시간 작업을 월평균 ()회이상 수행하는 경우와

나 ()개월간 오후 10시부터 다음날 오전 6시 사이의 시간 중 작업을 월평균 ()시간 이상 수행하는 경우가 있다

6,4,6,60

359. 산업안전보건법 제34조(안전인증)에는 유해·위험한 기계·기구 설비 등으로서 근로자의 안전·보건에 필요하다고 인정되는 안전인증대상 기계·기구 등을 대통령령으로 정하고 있다. 안전인증대상 기계기구등에 해당되지 않는 것은?

1.프레스

2.고소작업대

3.추락 및 감전 위험방지용 안전모

4.국소배기장치

360. 누전차단기는 정격 감도전류 30mA이하로 0.03초 이내로 동작한다.

361. 다음 중 산업안전보건법 제23조를 적용받는 대상은?
① 비행기를 이용한 항공 운송관련 서비스 회사
② 선박 및 보트 건조업을 제외한 선박안전법이 적용되는 사업장
③ 광물을 채굴하고 제련하는 광산 회사
④ 원자력 발전설비를 이용하여 전기를 생산하는 원자력 발전소

362. 다음은 건설 현장의 재해예방 전문기관의 기술 지도에 대한 설명입니다.

건설 공사현장에서 2020. 1. 1. 이후에 재해예방 전문기관의 기술 지도를 맺는다면, - 대상이 되는 금액은 (1)억 이상 (120)억 미만이고,
- 해당 현장은 월 (2)회 이상 기술지도를 받아야하며
- (3)년 간 지도 내용을 보존하여야 합니다.
괄호 안에 들어갈 숫자를 모두 합하면 얼마일까요? 126

363. 안전관리자 및 보건관리자를 선임하지 않는 상시근로자 20명 이상 50명 미만의 ‘제조업’, ‘임업’, ‘하수, 폐수 및 분뇨 처리업’, ‘폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료 재생업’, ‘환경 정화 및 복원업’ 사업장에 대하여 사업주를 보좌하고, 관리감독자에게 조언 및 지도를 하기 위해 도입된 이 제도는 무엇일까요? 안전보건관리담당자

364. 다음 중 재해예방 전문기관의 기술지도 대상인 건설 공사현장은 어디일까요?
① 울산 중구에 지어지는 높이 555m의 주상복합 아파트
② 제주도에서 3개월 동안 진행되는 공사금액 2억원인 창고 공사
③ 2년 동안 진행되는 공사금액 50억원인 터널 공사
④ 울릉도에서 1년 동안 진행되는 공사금액이 40억원인 상가 공사
* 재해예방 전문기관의 기술지도 제외 대상
- 공사 기간 1개월 미만

- 육지와 연결되지 않은 섬 지역 공사 (제주 제외) : 4

- 안전관리자 업무만을 전담하는 사람을 선임한 공사 (이 경우는 안전관리자 선임 서류 제출)

- 유해위험방지계획서 작성 대상 : 1, 3

365. 다음 중 작업환경측정과 특수건강진단에 대한 설명으로 올바른 것은?
① 8시간 평균 83dB의 소음은 작업환경측정 대상인자는 되지만 특수건강진단 대상 인자는 아니다.
② 산업안전보건 기준에 관한 규칙의 제420조에서 정의하는 임시작업과 단기간 작업의 경우, 작업환경측정과 특수건강진단 모두 하지 않아도 된다.
③ 작업환경측정 대상이 되는 공정에 상시 근로자 없이 일용직 근로자만 종사한다면 작업환경측정은 하지 않아도 된다.
④ 작업환경측정의 주기가 6개월일 때, 이전 작업환경측정을 받고 한 달 후에 바로 작업환경측정을 받아도 된다.

366. 다음 중 특수건강진단 주기를 적절하게 지킨 사람은 누구일까요?
(단, 금속가공유에 대한 특수건강진단 주기는 12개월이고, 소음에 대한 특수건강진단 주기는 24개월입니다.)
① 작년 1월에 금속가공유에 대해 특수건강진단을 받고, 올 여름 휴가 때 특수건강진단을 받은 김울산 씨
② 2018. 1. 7. 특수건강진단에서 소음에 대해 직업병 유소견자 판정을 받고 2019. 11. 6. 특수건강진단을 받은 이안전 씨
③ 2018. 3. 2. 소음에 대해 배치전건강진단을 받고 2019. 11. 6. 배치 후 첫 번째 특수건강진단을 받은 최건강 씨
④ 2019. 6. 8. 금속가공유에 대해 특수건강진단을 받은 지 한 달 만에 이직하고, 2019. 11. 6.에 금속가공유에 대해 특수건강진단을 실시한 박보건 씨

367. 다음 중 산업안전보건 관련 교육에 대해 틀린 설명은?
① 원자력안전법의 적용을 받는 원자력발전소의 근로자는 보건에 관한 사항을 제외하고 산업안전보건법 상의 교육을 일절 받지 않아도 된다.
② 상시 근로자가 50명 미만인 농업 사업주는 정기교육을 받지 않아도 된다.
③ 상시 근로자가 5명 미만인 사업장은 특별교육을 받지 않아도 된다.
④ 건설업 일용직 근로자는 한 번의 건설업 기초 안전·보건교육으로 채용 시 교육을 갈음할 수 있다.

368. 다음은 산업안전보건기준에 관한 규칙 중 제420조 보건기준에 대한 용어의 정의입니다. 빈칸에 알맞은 단어를 순서대로 쓰세요.
- (임시작업)이란 일시적으로 하는 작업 중 월 24시간 미만인 작업을 말한다. 단, 월 10시간 이상 24시간 미만인 작업이 매월 행하여지는 작업은 제외한다.
- (단시간작업)이란 관리대상 유해물질을 취급하는 시간이 1일 1시간 미만인 작업을 말한다. 단, 1일 1시간 미만인 작업이 매일 수행되는 경우는 제외한다.

369. 산업재해 중 사망사고가 발생한 경우, 어디에 보고해야 하는가?

▶ 정답 : 관할 지방고용노동관서

370. 산업안전보건법에서 말하는 중대재해에 대한 설명이다. 빈칸을 채우시오.

- (    )가 (   )명 이상 발생한 재해

- (    ) 이상의 요양이 필요한 부상자가 동시에 (    ) 이상 발생한 재해

- 부상자 또는 직업성질병자가 동시에 (    )  이상 발생한 재해

▶ 정답 : 사망자, 1명, 3개월, 2명, 10명

371. 산업안전보건법 제 10조 2항에 따라 사업주는 산업재해로 (   )가 발생하거나 (   )이상의 (   )이 필요한 부상을 입거나 질병에 걸린 사람이 발생한 경우에 해당 산업재해가 발생한 날부터 (    )이내에 산업재해조사표를 작성하여 관할 지방고용노동청장 또는 지청장에게 제출하여야 한다.

▶ 정답 : 사망자, 3일, 휴업, 1개월

372. 산업안전보건법상 사업주는 산업안전보건에 관한 주요 사항을 심의, 의결하기 위하여 근로자와 사용자가 같은 수로 구성되는 (          )를 설치 운영하여야 한다.

▶ 정답 : 산업안전보건위원회

373. 다음 중 산업안전보건위원회의 심의 의결사항과 거리가 먼 것은?

① 중대재해에 관한 사항

② 산업재해 예방계획의 수립에 관한 사항

③ 안전보건과 관련된 안전장치 및 보호구 구입 시의 적격품 여부 확인에 관한 사항

④ 작업환경측정 등 작업환경의 점검 및 개선에 관한 사항

▶ 정답 : 3 → 안전관리자의 직무사항

374. 산업안전보건위원회는 정기회의와 임시 회의로 구분되며 정기회의는 (   )마다 실시, 임시회의는 위원장이 필요하다고 인정할 때 시행합니다. 회의 개최시 (  )일 전에 개최일시, 장소 및 의제 등을 각 위원이 알 수 있도록 통보하여야 합니다. 산업안전보건위원회의 구성원은 사용자측, 근로자측 동수로 구성 최소 ( )명 이상 최대 (  )명 이하로 구성하여야 합니다.

▶ 정답 : 분기, 7일, 3명, 5명

375. 다음중 산업안전보건위원회의 구성에 관하여 근로자측위원과 사용자측 위원을 올바르게 기술한 항목을 고르시오.

▶ 정답 : 근로자측 위원 : 근로자대표. 명예산업안전감독관, 근로자

사용자측 위원 : 사업장대표, 안전관리자, 보건관리자, 사업장 부서장

376. 산업안전보건위원회의 반드시 심의, 의결을 통하여 거쳐야 하는 (              )은(는) (     )명 이상 사업장의 경우 반드시 작성되어야 되며 변경이 필요한 경우 사유가 발생한 날부터 (   )일 이내 변경이 이루어져야 합니다.

▶ 정답 : 안전보건관리규정, 100명, 30일

377. 산업안전보건위원회의 운영과 관련하여 사실과 다른 것은?

① 회의는 근로자위원 및 사용자위원 각3분의2의 출석으로 시작하고 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

② 회의는 정기회의와 임시회의로 구분한다.

③ 정기회의는 매분기마다 위원장이 소집한다.

④ 회의는 회의록을 작성하여 갖춰두어야 하며 2년간 보관하여야 한다.

▶ 정답 : 1

378. 안전보건관리책임자의 직무교육은 신규 사업장의 경우 (  )개월 이내 (   )시간을 수행하여야 하며 보수교육의 경우 (  )년에 한번 (  )시간을 수행하여야 합니다.

▶ 정답 : 3개월, 6시간, 2년, 6시간

379. 관리감독자의 직무교육은 매년 (   )시간 수행하여야 합니다.

▶ 정답 : 16시간

380. 정기안전보건교육은 사무직에 종사하지 않는 근로자의 경우 (     )시간 이상 교육을 시행하여야 합니다.

▶ 정답 : 매분기 6시간 이상

381. 신규입사자의 경우 일용직 근로자는 (   )시간 이상 교육 시행하여야 하며 일용직을 제외한 근로자의 경우 (  )시간  이상 교육을 시행하여야 합니다.

▶ 정답 : 1시간, 8시간

382. 작업내용이 변경된 경우의 교육 시행은 일용직 근로자 (  )시간,  일용직 제외 근로자(   )시간 시행하여야 합니다.

▶ 정답 : 1시간, 2시간

383. 특별안전보건교육은 일용직이 아닌 근로자의 경우 총  (   )시간의 교육을 시행하여야 하며 최초 작업에 종사하기 전에 (   )시간의 교육을 시행하고 (   )개월 이내 (   )시간을 분할하여 실시하여야 합니다.

▶ 정답 : 16시간, 4시간, 3개월, 12시간

385. 대상화학물질을 취급하려는 사업주는 (         )를 고용노동부령으로 정하는 방법에 따라 대상화학물질을 취급하는 작업장 내에 취급근로자가 쉽게 볼 수 있는 장소에 게시하거나 갖추어 주어야 한다. 이를 위반할 경우 과태료를 받을 수 있다.

▶ 정답 : 물질안전보건자료(MSDS)

386. 새로운 화학물질에 사업장에 도입된 경우 사업주는 해당 물질을 취급하는 근로자에 대하여 물질안전보건자료에 관한 교육을 실시하여야 한다. 교육 내용과 거리가 먼 것은?

① 산업안전보건법 및 일반관리에 관한 사항

② 물질안전보건자료 및 경고표시를 이해하는 방법

③ 화학물질의 종류 및 그 유해성, 위헙성

④ 응급조치 및 긴급대피요령

▶ 정답 : 1

387. 사업주가 인체에 해로운 분진, 흄, 미스트, 증기 또는 가스 상태의 물질을 배출하기 위하여 유해물질이 발생하는 곳마다 설치하는 것의 명칭은?

▶ 정답 : 국소배기장치

388. 다음 중 대상화학물질을 취급하는 작업공정별 관리요령과 거리가 먼 것은?

① 적절한 보호구

② 공급자 정보

③ 취급상의 주의사항

④ 응급처치요령 및 사고시대처방법

▶ 정답 : 2

389. 사업장 내 사용하고 있는 화학물질 및 화학성분이 함유된 제제를 덜어쓰는 경우 부착하여야 하는 표지는 어떤 표지인지 기입하시기 바랍니다.(주관식)

▶ 답 : 경고표지

390. 규정된 인화성액체/기체 및 폭발성 물질 등의 위험물질을 저장, 취급 하는 단위공정시설 및 설비로부터 다른 단위공정 시설 및 설비와의 안전거리는 몇 미터 이상을 유지 하여야 하는지?

▶ 정답 : 10미터

391. 사업주는 일반건강진단을 실시할 의무를 부담하고 있다.

▶ 정답( O )

392. 산업안전보건법상 근로자 건강진단은 일반건강진단, 특수건강진단. (    )건강진단, 수시건강진단, (   )건강진단으로 구분된다.

▶ 정답 : 배치 전, 임시

393. 다음 중 특수건강진단 대상 업무를 수행하기 전에 업무적합성 평가를 위하여 하는 건강진단으로 옳은 것은?

① 일반건강진단   ② 특수건강진단  ③ 수시건강진단 ④ 배치 전 건강진단

▶ 정답 : 4

394. 건강검진 시행 후 결과서 내에는 건강관리구분 판정이 기록되어져 있습니다. 직업병 질병의 소견을 보여 사후관리가 필요한 근로자(직업병 유소견자)를 의미하는 판정은 어떤것인지 고르시오.

① A     ② B    ③ C1   ④ D1    ⑤ R

▶ 정답 : 4

395. 근골격계부담작업 유해요인 조사의 경우 신설되는 사업장의 경우 신설일로부터 (    )이내 실시, 정기적으로 (     )마다 실시 하여야 합니다.

▶ 정답 : 1년, 3년

396. 근골격계질환자가 5명 이상 발생한 사업장으로서 발생 비율이 그 사업장 근로자 수의 5% 이상인 경우에 해당하는 사업자는 노사협의를 거쳐 근골격계질환 예방관리 프로그램을 수립, 시행하여야 한다,

▶ 정답 : ( X )    ▪ 해설 :  5% → 10%

397. 사업주는 근로자가 근골격계부담작업을 하는 경우 근로자에게 알려야 할 사항과 거리가 먼 것은?

① 근골격계부담작업의 유해요인

② 근골격계질환의 징후와 증상

③ 올바른 작업자세와 작업도구, 작업시설의 올바른 사용방법

④ 근골격계질환 근로자 수 및 명단

▶ 정답 : 4

398. 근골격계질환을 예방하기 위하여,

- 사업주는 근로자가 (   )kg 이상의 중량물을 들어올리는 작업을 하는 경우에 다음 각 호의 조치를 하여야 한다.

- 주로 취급하는 물품에 대하여 근로자가 쉽게 알 수 있도록 물품의 (    )과  (     )에 대하여 작업장 주변에 안내표시를 할 것

- 취급하기 곤란한 물품은 (     )를 붙이거나 갈고리, 진공빨판 등 적절한 보조도구를 활용할 것

▶ 정답 : 5kg, 중량, 무게중심, 손잡이

399. 밀폐공간 작업전 산소 농도를 측정하고 적정공기가 유지되고 있는지를 평가하는 것은 관리감독자가 수행할 업무내용 중 하나이다.

▶ 정답( O )

400. 산업안전보건법 제24조 보건상의 조치 가운데 질식의 위험을 대비하여 실시하는 프로그램은?

▶ 정답 : 밀폐공간보건작업프로그램

401. 밀폐공간작업 구조훈련에 관하여 올바른 교육 시행 주기에 해당하는 것을 체크하시기 바랍니다.

① 2개월  ② 3개월  ③ 6개월 ④ 1년  ⑤ 2년

▶ 정답 : 3

402. “적정공기”란 산소농도 범위가 (   )퍼센트 이상 (   )퍼센트 미만, 탄산가스의 농도가 1.5퍼센트 미만, 황화수소의 농도가 10ppm 미만인 수준의 공기를 말한다.

산소결핍이란 공기 중의 산소농도가 (   )퍼센트 미만인 상태를 말한다.

▶ 정답 : 18, 23.5, 18

추가 : 밀폐공간의 정의

□ 근로자가 작업을 수행할 수 있는 공간으로 환기가 불충분한 공간

□ (         ), (      )로 인한 질식, 화재. 폭발 등의 위험이 있는 장소로써 별표18에서 정한 장소

□ 출입제한, 계속해서 머무를 수 없는 공간 (2017년 3.3 신설)

정답 : 산소결핍, 유해가스

403. 사업주는 건설물, 기계기구, 설비, 원재료, 가스, 증기, 분진 등에 의하거나 작업행동, 그 밖에 업무에 기인하는 유해위험요인을 파악하고 해당 유해위험요인에 의한 부상 또는 질병의 발생 가능성 빈도와 중대성을 추정 결정하고 감소 대책을 수립하여 실행하는 일련의 과정을 무엇이라고 하는가?

▶ 정답 : 위험성평가

404. 산업안전보건법에서는 일정규모 이상(5인 이상)의 사업장에서는 안전보건관리체계를 갖추도록 규정하고 있는데, 다음의 업무를 수행하여야 하는 자는?

- 위험성평가를 위한 업무에 기인하는 유해위험요인의  파악 및 그 결과에 따른 조치의 시행

① 관리책임자  ② 관리감독자   ③  안전관리자   ④ 안전보건자 또는 보건관리자

▶ 정답 : 2

405. 산업안전보건법 제41조의 2는 위험성평가에 대한 내용으로 구성되어져 있다. 위험성평가를 실시한 경우에는 결과를 기록하고 보존하여야 하는데 그 보존기간은?

▶ 정답 : 3년

406. 관리감독자의 직무에 대한 설명 중 바르지 않은 것은?

① 해당 작업에서 발생한 산업재해에 관한 보고 및 이에 대한 응급조치

② 사업장 내 관리감독자가 지휘감독하는 작업화 관련된 기계기구 또는 설비의 안전보건점검 및 이상 유무 확인

③ 산업재해의 원인조사 및 재발방지대책 수립

④ 해당 사업장의 산업보건의, 안전관리자 및 보건관리자의 지도조언에 협조

▶ 정답 : 3번 → 안전보건관리책임자의 직무

407. 경영조직에서 생산과 관련되는 업무와 그 소속 직원을 직접 지휘감독하는 부서의 장 또는 그 직위를 담당하는 자는?

▶ 정답 : 관리감독자

409. 산업안전보건기준에 관한 규칙 제35조 1항에 근거한 관리감독자의 유해, 위험 방지가 필요한 작업은 몇 개인가요?

▶ 정답 : 19개

410. 산업안전보건법령에서 규정하고 있는 관리감독자의 정기안전보건교육내용과 거리가 먼 것은?

① 작업공정의 유해위험과 재해 예방대책에 관한 사항

② 산업안전 및 사고 예방에 관한 사항

③ 표준안전작업방법 및 지도 요령에 관한 사항

④ 산업안전보건법 및 일반관리에 관한 사항

▶ 정답 : 2

411. 안전보건표지는 크게 4개 분류로 나뉘는데 금지표지, 경고표지, 안내표지 외 나머지는?

▶ 정답 : 지시표지

412. 다음 안전보건표지의 명칭은 무엇일까요?

① 인화성물질 경고     ② 폭발성물질 경고     ③ 발암성물질 경고

④ 피부자극성물질경고  ⑤ 방사성물질 경고

▶ 정답 : 2

413. 다음 안전보건표지판의 명칭은 무엇일까요?

① 출입금지  ② 보행금지  ③ 차량통행금지 ④ 탑승금지  ⑤ 작업금지

▶ 정답 : 1

414. 다음 안전보건표지판의 명칭은 무엇일까요?

① 인화성물질경고  ② 산화성물질경고  ③ 폭발성물질경고

④ 부식성물질경고  ⑤ 고압가스경고

▶정답 : 1

415. 유기용제, 산과 알칼리성 화학물질의 가스와 증기 독성을 제거해 호흡기를 보호하고 유해화학물질의 중독을 방지하기 위해 착용하는 보호구로써 올바른 것을 고르시오.

① 보호복     ② 귀마개    ③ 방진마스크   ④ 보호장갑     ⑤ 방독마스크

▶ 정답 : 5

416. 귀마개의 사용 및 관리방법에 관한 설명으로 올바르지 않은 것을 고르시오.

① 소음수준 작업내용 개인의 상태에 따라 적합한 보호구를 선정 한다

② 오염되지 않도록 보관 및 사용 특히 귀마개 착용 시는 더러운 손으로 만지거나 이물질이 귀에 들어가지 않도록 주의 한다.

③ 귀마개는 소모성 재료로 필요하면 누구나 언제든지 교체 사용 할 수 있도록 작업장 내에 비치 관리한다.

④ 사용설명서에서 안전인증과 차음 성능을 확인한다.

⑤ 중이염 등의 이상이 있을 경우 귀덮개 보다는 귀마개를 착용한다.

▶ 정답 : 5

417. 방독마스크의 사용시 주의해야할 사항으로 알맞기 않은 것을 고르시오.

① 안면부를 얼굴에 밀착시킨다.

② 수건, 헝겊 등을 대고 그 위에 방독마스크를 착용한다.

③ 마스크 착용중 가스 냄새가 나거나 숨쉬기가 답답하다고 느낄 때는 즉시 작업을 중지하고 새로운 정화통으로 교환해야 한다.

④ 마스크의 고무 면체에 의해 안면부에 알레르기성 습진 등이 생길 수 있으므로 얼굴을 청결히 하고 땀을 자주 닦아주어야 한다.

⑤ 면체는 기름이나 유기용제에 약하므로 접촉을 피해야 한다.

▶ 정답 : 2

418. 높이 또는 깊이 2m 이상의 추락할 위헙이 있는 장소에서 하는 작업을 하는 근로자에게 착용하도록 하여야 하는 보호구는?

▶ 정답 : 안전대

419. 물체가 흩날릴 위험이 있는 작업에서 착용하여야 하는 보호구는 보안면이다.

▶ 정답( X )       ▪ 해설 :  보안면 → 보안경

420. 상시근로자 300명 미만을 사용하는 사업은 업종별, 유해인자별 보건관리전문기관에 위탁 가능한 사업으로 분류된다.

▶ 정답 : ( O )

421. 임시작업은 관리대상유해물질 취급에 소요되는 시간이 1일1시간 미만인 작업을 말한다.

▶ 정답 : ( X )     ▪ 해설 :  1일 1시간 → 월24시간

422. 상시 근로자 100명이상인 사업장에서 작성하는 안전보건관리규정에 포함되어야 할 내용과 거리가 먼 것은?

① 표준안전작업방법 및 지도 요령에 관한 사항

② 작업장 안전관리에 관한 사항

③ 작업장 보건관리에 관한 사항

④ 사고조사 및 대책 수립에 관한 사항

▶ 정답 : 1

423. 청력보존프로그램 시행과 관련해서 사업주는 다음과 같은 경우 수립하여 시행 하여야 하는데 작업환경측정결과 소음 데시벨 얼마 초과일 경우 청력보존프로그램을 실시하여야 하는가?

▶ 정답 : 85dB(A)

424. 산업안전보건법상 위생시설에 해당되지 않는 것은?

① 휴게시설  ② 흡연시설  ③ 탈의시설  ④ 수면시설

▶ 정답 : 2

425. 근로자가 상시 작업하는 장소의 작업면 조도에 관한 설명이다. 빈칸에 알맞은 숫자는?

초정밀 작업 :  (    )럭스 이상

보통작업  :   (     )럭스 이상

▶ 정답 : 750, 150

426. KCS 마크라 부르는 이 표지의 이름은 무엇인가?

▶ 정답 : 안전인증표시

427. 관리감독자의 역할이 아닌 것은?

① 기계, 기구, 설비의 안전보건점검 및 이상여부 확인

② 당해 사업장의 산업보건의, 안전관리자, 보건관리자의 지도. 조언에 대한 협조

③ 유해위험 작업에 대한 특별교육, 위험기계기구 성능

④ 보건교육계획의 수립 및 보건교육실시에 관한 업무

⑤ 산업재해 발생 시 보고와 응급조치

정답 : ④

428. 관리감독자 정기안전보건교육 내용이 아닌 것은?

① 작업공정의 유해, 위험과 재해 예방대책에 관한 사항

② 산업재해보상보험 제도에 관한 사항

③ 산업보건 및 직업병예방에 관한 사항

④ 유해. 위험 작업환경 관리에 관한 사항

⑤ 산업안전보건법 및 일반관리에 관한 사항

정답 : ②

429. 사내 교육 강사기준이 아닌 것은 ?

① 근로자 안전·보건교육 위탁전문기관 및 관리책임자 등 교육기관 강사와 같은 등급이상의 자격을 가진 사람

② 7급이상의 공무원으로써 산업안전보건분야 실무 경력 3년 이상인 사람

③ 대학교수로써 산업안전보건관련 학과에 근무하며 경력 7년 이상인 사람

④ 사업장내 관리감독자 또는 안전관리자 보건관리자 등 안전(보건)관계자의 지위에 있는 사람

⑤ 교육대상 작업에 3년 이상 근무한 경력이 있는 사람으로 사업주가 강사로서 적정하다고 인정하는 사람

⑥ 소방공무원 또는 응급구조사 국가자격 취득자로서 실무경력이 3년 이상인 사람

⑦ 근골격계질환예방전문가(물치료사 또는 작업치료사, 1급 생활스포츠지도사)

⑧ 직무스트레스예방 전문가 (임상심리사, 정신보건임상심리사 )

정답 : ③

430. 안전보건담당자의 업무가 아닌 것은? (시행령 제 19조의 5)

① 안전.보건교육 실시에 관한 보좌 및 조언. 지도

② 위험성평가에 관한 보좌 및 조언. 지도

③ 작업환경측정 및 개선에 관한 보좌 및 조언. 지도

④ 건강진단에 관한 보좌 및 조언. 지도

⑤ 산업재해 발생시 보고와 응급조치

정답 : ⑤

431. 특별관리대상 물질관련

사업주는 총 (     ) 종에 대한 특별관리물질에 대한 취급일지, 고지에 대한 의무사항이 있습니다. (    )숫자로..

정답 : 36종

432. 특별관리물질 취급일지는 (    ), (      )및 (      )등이 포함된 일지를 말한다

정답 : 물질명, 사용량, 작업내용

433. 특별관리물질 고지는 특별관리물질이라는 사실과 발암성물질, 생식세포변이원성물질 또는 (       ) 중 어느것에 해당하는지에 관한 내용을 게시판 등을 통하여 근로자에게 알려야 한다.

정답 : 생식독성물질

434. ACGIH(미국산업보건전문가협의회)의 발암물질 구분 중 발암성 확인물질을 표시한 것은 :

① A1  ② A2  ③ A3  ④ A4

정답 : A1

435. 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 618조에는 ‘적정공기’를 산소농도의 범위가 (     )%이상, (     )%미만

(     )의 농도가 1.5%미만,

(     )농도는 30ppm미만,

(     )의 농도가 10ppm 미만인 수준의 공기로 규정하고 있다.

정답 : 18, 23.5, 탄산가스, 일산화탄소, 황화수소

436. 작업환경측정 첫 회 실시 후 차기 횟수 주기는 ?

① 3개월, ② 6개월 ③ 12개월 ④ 24개월

정답 : ②

437. 입자상 물질의 종류 중 연마, 분쇄, 절삭 등의 작업공정에서 고형물질이 파쇄되어 미세한 고체입자를 무엇이라 하는가 ?

① 흄 ② 먼지 ③ 미스트 ④ 연기

정답 : ②

438. 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 8조 및 제 21조에 따르면 근로자가 상시 작업하는 장소의 작업면 조도는 정밀작업일때는 (     )럭스이상, 보통작업일때는 (    )럭스 이상, 그 밖의 작업과 통로에는 (   ) 럭스이상으로 하여야 한다.

정답 : 300, 150, 75

439. 특수검진은 직업병을 예방하기 위해 실시하는 검진입니다.

다음은 직업병으로 판정되는 것은 무엇입니까?

① D1    ② D2     ③ C1    ④ C2   ⑤ R

정답 : ①

440. 관리대상 유해물질의 종료 (제 420조,제 439조 및 제 440조 관련)

2, 금속류에 해당하는 물질 중 특별관리물질이 아닌 것은 ?

① 납 및 그 무기화합물

② 니켈 및 그 화합물(불용성)

③ 망간 및 그 화합물

④ 크롬 및 그 화합물(6가크롬)

정답 : ③

산업안전 OX문제 (총 22문항)

가설통로를 설치하는 경우 견고한 구조로 설치하고 경사는 40도 이하로 설치하여야 한다. X (경사는 30도 이하)

"안전난간은 구조적으로 가장 취약한 지점에서 가장 취약한 방향으로 작용하는 50킬로그램 이상의 하중에 견딜 수 있는 튼튼한 구조여야 한다."	X (100킬로그램)

"근로자가 슬레이트 등 강도가 약한 재료로 덮은 지붕에는 폭 30센티미터 이상의 발판을 설치하여야 한다." O

"비계의 높이가 2미터 이상인 작업장소에서 작업발판을 설치할 경우, 작업발판의 폭은 40센티미터 이상으로 하여야 한다." O

"낙하물 방지망 또는 방호선반 설치 시 높이는 15미터 이내마다 설치하고, 내민 길이는 벽면으로부터 2미터 이상으로 하여야 한다." X (높이는 10미터 이내마다)

"거푸집동바리로 사용하는 파이프서포트는 높이가 3.5미터를 초과하는 경우 높이 2미터 이내마다 수평연결재를 2개 방향으로 설치한다." O

"이동식비계를 조립하여 작업하는 경우 작업발판의 최대적재하중은 300킬로그램을 초과하지 않도록 한다." X (250킬로그램)

"산업안전보건법상 도급인이란 물건의 제조·건설·수리 또는 서비스제공, 그밖의 업무를 도급하는 사업주를 말하여 건설공사의 발주자도 포함한다." X (건설공사 발주자는 제외)

"인화성액체를 저장·취급하는 대기압탱크에는 진공 및 가압 등을 방지하기 위해 안전밸브를 설치하여야 한다." X (통기관 또는 통기밸브 설치)

"순간풍속이 초당 10미터를 초과하는 경우 타워크레인의 설치· 수리·점검 또는 해체 작업을 중지하여야 한다." O

"굴착면의 깊이가 5미터 이상이 되는 지반굴착 작업 시 근로자의 위험을 방지하기 위해 해당 작업에 대한 굴착방법 및 순서, 토사반출방법 등이 포함된 작업계획서를 작성하고] 그 계획에 따라 작업하도록 하여야 한다." X (깊이 2미터 이상일 경우)

"상시근로자 300명 미만을 사용하는 사업은 업종별, 유해인자별 보건관리전문기관에 위탁 가능한 사업으로 분류된다." O

"사업장 안전보건관리규정 작성 및 변경 시 산업안전보건위원회 심의·의결 또는근로자대표의 동의를 받아야 한다." O

"급성 독성, 피부 부식성 등이 있는 물질의 취급 등 대통령령으로 정하는 작업에 대한 도급을 승인받아 도급을 한 경우, 도급받은 수급인은 해당 작업을 하도급할 수 있다." X (재하도급시 10억원 이하의 과징금)

"지게차 취급 작업 시 작업에 필요한 자격·면허·경험 또는 기능을 가진 근로자만이 해당 작업 수행이 가능하다." O (미자격자 운전 시3년 이하의 징역 또는 벌금)

"일반 식당에서 숯불이나 가스를 이용한 연소작업을 하는 경우 해당 종업원도 특별교육 대상에포함된다."	X (용접용단 및 금속의 가열 등 화기를 사용하는 작업이나 연삭숫돌에 의한건식연마작업 등 그 밖에 불꽃이 발생할 위험이 있는 작업만 해당)

”산업안전보건위원회를 노사동수가 아닌 상태로 개최하였을 경우 법 위반이다." X (구성운영은 노사동수이나 회의개최 및 출석은 노사동수가 아니어도 무방)

“임금피크제 적용으로 주 3일 근무하는 안전관리자 선임도 가능하다." X (소정 근로시간(8시간)동안 안전관리 업무 수행이 필요)

”사내 명예산업안전감독관은 자회사에도 관여할 수 있다.“ X (업무범위는 소속된 사업장으로 한정하여 수행)

”추석 연휴 전날 사고 후 추석연휴로 3일을 쉬고 출근한 경우 3일 이상의 휴업재해이다.“ O (휴업일수에 재해발생일은 미포함되나 법정공휴일, 휴무일은 포함)

“산업재해조사표 제출시 근로자 대표의 확인을 받지 않은 경우 산재발생 보고 위반이다.” X (단순 근로자대표 확인을 받지 않은 것으로는 산재발생 보고 위반이 아님)

"안전보건규칙 별표 16의 분진작업을 하는 장소에 설치하는 국소배기장치 및 전체환기장치는 배풍량이 분당 150세제곱미터 이상인 경우 유해위험방지계획서를 제출해야 한다." O

산업안전 객관식 문항 (총 112문항)

1. 건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준은 총 공사금액이 얼마 이상인 공사에 적용하는가?

① 4천만원  ② 3천만원  ③ 2천만원  ④ 1천만원

2. 건설업의 공사금액이 850억 원일 경우 산업안전보건법령에 따른 안전관리자의 수로 옳은 것은?

① 1명 이상  ② 2명 이상  ③ 3명 이상  ④ 4명 이상

3. 건설공사의 유해위험방지계획서 제출 기준일로 옳은 것은?

① 당해공사 착공 1개월 전까지

② 당해공사 착공 15일 전까지

③ 당해공사 착공 전날까지

④ 당해공사 착공 7일 전까지

4. 프레스나 전단기에는 다음의 방호장치를 설치하여야 한다. 다음 중 틀린 것은?

① 가드식, 게이트가드식 방호장치

② 손쳐내기식 방호장치

③ 감응식 방호장치

④ 한손조작식 방호장치

5. 산업안전보건기준에 관한 규칙에 명시된 시스템비계의 구조 중 벽 연결재 설치 간격은?

① 제조사가 정한 기준에 따라  ② 4m  ③ 5m  ④ 6m

6. 다음은 근로자의 의무에 관한 내용이다. 다음중 틀린 내용은?

① 산업안전보건법 제6조에는 산업재해 예방을 위해 근로자의 협조와 의무에 대해

규정하고 있다.

② 근로자는 안전조치 및 보건조치 규정에 대해 사업주가 행한 조치를 반드시 준수하여야 한다.

③ 근로자는 산업안전보건위원회에서 심의,의결된 사항을 성실히 이행하여야 한다.

④ 사업주가 실시하는 건강진단은 개인의 문제로 소홀히 하여도 된다.

7. 위험성평가 실시시기에 해당하지 않는 것을 고르시오

① 정기평가

② 수시평가

③ 최초평가

④ 자체평가

8. 중대재해처벌법에서 요구하는 안전보건관리체계구축 7가지 핵심요소에 해당하지 않는 것을 고르시오

① 정부 중심의 체계구축지원

② 사업 또는 사업장의 특성에 따른 유해위험요인 확인 및 개선

③ 도급용역위탁 사업 시의 안전보건 확보

④ 사업장에 급박한 위험이 있을 경우를 대비한 비상조치 매뉴얼 마련

9. 작업조건에 맞는 보호구를 지급하는 기준에 맞지 않는 것을 고르시오

① 안전대 : 높이 또는 깊이가 5m 이상의 추락할 위험이 있는 장소 작업

② 안전모 : 물체가 떨어지거나 날아올 위험 또는 근로자가 추락할 위험 작업

③ 절연용보호구 : 감전의 위험이 있는 작업

④ 방진마스크 : 선창 등에서 분진이 심하게 발생하는 작업

*5M이상이 아닌, 2M 이상

10. 지게차에 설치하여야 할 안전장치에 해당하지 않은 것을 고르시오

① 좌석안전띠

② 백레스트

③ 후진경보기, 경광등 또는 후방감지기

④ 핸들 노브(Knob)

11. 가스용기 취급시 지켜야할 준수사항에 맞지 않는 것을 고르시오

① 용기의 온도는 섭씨 40도 이하를 유지할 것

② 용해아세틸렌 용기는 눕혀서 보관할 것

③ 운반하는 경우 캡을 씌울 것

④ 사용 전 또는 사용 중 용기와 그 밖의 용기를 명확히 구별하여 보관할 것

12. 안전인증 의무대상품이 아닌 것을 고르시오

① 리프트

② 크레인

③ 프레스

④ 컨베이어

13. 정전기로 인한 화재폭발을 예방하기 위한 조치 중 적당하지 않은 것을 고르시오

① 해당 장소 및 설비 건조 조치

② 해당 설비 접지

③ 도전성 재료 사용.

④ 제전(除電)장치 사용

14. 안전보건교육 교육과정별 교육시간이 올바르지 않은 것을 고르시오

① 사무직 종사자 정기교육 : 매분기 3시간

② 정규직 근로자 채용시 교육 : 8시간

③ 정규직 근로자 작업내용변경 시 교육 : 1시간

④ 정규직 근로자 특별안전보건교육 : 16시간

*1시간이 아닌, 2시간

15. 안전보건관리규정에 포함되어야할 내용이 아닌 것을 고르시오

① 안전보건교육

② 사고조사 및 대책 수립

③ 위험성평가에 관한 사항

④ 중대재해처벌의 안전보건관리체계 구축사항

16. 산업안전보건위원회와 관련된 내용 중 맞는 것을 고르시오

① 근로자위원은 사업주가 지명한 근로자 9명 이내 해당 사업장의 근로자로 구성한다.

② 산업안전보건위원회 위원장은 사업주가 지명한 자 중 선출한다.

③ 정기회의는 반기마다 사업주가 소집하여 운영한다.

④ 근로자대표가 회의에 출석할 수 없을 경우 사업장 종사자 중 1명을 지정하여

직무대리가 가능하다.

17. 설비별 유해위험방지계획서 제출대상에 해당하지 않는 것을 고르시오

① 프레스 및 전단기

② 금속이나 그 밖의 광물의 용해로

③ 가스집합 용접장치

④ 건조설비

18. 건설현장에 사용하는 비계에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

① 비계의 재료는 변형 부식 또는 심하게 손상된 것을 사용해서는 아니된다.

② 강관비계 띠장의 간격은 2.0미터 이하로 한다

③ 말비계 지주부재와 수평면의 기울기는 80도 이하로 한다.

④ 걸침비계의 매달림부재의 안전율은 4 이상이다

*기울기는 75도 이하로 하여야 한다.

19. 고용노동부 장관이 안전보건개선계획의 수립·시행을 명할 수 있는 사업장이 아닌 것은?

① 산업재해율이 같은 업종의 규모별 평균 산업재해율보다 높은 사업장

② 사업주가 안전보건조치의무를 이행하지 아니하여 중대재해가 발생한 사업장

③ 1달 이내에 일반 산업재해가 연속으로 2건 이상 발생한 사업장

④ 유해인자의 노출기준을 초과한 사업장

20. 거푸집 동바리의 침하를 방지하기 위한 직접적인 조치로 옳지 않은 것은?

① 수평연결재 사용  ② 깔목의 사용  ③ 콘크리트의 타설  ④ 말뚝박기

21. 산업안전보건기준에 관한 규칙상 강관비계의 조립간격 중 단관비계의 조립 간격 기준은 몇 m인가?

① 5m  ② 6m  ③ 7m  ④ 8m

22. 안전난간 설치기준에 맞지 않는 것을 고르시오

① 난간대는 지름 2.7cm의 금속제 파이프나 그 이상 강도의 재료

② 안전난간은 가장 취약한 지점에서 취약한 방향으로 200kg 이상 하중에 견딜 수 있는 구조

③ 난간기둥은 상부난간대와 중간난간대를 견고히 떠받칠 수 있도록 적정한 간격 유지

④ 발끝막이판은 바닥면 등으로부터 10cm이상의 높이를 유지"	2번 (100kg)

*200kg이 아닌, 100kg 이상

23. 다음중 연삭숫돌 관리 기준에 부합하지 않은 것을 고르시오

① 작업시작 전 1분이상 시운전하고 해당 기계에 이상이 없는지 확인

② 지름5cm이상 연삭숫돌이 근로자에게 위험을 미칠 우려가 있는 경우 덮개 설치

③ 연삭숫돌의 최고 사용회전속도의 1.1배 초과 사용 금지

④ 측면을 사용하는 것을 목적으로 하지 않는 연삭숫돌은 측면 사용 금지“

*최고 사용회전속도 초과 금지

24. 크레인, 리프트, 곤돌라 등 양중기 사용 시 운전자 또는 작업자가 보기 쉬운 곳에 표시하여야 할 내용이 아닌 것을 고르시오

① 해당 기계의 운전속도

② 해당 기계의 경고표시

③ 해당 기계의 운전자 성명

④ 해당 기계의 정격하중“

25. 특별안전보건교육 대상작업에 해당하지 않은 것을 고르시오

① 밀폐된 장소에서 하는 용접작업

② 전압이 30V인 정전 및 활선작업

③ 운반용 등 하역운반기계를 7대 보유한 사업장에서 해당 기계로 하는 작업

④ 1.5톤 크레인을 사용하는 작업

*30V가 아닌, 75V이다.

26. 관리감독자가 수행하여야할 업무에 해당하지 않은 것을 고르시오

① 해당 작업에서 발생한 산업재해에 관한 보고 및 응급조치

② 해당 작업의 작업장 정리·정돈 및 통로확보에 대한 확인·감독

③ 소속 근로자의 작업복·보호구 지급

④ 안전관리자, 보건관리자 지도·조언에 대한 협조

27. 2023년 5월 고용노동부 고시 「사업장 위험성평가에 관한 지침」이 개정됨에 따라 반드시 준수하여야 할 절차에 해당하지 않는 것을 고르시오

① 위험성평가에 필요한 각종 자료를 수집하는 사전준비

② 가능성(빈도) 및 중대성(강도)를 추정하는 위험성 추정

③ 유해위험요인이 허용가능한 수준인지를 판단하는 위험성결정

④ 위험성평가 결과의 기록 및 공유

28. 중대재해 발생 시 사업주가 조치하여야 할 내용에 맞지 않은 것을 고르시오

① 중대재해 발생 시 즉시 작업중지 및 근로자 대피

② 지체없이 지방노동관서에 전화 , 팩스 또는 적절한 방법으로 보고

③ 천재지변 등 부득이한 사유 발생 시 48시간 내 지방노동관서의 장에게 보고

④ 발생개요 및 피해상황, 조치 및 전망, 그 밖의 중요한 사항을 지방노동관서의 장에게 보고

*소멸되면 지체없이 보고

29. 사업주는 지반 등을 굴착하는 경우 붕괴의 위험이 중가하지 않도록 굴착면의 기울기를 준수하여야 한다. 다음 중 풍화암에 대한 굴착면 기울기 기준으로 옳은 것은?

① 1 : 0.3  ② 1 : 0.5  ③ 1 : 1.0  ④ 1 : 1.5

30. 작업계획서를 작성해야 하는 작업 중 작업장소의 지형 및 지반상태를 사전조사해야 하는 작업은?

① 타워크레인 설치·해체 작업

② 차량계 하역운반기계들을 사용하는 작업

③ 차량계 건설기계를 사용하는 작업

④ 교량작업

31. 건설업 유해위험방지계획서 제출 대상이 아닌 것은?

① 지상높이 31m 이상인 건축물 또는 인공구조물

② 최대 지간길이가 30m 이상인 다리의 건설등 공사

③ 다목적댐, 발전용댐, 저수용량 2천만톤 이상의 용수 전용 댐 및 지방상수도 전용댐의 건설등 공사

④ 깊이 10m 이상인 굴착공사"	2번 (지간길이 50m 이상)

*지간길이 50m 이상

32. 크레인 작업 시 준수하여야 할 조치기준에 적합하지 않은 것을 고르시오

① 인양할 하물을 바닥에서 끌어당기거나 밀어내는 작업을 할 경우 근로자의 출입통제를 할 것

② 미리 근로자의 출입을 통제하여 인양 중인 하물이 작업자의 머리 위로 통과하지

않도록 할 것

③ 고정된 물체를 직접 분리·제거하는 작업을 하지 아니할 것

④ 인양할 하물이 보이지 않은 경우 어떠한 동작도 하지 아니할 것

*인양 하물 끌어당기거나 밀어내는 작업 금지

33. 파열판(Rupture Disk)을 설치하여야 할 조건에 해당하지 않는 것을 고르시오

① 화재 등 발생으로 물질의 온도가 상승할 우려가 있는 경우

② 반응폭주 등 급격한 압력상승 우려가 있는 경우

③ 운전중 안전밸브에 이상물질이 누적되어 작동되지 않을 우려가 있는 경우

④ 급성독성물질의 누출로 인하여 주위 작업환경을 오염시킬 우려가 있는 경우

34. 다음의 안전보건표지가 나타내는 의미가 무엇인지 고르시오

① 부식성물질 경고

② 인화성물질 경고

③ 산화성물질 경고

④ 고온 경고

35. 다음 중 컨베이어 안전검사 대상인 것을 고르시오

① 구동부 출력 정격출력의 합이 1kw인 것

② 컨베이어 시스템 내 총 이송거리의 합이 9미터인 것

③ 최대 이송속도가 200mm/s인 것

④ 무빙워크 등 사람을 운송하는 것

36. 공정안전보고서(PSM) 제출대상에 해당하는 것을 고르시오

① 원자력 설비

② 도시가스공급시설

③ 난방용연료의 저장설비 및 사용설비

④ 화약 및 불꽃제품제조업

37. 다음 설명 중 옳지 않은 것을 고르시오

① 사업주는 슬레이트, 선라이트(sunlight) 등 강도가 약한 재료로 덮은 지붕 위에서 작업을 할 때에 발이 빠지는 등 근로자가 위험해질 우려가 있는 경우 폭 30센티미터 이상의 발판을 설치하거나 안전방망을 치는 등 위험을 방지하기 위하여 필요한 조치를 하여야 한다.

② 사업주는 높이 또는 깊이가 2미터를 초과하는 장소에서 작업하는 경우 해당 작업에 종사하는 근로자가 안전하게 승강하기 위한 건설용 리프트 등의 설비를 설치하여야 한다.

③ 사업주는 근로자에게 작업 중 또는 통행 시 전락(轉落)으로 인하여 근로자가 화상, 질식 등의 위험에 처할 우려가 있는 케틀(kettle), 호퍼(hopper), 피트(pit) 등이 있는 경우에 그 위험을 방지하기 위하여 필요한 장소에 높이 1.8미터 이상의 울타리를 설치하여야 한다.

④ 사업주는 근로자가 높이 2미터 이상에서 작업을 하는 경우 그 작업을 안전하게 하는 데에 필요한 조명을 유지하여야 한다.

*90cm 이상의 울타리

38. 산업용 로봇에서 근로자에게 발생할 수 있는 부상 등의 위험을 방지하기 위하여 울타리를 세우고자 할 때 일반적으로 높이는 몇 m 이상으로 해야 하는가?

① 1.8m

② 2.1m

③ 2.4m

④ 2.7m

39. 철골 작업 시 기상조건에 따라 안전상 작업을 중지하여야하는 경우에 해당되는 기준으로 옳은 것은?

① 강우량이 시간당 5mm 이상인 경우

② 강우량이 시간당 10mm 이상인 경우

③ 풍속이 초당 10m 이상인 경우

④ 강설량이 시간당 20mm 이상인 경우

*강우량: 1mm,

강설량: 1cm,

풍속: 10m/s)

40. 산업안전보건법령상 승강기의 종류에 해당하지 않는 것은?

① 리프트

② 에스컬레이터

③ 승객용 엘리베이터

④ 화물용 엘리베이터

41. 크레인의 운전실 또는 운전대를 통하는 통로의 끝과 건설물 등의 벽체의 간격은 최대 얼마 이하로 하여야 하는가?

① 0.2m

② 0.3m

③ 0.4m

④ 0.5m

42. U사업장은 산업용가스 및 LPG를 판매하는 사업장이다. 이 사업장에서 가장 많이 발생하는 재해는 탱크로리 적재 및 하역작업 때 발생한다. 작업 전 확인해야 하는 사항으로 옳지 않은 것은?

① 차량은 평평한 곳에 주정차 하였는지 확인

② 적재 및 하역작업 시 차량 시동 정지 및 주차브레이크 확인

③ 차량 펌프를 이용하지 않더라도 차량키를 꽂아 둔 채로 작업 실시

④ 정전기 축적 예방을 위해 탱크로리 차체 접지

43. OO(주)는 철 가공 사업장이다. 근로자 A는 탁상용 드릴기를 이용하여 소형 공작물을 가공하는데 A가 탁상용 드릴기 작업 시 잘못된 행동이 아닌 것은?

① 보안경을 착용하고 작업

② 면장갑을 착용하고 작업

③ 칩을 손가락으로 치우는 작업

④ 균열이 심한 드릴 또는 무디어진 날이 있는 드릴로 계속 작업

44. 안전모 중에서 머리부위 감전에 의한 위험을 방지할 수 있는 것은?

① A형

② B형

③ AC형

④ AE형

45. 산업안전보건법령에서 정의하는 “중대재해”에 해당하지 않은 것은?

① 화학공장 사고로 가스가 누출되어 인근 주민에게 피해를 준 재해

② 건설공사 현장에서 업무와 관련하여 사망자 2명이 발생한 재해

③ 부상자 또는 직업성 질환자가 동시에 10명 이상 발생한 재해

④ 동시에 2명이 추락사고를 당하여 모두 5개월의 요양을 요하는 부상자가 발생한 재해

46. 근로자대표가 요청하는 경우 사업주가 이에 응하지 않아도 되는 것은?

① 산업안전보건위원회의 의결사항

② 근로자의 개인 건강진단 결과표

③ 작업환경 측정에 관한 사항

④ 도급사업시의 안전·보건 조치

48. 도급인의 사업장에서 관계수급인의 근로자가 작업을 하는 경우에 도급인이 자신의 근로자와 관계수급인 근로자의 산업재해를 예방하기 위하여 취해야 하는 조치 사항이 아닌 것은?

① 관계수급인이 근로자에게 하는 안전보건교육을 위한 장소 및 자료의 제공

② 관계수급인 등의 작업 혼재로 인하여 추락, 끼임, 충돌 등 위험이 발생할 우려가 있는 경우

작업시기, 내용 등 조정

③ 관계수급인 근로자의 특수건강검진 실시

④ 작업장의 순회점검 등 안전보건관리

49. 다음 중 산업안전보건법 상 관리감독자의 업무가 아닌 것은?

① 작업과 관련된 기계·기구 또는 설비의 안전·보건 점검 및 이상 유무의 확인

② 근로자의 작업복·보호구 및 방호장치의 점검과 그 착용·사용에 관한 교육·지도

③ 사업장 순회점검·지도 및 조치의 건의

④ 작업 중 발생한 산업재해에 관한 보고 및 이에 대한 응급조치

*안전관리자의 업무

50. 도급인 사업주는 수급인 사업주 전원을 포함하여 안전보건협의체를 구성하여 회의를 개최하고 그 결과를 기록 보전하여야 한다. 안전보건협의체에서는 재해발생 위험 시의 대피방법, 작업 또는 작업장 간의 연락방법, 위험성평가의 실시에 관한 사항을 협의하여야 한다. 안전보건협의체 회의 개최 주기는?

① 매월 1회 ② 2개월에 1회  ③분기 1회  ④ 반기 1회

51. 다음 중 산업안전보건법상 양중기에 해당하지 않는 것은?

① 고소작업대    ② 이동식크레인    ③ 곤돌라    ④ 승강기

52. 위험물질을 제조⋅취급하는 작업장과 그 작업장이 있는 건축물에 출입구 외에 안전한 장소로 대피할 수 있는 비상구 1개 이상을 설치해야 하는 구조 조건 중 틀린 것은?

① 출입구와 반대 방향에 있고, 출입구로부터 3m 이상 떨어져 있을 것

② 작업장의 각 부분으로부터 하나의 비상구 또는 출입구까지의 수평거리가 50m 이하가 되도록 할 것

③ 비상구의 너비는 0.75m 이상으로 하고, 높이는 1.5m 이상으로 할 것

④ 비상구의 문은 피난 방향으로 열리도록 하고, 바깥에서 항상 열 수 있는 구조로 할 것

*실내에서 항상 열 수 있는 구조

53. 산업안전보건법 시행령 제65조에 따른 노사협의체 정기회의 개최 주기는?

① 매월 ② 2개월 ③ 분기 ④ 반기

54. 다음 중 안전보건관리담당자에 대하여 잘못 설명한 것은?

① 해당 사업장 소속 근로자로서 보건관리자의 자격을 갖춘 경우 안전보건관리담당자로 선임할 수 있다.

② 상시근로자 10명 이상 50명 미만인 임업 사업장에는 안전보건관리담당자를

선임하여야 한다.

③ 안전보건관리담당자를 선임한 경우에는 그 선임 사실을 증명할 수 있는 서류를 갖추어두어야 한다.

④ 안전보건관리담당자의 업무를 안전관리전문기관 또는 보건관리전문기관에 위탁할 수 있다

*20명 이상 50명 미만

55. 다음 중 안전검사를 받아야 하는 것은?

① 정격하중 0.5톤 이하인 크레인

② 압력능력이 3톤 이상인 프레스

③ 용기의 길이가 150밀리미터 이하인 압력용기

④ 지면에서 각도가 45도 이하로 설치된 곤돌라

56. 산업안전보건기준에 관한 규칙 제302조 (전기 기계․기구의 접지)에서 정하는 접지 대상 중 잘못된 것은?

① 전기 기계․기구의 금속제 외함, 금속제 외피 및 철대

② 코드와 플러그를 접속하는 휴대형 손전등

③ 전기를 사용하지 아니하는 전동식 양중기의 프레임과 궤도

④ 저압(1.5천볼트 이하의 직류전압 또는 1천볼트 이하의 교류전압)의 전기를 사용하는 전기 기계․기구 주변의 금속제 칸막이

57. 다음은 이동식 비계의 안전조치 사항이다. 틀린 것은?

① 최상부에서 작업 시 안전난간을 설치한다.

② 작업발판의 최대적재하중은 250킬로그램을 초과하지 않도록 한다.

③ 이동식비계 바퀴의 제동장치는 이동 시를 제외하고 잠금상태로 둔다.

④ 작업발판 상부에서 사다리를 설치 사용할 수 있다.

58. 안전밸브보다 파열판을 설치해야 할 경우로 가장 관련이 없는 것은?

① 고압스팀

② 급성 독성물질

③ 운전 중 이상 물질이 누적되어 안전밸브 작동되지 아니할 우려가 있는 경우

④ 급격한 압력상승 우려가 있는 경우

59. 다음 중 화재감시자 배치와 관련된 내용으로 올바르지 않은 것을 고르시오

① 같은 장소에서 상시, 반복적으로 용접, 용단 작업을 할 때 경보용 설비 및 기구, 소화설비 또는 소화기가 갖추어진 경우에는 화재감시자를 지정, 배치하지 않을 수 있다.

② 화재감시자는 화재의 위험을 감시하고 화재 발생 시 사업장 내 근로자의 대피를 유도하는 업무를 담당한다

③ 화재감시자는 화재 발생 시 화재를 진압해야 하는 업무를 맡는다

④ 사업주는 지정하여 배치한 화재감시자의 업무 수행에 필요한 확성기, 휴대용 조명기구 및 방연마스크 등 대피용 방연장비를 지급하여야 한다.

60. 산업안전보건법에 따른 자율안전확인신고 대상 기계·기구가 아닌 것은?

① 연삭기 또는 연마기

② 컨베이어

③ 건설용리프트

④ 산업용로봇

61. 다음은 수시 위험성 평가를 실시하여야 하는 경우에 대한 설명이다. 옳지 않은 것은?

① 사업장 건설물의 설치･이전･변경 또는 해체

② 기계･기구, 설비, 원재료 등의 신규 도입 또는 변경

③ 안전･보건과 관련되는 새로운 지식의 습득

④ 작업방법 또는 작업절차의 신규 도입 또는 변경

62. 산업안전보건기준에 관한 규칙에서 정하는 접지 및 누전차단기 설치 제외대상이 아닌 것은?

①「전기용품 및 생활용품 안전관리법」이 적용되는 이중절연구조

② 대지전압 150V를 초과하는 이동형 전기 기계․기구

③ 절연대 위에서 사용하는 전기 기계․기구

④ 비접지 방식의 전로

63. "다음 중 산업안전보건법 제80조 및 같은 법 시행령 제70조에 따른 방호조치 대상 기계․기구가 아닌 것은?

① 예초기

② 공기압축기

③ 지게차

④ 교류아크용접기

64. 산업안전보건교육에 관한 설명 중 틀린 것은?

① 사업주는 안전보건에 관한 특별 교육을 이수한 근로자에 대하여도 채용 시 교육 또는 작업 내용 변경 시 교육을 새로이 이수하도록 하여야 한다.

② 사업주는 근로자를 채용할 때 또는 작업 내용을 변경할 때에는 해당 업무와 관련되는 안전보건에 관한 교육을 실시하여야 한다.

③ 사업주는 유해·위험한 작업에 근로자를 종사하게 할 때에는 업무와 관계되는 안전보건에 관한 특별 교육을 실시하여야 한다.

④ 사업주는 해당 사업장의 근로자에 대하여 고용노동부령으로 정하는 바에 따라 정기적으로 안전ㆍ보건에 관한 교육을 실시하여야 한다.

65. 크레인 방호 장치 중 틀린 것은?

① 권과방지장치

② 비상정지장치

③ 언로더 밸브

④ 제동장치

66. 크레인(호이스트)은 몇 Ton이상시 안전검사 대상인가?

① 1ton    ② 2ton    ③ 3ton     ④ 5ton

67. 로봇의 운전으로 인하여 근로자에게 발생할 수 있는 부상 등의 위험을 방지하기 위한 안전대책 중 해당되는 사항은?

① 안전매트   ② 높이 1m의 울타리    ③ 압력방출장치   ④ 백레스트

68. 유해위험방지계획서 제출 대상 사업에 해당하지 않는 것은? (전기계약용량 300kW 이상)

① 자동차 판매 및 차량연료 소매업

② 화학물질 및 화장품제품제조업

③ 반도체 제조업

④ 식료품 제조업

69. 산업안전보건교육규정에서 정의하고 있는 간헐적 작업은 무엇을 의미하는가?

① 연간 총 작업일수가 30일을 초과하지 않는 작업

② 연간 총 작업일수가 60일을 초과하지 않는 작업

③ 연간 총 작업일수가 90일을 초과하지 않는 작업

④ 연간 총 작업일수가 120일을 초과하지 않는 작업

70. 선반과 같은 회전체 작업시 착용해서는 안 되는 것은?

① 안전화     ② 면장갑     ③ 안전모    ④ 보안경

71. 3일이상 휴업재해 발생시 고용노동부에 산업재해조사표 제출기간은?

① 1주일이내    ② 1개월이내     ③ 2개월이내     ④ 3개월이내

72. 위성평가의 실시주기는 몇 년인가?

① 6개월     ② 1년     ③ 2년    ④ 3년

73. 컨베이어 시스템의 총 이송거리 합의 길이가 몇m를 초과할 시 안전검사 대상이 되는가?

① 5m          ② 10m          ③ 15m          ④ 20m

74. 건설현장에 설치되어 있는 크레인의 안전검사 주기는?

① 6개월            ② 1년             ③ 2년             ④ 4년

75. 기계설비의 정비, 청소, 급유, 검사, 수리 작업 시 유의 하여야 할 사항으로 거리가 먼 것은?

① 기계를 임의로 작동시키지 않도록 한다.

② 기계내부에 압축된 기체나 액체가 불시에 방출될 수 있는 경우에는 사전에 방출조치를 실시한다.

③ 해당 기계의 운전을 정지한 때에는 기동장치에 잠금 장치를 하고 그 열쇠는 다른 작업자가 임의로 사용할 수 있도록 눈에 띄기 쉬운 곳에 보관한다.

④ 근로자에게 위험을 미칠 우려가 있는 때에는 근로자의 위험방지를 위하여 해당 기계를 정지시켜야 한다.

76. 기계의 원동기・회전축 등의 위험부위에 위험방지를 위한 조치로서 거리가 먼 것은?

① 원동기・회전축・기어・풀리・벨트 및 체인 등 근로자에게 위험을 미칠 우려가 있는 부위에는 덮개・울・슬리브 등을 설치하여야 한다.

② 회전축・기어・풀리 및 플라이 휠 등에 부속하는 키・핀 등의 기계요소는 돌출형으로 하거나 해당부 위에 덮개를 설치하여야 한다.

③ 벨트 이음 부분에는 돌출된 고정구를 사용하여서는 아니된다.

④ 원동기・회전축・기어 및 플라이휠・벨트부 등 위험이 미칠 우려가 있는 부분에는 건널다리를 설치하되, 건널다리에는 안전난간 및 미끄러지지 아니하는 구조의 발판을 설치하여야 한다.

77. 다음 괄호안의 누전차단기 동작에 대한 내용 중 맞는 것은?

전기기계ㆍ기구에 설치되어 있는 누전차단기는 정격감도전류가 (   )밀리암페어 이하이고 작동시간은 (   )초 이내일 것. 다만, 정격전부하전류가 (   )암페어 이상인 전기기계ㆍ기구에 접속되는 누전차단기는 오작동을 방지하기 위하여 정격감도전류는 (   )밀리암페어 이하로, 작동시간은 (   )초 이내로 할 수 있다.

① 50, 0.03, 30, 100, 0.2

② 50, 0.03, 30, 200, 0.2

③ 30, 0.03, 50, 200, 0.1

④ 30, 0.03, 50, 100, 0.1

78. 다음의 설명 중 틀린 내용을 고르시오.

① 가솔린이 남아 있는 설비에 등유를 주입하는 경우 그 액표면의 높이가 주입관의 선단 높이를 넘을 때까지 주입속도를 10m/s 이하로 해야 한다.

② 인화성 액체가 아닌 벙커씨가 들어 있던 탱크에 대한 용접작업시 탱크 내부의 벙커씨유를 제거하여야 한다.

③ 금속의 용해로에 금속부스러기를 넣을 때에 물이 들어가는 것을 방지하는 것은 수증기 폭발을 막기 위함이 목적이다.

④ 화학설비에서의 위험물의 누출을 방지하기 위하여 배관 연결부 접합면에 개스킷 등을 사용하여 밀착하여야 한다.

79. 다음 중 특수화학설비에 해당하지 않는 것은 무엇인지 고르시오

① 발열반응이 일어나는 반응장치

② 증류․정류․증발 등 분리를 하는 장치

③ 물을 300℃ 이상으로 가열하는 가열로

④ 온도가 350℃ 이상이거나 게이지 압력이 980킬로파스칼 이상인 상태에서 운전되는 설비

80. 도급인이 관계수급인에게 안전 및 보건에 관한 정보를 제공해야 하는 작업이 아닌 것은?

① 인화성 물질을 사용하는 설비를 개조·분해·해체하는 작업

② 산업안전보건 기준에 관한 규칙 522조에 따른 고압 작업

③ 토사·구축물·인공구조물 등의 붕괴 우려가 있는 장소에서의 작업

④ 산업안전보건기준에 관한 규칙 별표 18의 밀폐공간에서의 작업

81. 산업안전보건법상 “중대재해”에 해당하지 않는 재해는?

① 사망자가 1명 이상 발생한 재해

② 2개월 이상의 요양이 필요한 부상자가 동시에 3명 이상 발생한 재해

③ 3개월 이상의 요양이 필요한 부상자가 동시에 2명 이상 발생한 재해

④ 부상자 또는 직업성질병자가 동시에 10명 이상 발생한 재해

82. 산업안전보건법상 안전관리자의 자격에 해당하지 않는 사람은?

① 산업안전보건법 제143조 제1항에 따른 산업안전지도사 자격을 가진 사람

② 「국가기술자격법」에 따른 인간공학기사 이상의 자격을 취득한 사람

③ 산업안전보건법 시행령 제16조 제2항에 따라 전담 안전관리자를 두어야 하는

사업장(건설업 제외)에서 안전관련 업무를 10년 이상 담당한 사람

④ 「국가기술자격법」에 따른 산업안전산업기사 이상의 자격을 취득한 사람

*보건관리자 자격

83. 산업안전보건법상 선임 또는 다시 임명할 경우 지방고용노동관서의 장에게 선임 등의 보고를 하지 않아도 되는 사람은?

① 법 제17조에 따른 안전관리자

② 법 제15조에 따른 안전보건관리책임자

③ 법 제22조에 따른 산업보건의

④ 법 제18조에 따른 보건관리자

84. 다음 중 산업안전보건기준에 관한 규칙에서 규정된 사업자가 지급해야 할 보호구가 아닌 것은?

① 감전의 위험이 있는 작업 : 절연용 보호구

② 물체가 흩날릴 위험이 있는 작업 : 보안경

③ 물건을 운반하거나 수거 배달하기 위하여 이륜자동차를 운행하는 작업 : 승차용 안전모

④ 미세먼지, 초미세먼지 및 황사에 노출되는 작업 : 황사 마스크

85. 산업안전보건법 제93조 제2항에 의거 안전검사를 면제받을 수 있는 경우가 아닌 것은?

① 에너지이용 합리화법 제39조제4항에 따른 검사를 받은 경우

② 전기사업법 제65조에 따른 검사를 받은 경우

③ 고압가스 안전관리법 제17조제2항에 따른 검사를 받은 경우

④ 궤도운송법 제8조에 따른 검사를 받은 경우

86. 다음 중 산업안전보건 관련 교육에 대해 틀린 설명은?

① 원자력안전법의 적용을 받는 원자력발전소의 근로자는 보건에 관한 사항을 제외하고 산업안전보건법 상의 교육을 일절 받지 않아도 된다.

② 상시 근로자가 50명 미만인 농업 사업주는 정기교육을 받지 않아도 된다.

③ 상시 근로자가 5명 미만인 사업장은 특별교육을 받지 않아도 된다.

④ 건설업 일용직 근로자는 한 번의 건설업 기초 안전·보건교육으로 채용 시 교육을 갈음할 수 있다.

87. 다음 중 산업안전보건위원회의 심의 의결사항과 거리가 먼 것은?

① 중대재해에 관한 사항

② 산업재해 예방계획의 수립에 관한 사항

③ 안전보건과 관련된 안전장치 및 보호구 구입 시의 적격품 여부 확인에 관한 사항

④ 작업환경측정 등 작업환경의 점검 및 개선에 관한 사항

88.산업안전보건위원회의 운영과 관련하여 사실과 다른 것은?

① 회의는 근로자위원 및 사용자위원 각 3분의2의 출석으로 개의하고 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

② 회의는 정기회의와 임시회의로 구분한다.

③ 정기회의는 분기마다 위원장이 소집한다.

④ 임시회의는 위원장이 필요하다고 인정할 때에 소집한다.

89. 물질안전보건자료의 일부 비공개 승인과 관련하여 틀린 것은?

① 고용노동부장관의 승인을 받은 경우 사업장 영업비밀과 관련된 화학물질의 명칭 및 함유량을 대체자료로 기재 가능하다.

② 작업환경측정 대상 유해인자가 사업장 영업비밀에 해당할 경우 해당 물질의 명칭 및 함유량을 대체자료로 기재 가능하다.

③ 물질안전보건자료 일부 비공개 승인의 유효기간은 5년이다.

④ 비공개 승인 대상 물질로 인해 직업성 질환 등 건강상의 장해가 발생할 우려가 있다고 판단되어 보건관리자, 근로자대표 등이 해당 물질에 대한 명칭 및 함유량에 대해 정보 제공을 요구할 경우 사업주는 이에 응해야 한다.

90. 다음 산업안전보건위원회 구성원 중 사용자위원이 아닌 사람은?

① 해당 사업의 대표자

② 명예산업안전감독관

③ 안전관리자

④ 산업보건의

91. 산업안전보건법 상 작업지휘자 지정 대상 작업에 해당되는 것을 모두 고르시오

① 유압식 붐 크레인을 이용한 보 설치 및 인양 작업

② 시트파일 설치작업

③ 현수교 상부공 케이블 설치작업

④ 답 없음

93. 2023년 5월 22일 개정된 「사업장 위험성평가에 관한 지침」 에서 정하고 있는 위험성평가의 절차에서 "상시근로자 5인 미만 사업장(건설공사의 경우 총 공사금액 1억원 미만)의 경우"에 생략할 수 있는 절차는?

① 사전준비

② 근로자의 작업과 관계되는 유해・위험요인 파악

③ 위험성 감소대책 수립 및 실행

④ 위험성평가 실시내용 및 결과에 관한 기록 및 보존

94. 산업안전보건법령상 산업재해 발생건수등의 공표대상 사업장에 해당하지 않는 것은?

① 산업재해로 인한 사망자가 연간 2명 이상인 사업장

② 산업재해 발생 사실을 은폐한 사업장

③ 법 제57조제3항에 따른 산업재해 발생에 관한 보고를 최근 3년 이내에 2회 이상 하지 않은 사업장

④ 3개월 이상의 요양이 필요한 부상자가 동시에 2명 이상 발생한 사업장

95. 산업안전보건법령상 안전보건관리규정에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 사업주는 안전보건관리규정을 작성해야 할 사유가 발생한 날부터 30일 이내에, 이를 변경할 사유가 발생한 경우에는 15일 이내에 안전보건관리규정을 작성해야 한다.

② 사업주가 안전보건관리규정을 작성할 때에는 소방・가스・전기・교통 분야 등의 다른 법령에서 정하는 안전관리에 관한 규정과 통합하여 작성해서는 아니 된다.

③ 안전보건관리규정이 단체협약에 반하는 경우, 안전보건관리규정으로 정한 기준에 따른다.

④ 산업안전보건위원회가 설치되어 있지 아니한 사업장의 경우에는 사업주가 안전보건관리규정을 작성하거나 변경할 때에는 근로자대표의 동의를 받아야 한다.

96. 산업안전보건법령상 사업주가 보존해야 할 서류의 보존기간이 2년인 것은?

① 노사협의체의 회의록

② 안전보건관리책임자의 선임에 관한 서류

③ 화학물질의 유해성・위험성 조사에 관한 서류

④ 작업환경측정에 관한 서류

97. 표준공급식 잠수작업 설비 점검 주기 중 올바른 것을 고르시오

① 수중압력계 : 분기별 1회 이상

② 수중시계 : 반기별 1회 이상

③ 수압펌프 : 매주 1회 이상

④ 산소발생기 : 매일

98. 자율안전확인 대상 물품이 아닌 것은?

① 휴대형 연삭기  ② 연삭기 덮개  ③ 혼합기 ④ 컨베이어

99. 안전난간 구조 및 설치요건에 맞는 것은?

① 지면과 볼트로 체결된 1000N 강도의 안전난간

② 난간대 지름 1.5cm

③ 복도 끝 단부에 대해 상부난간대 높이 130cm,  중난난간대 높이 70cm로 설치된 안전난간

④ 높이 8cm로 설치된 발끝막이판

100. 산업안전보건법 관련 위반행위의 횟수에 따른 과태료의 가중된 부과기준은 최근 (    )년간 같은 위반행위로 과태료 부과 처분을 받은 경우에 적용한다. 괄호에 들어갈 숫자는?

① 2

② 3

③ 4

④ 5

101. 지방고용노동관서의 장은 특정 사유가 발생한 경우 사업주에게 안전관리자, 보건관리자, 또는 안전보건관리담당자를 정수 이상으로 증원하게 하거나 교체하여 임명할 것을 명할 수 있다. 다음 보기 중 그 사유에 해당하지 않는 것은?

① 해당 사업장의 연간 재해율이 같은 업종의 평균재해율의 2배 이상인 경우

② 중대재해가 연간 2건 이상 발생한 경우 (해당 사업장의 전년도 사망만인율이 같은 업종의 평균 사망만인율 이상)

③ 해당 관리자가 질병이나 그 밖의 사유로 2개월 직무를 수행할 수 없게 된 경우

④ 특수건강진단 대상 유해인자 중 화학적 인자로 인한 직업성 질병자가 연간 3명 이상 발생한 경우

*2개월 -> 3개월

102. 순간풍속이 초당 몇 미터 이상 초과하는 바람이 불어올 우려가 있는 경우 옥외에 설치되어 있는

주행크레인의 이탈방지장치를 작동시키는 등 이탈방지 조치를 하여야 하는가

① 초당 10미터

② 초당 20미터

③ 초당 30미터

④ 초당 40미터

103. 순간풍속이 초당 몇 미터 이상 초과하는 바람이 불어올 우려가 있는 경우 옥외에 설치되어 있는 승강기가 무너지는 것을 방지하기 위한 조치를 하여야 하는가

① 초당 25미터

② 초당 30미터

③ 초당 35미터

④ 초당 40미터

104. 차량계 건설기계에 해당하지 않는 것은?

① 불도저

② 지게차

③ 스크레이퍼

④ 타이어롤러

105. 낙하물에 의한 위험의 방지와 관한 설명 중 틀린 것은?

① 낙하물 방지망은 높이 10미터 이내마다 설치하여야 한다.

② 낙하물 방지망의 벽면으로부터 내민 길이는 2미터 이상이어야 한다.

③ 수평면과의 각도는 15도 이상 45도 이하를 유지하여야 한다.

④ 낙하물 방지망은 「산업표준화법」에 따른 한국산업표준에서 정하는 성능기준에적합한 것을 사용하여야 한다.

*20도 이상 30도 이하

106. 분진 등을 배출하기 위하여 설치하는 국소배기장치의 덕트에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 가능하면 길이는 길게 하고 굴곡부의 수는 적게 할 것

② 접속부의 안쪽은 돌출된 부분이 없도록 할 것

③ 청소구를 설치하는 등 청소하기 쉬운 구조로 할 것

④ 덕트 내부에 오염물질이 쌓이지 않도록 이송속도를 유지할 것

*길이는 짧게

107. 보일러의 안전한 가동을 위하여 보일러 규격에 맞는 압력방출장치를 1개 또는 2개 이상 설치하고 최고사용압력 이하에서 작동되도록 하여야 한다. 압력방출장치가 2개 이상 설치된 경우에는 최고사용압력 이하에서 1개가 작동, 다른 압력방출장치는 최고사용압력 (     )배 이하에서 작동되도록 부착하여야 한다. 괄호 안에 들어갈 숫자는?

① 0.95

② 1.05

③ 1.1

④ 1.15

108. 연삭숫돌을 사용하는 작업을 하는 경우, 연삭숫돌을 교체한 후에는

몇 분 이상 시험운전을 하여 해당 기계에 이상이 있는지를 확인하여야 하는가?

① 1분

② 2분

③ 3분

④ 4분

109. 양중기에 대한 권과방지장치는 훅, 버킷 등 달기구의 윗면이 드럼, 상부 도르래, 트롤리프레임 등 권상장치의 아랫면과 접촉할 우려가 있을 경우 그 간격이 (      ) 이상이 되도록 조정하여야 한다. 괄호 안에 들어갈 말은?

① 0.15미터

② 0.25미터

③ 0.35미터

④ 0.45미터

110. 근로자가 용접, 용단 작업을 할 때 작업반경 (      )미터 이내에 건물구조 자체나 내부에 가연성물질이 있는 경우 화재감시자를 지정, 배치하여야 한다. 괄호 안에 들어갈 숫자는?

① 10

② 11

③ 15

④ 16

111. 인화성 액체 및 인화성 가스를 저장 취급하는 화학설비에서 증기나 가스를 대기로 방출하는 경우 외부로부터의 화염을 방지하기 위하여 화염방지기를 그 설비 상단에 설치하여야 한다. 다만, 대기로 연결된 통기관에 통기밸브가 설치되어 있거나, 인화점이 (             )인 인화성 액체를 저장, 취급할 때에 화염방지 기능을 가지는 인화방지망을 설치한 경우에는 그러하지 아니하다. 괄호 안에 들어갈 인화점 범위는?

① 섭씨 45도 이상 52도 이하

② 섭씨 42도 이상 55도 이하

③ 섭씨 40도 이상 58도 이하

④ 섭씨 38도 이상 60도 이하

112. 위험물이 아닌 물질을 가열, 건조하는 경우로서 아래 어느 하나의 용량에 해당하는 건조설비는 독립된 단층건물에 설치하여야 한다. 괄호 안에 들어갈 숫자를 모두 더한 값으로 옳은 것은? (해당 건조실을 건축물의 최상층에 설치하거나 건축물이 내화구조인 경우 그러하지 아니하다.)

- 고체 또는 액체연료의 최대사용량이 시간당 (     )킬로그램 이상

- 기체연료의 최대사용량이 시간당 (     )세제곱미터 이상

- 전기사용 정격용량이 (     )킬로와트 이상

① 19

② 21

③ 23

④ 25

*10킬로그램 이상, 1세제곱미터 이상, 10킬로와트 이상 (10+1+10=21)

산업안전 주관식 문항 (총 113문항)

1. 사업주는 곤돌라형 달비계를 설치하는 경우 와이어로프의 한 꼬임에서 끊어진 소선의 수가(   )퍼센트 이상이거나 지름의 감소가 공칭지름의(   )퍼센트를 초과하는 것은 달비계에 사용하여서는 안 된다. (  )에 들어갈 숫자는? 10, 7

2. 사업주는 가설통로를 설치하는 경우 건설공사에 사용하는 높이 8미터 이상인 비계다리에는 (   )마다 계단참을 설치하여야 한다. 괄호 안에 들어갈 내용은? 7미터 이내

3. 사업주는 철골조립 시 아래와 같은 상황에 해당하는 경우 작업을 중지하여야 한다. 괄호 안에 들어갈 내용은? 10미터, 1밀리미터, 1센티미터

1. 풍속이 초당 (   ) 이상인 경우

2. 강우량이 시간당 (   ) 이상인 경우

3. 강설량이 시간당 (   ) 이상인 경우

4. 강관비계 설치시 비계기둥의 간격은 띠장방향으로 (   )미터 이하, 장선방향으로 (   )미터 이하로 하고, 비계기둥 간의 적재하중은 (   )킬로그램을 초과하지 않도록 하여야 한다. 괄호 안에 들어갈 숫자는? 1.85, 1.5, 400

5. 산업재해 발생 사실을 은폐한 자는 물론 산업재해 발생 사실을 은폐하도록 (   ) 혹은 (   )한 자도 형사처벌 대상이 된다. 빈 칸에 들어갈 말은? 교사, 공모

6. 밀폐공간 작업 시 적정공기가 유지되지 않거나 구출작업을 하는 경우 해당 작업 근로자들에게 지급하여야 호흡용 보호구는? 공기호흡기, 송기마스크

7. 사업주는 작업장에 출입구를 설치할 경우 몇 가지 사항을 준수하여야 하는데, 이 중 계단이 출입구와 바로 연결되는 경우에는 작업자의 안전한 통행을 위하여 그 사이에 (   )m 이상 거리를 두거나 안내표지 또는 비상벨을 설치하여야 한다. 괄호 안에 들어갈 숫자는? 1.2

8. 산업안전보건법에서 말하는 근로자란 (   )에서 정의하고 있는 근로자를 말한다.

빈칸에 들어갈 법의 이름은? 근로기준법

9. 사업주는 높이가 (   )m 이상인 장소로부터 물체를 투하하는 경우 적당한 투하설비를 설치하거나 감시인을 배치하는 등 위험을 방지하기 위하여 필요한 조치를 하여야 한다. 괄호 안에 들어갈 숫자는? 3

10. 사업주는 위험물질을 제조‧취급하는 작업장과 그 작업장이 있는 건축물에 출입구 외에 안전한 장소로 대피할 수 있는 비상구 1개 이상을 설치하여야 한다. 아래의 기준 (   )에 들어갈 숫자는? 3, 50, 1.5

- 출입구와 같은 방향에 있지 아니하고, 출입구로부터 (   )m이상 떨어져 있을 것

- 작업장의 각 부분으로부터 하나의 비상구 또는 출입구까지의 수평거리가 (   )m    이하가 되도록 할 것

- 비상구의 너비는 0.75m 이상으로 하고, 높이는 (   )m 이상으로 할 것

11. 사업주는 연면적이 (   )제곱미터 이상이거나 상시 50명 이상의 근로자가 작업하는 옥내 작업장에는 비상시에 근로자에게 신속하게 알리기 위한 경보용 설비 또는 기구를 설치하여야 한다. 괄호 안에 들어갈 숫자는? 400

12. 다음 내용의 작업을 할 경우 공통적으로 작성하여야 할 것은? 작업계획서

① 타워크레인을 설치∙조립∙해체 하는 작업

② 차량계 하역기계등을 사용하는 작업

③ 차량계 건설기계를 사용하는 작업

④ 화학설비와 그 부속설비를 사용하는 작업

⑤ 중량물의 취급 작업"

13. 사업주는 작업장으로 통하는 장소 또는 작업장 내에 근로자가 사용할 안전한 통로를 설치하고 항상 사용 가능한 상태로 유지하여야 한다. 그리고 통로면으로부터 높이 (   )m 이내에는 장애물이 없도록 하여야 한다. 괄호 안에 들어갈 숫자는? 2

14. 사업주는 사다리식 통로 등을 설치하는 경우 사다리식 통로의 기울기는 (   )도 이하로 하여야 하고, 다만 고정식 사다리식 통로의 기울기는 90도 이하로 하고, 그 높이가 (   )미터 이상인 경우에는 바닥으로부터 높이가 (   )미터 되는 지점부터 등받이울을 설치하여야 한다. 괄호 안에 들어갈 숫자는? 75, 7, 2.5

15. 사업주는 계단의 손잡이 외의 다른 물건 등을 설치하거나 쌓아 두어서는 아니 되며, 계단을 설치하는 경우 그 폭을 (   )미터 이상으로 하여야 한다. 괄호 안에 들어갈 숫자는? 1

16. 사업주는 높이가 (   )미터를 초과하는 계단에 높이 3미터 이내마다 너비 (   )미터 이상의 계단참을 설치하여야 한다. 괄호 안에 들어갈 숫자는? 3, 1.2

17. 사업주는 아래의 어느 하나에 해당하는 작업을 하는 근로자에 대해서는 그 작업조건에 맞는 보호구를 지급하여야 한다. 괄호 안에 들어갈 말은? 안전대, 보안경, 보안면

① 높이 또는 깊이가 2미터 이상의 추락할 위험이 있는 장소 (   )

② 물체가 흩날릴 위험이 있는 작업 (   )

③ 용접 시 불꽃이나 물체가 흩날릴 위험이 있는 작업 (   )

18. 사업주는 순간풍속이 초당 (   )미터를 초과하는 경우 타워크레인의 설치․수리․점검 또는 해체 작업을 중지하여야 하며, 순간풍속이 초당 (   )미터를 초과하는 경우에는 타워크레인의 운전작업을 중지시켜야 한다. 괄호 안에 들어갈 숫자는? 10, 15

19. 사업주는 차량계 하역운반기계 등을 사용하는 작업, 중량물의 취급 작업을 할 경우 (   )를 지정하여 작업계획서에 따라 작업을 하여야 한다. 괄호 안에 들어갈 단어는? 작업지휘자

20. 사업주는 양중기를 사용하는 작업, 항타기 또는 항발기의 운전작업, 중량물을 2명 이상의 근로자가 취급하거나 운반하는 작업 시 일정한 (   )방법을 정하여야 한다. 괄호 안에 들어갈 단어는? 신호

21. 사업주는 근로자가 추락하거나 넘어질 위험이 있는 장소에서 작업을 할 때에 근로자가 위험해질 우려가 있는 경우 비계를 조립하는 등의 방법으로 ( ⓐ )을 설치하여야 한다. 다만 ( ⓐ )을 설치하기가 곤란한 경우 ( ⓑ )을 설치하여야 한다. ( ⓑ )을 설치하기 곤란한 경우에는 근로자에게 안전대를 착용하도록 하는 등 추락위험을 방지하기 위하여 필요한 조치를 하여야 한다.

ⓐ, ⓑ에 들어갈 말은? ⓐ: 작업발판 ⓑ: 추락방호망 또는 안전방망

22. 사업주는 달비계의 최대 적재 하중을 정하는 경우 그 안전계수를 준수하여야 한다. 아래의 안전계수는 각각 얼마인가? 10, 5

① 달기 와이어로프 및 달기강선의 안전계수 (   ) 이상

② 달기 체인 및 달기 훅의 안전계수(   ) 이상

23. 사업주는 비계의 높이가 2미터 이상인 작업장소에서 작업발판을 설치할 경우 그 기준을 준수하여야 한다. 작업발판의 폭은 (   )센티미터 이상으로 하고 발판재료간의 틈은 (   )센티미터 이하로 하여야 한다. 괄호 안에 들어갈 숫자는? 40, 3

24. 사업주는 달비계를 설치하는 경우 와이어로프의 한 꼬임의 수가 (   )퍼센트 이상이거나 지름의 감소가 공칭지름의 (   )퍼센트를 초과하는 것은 달비계에 사용하여서는 아니 된다. 괄호 안에 들어갈 숫자는? 10, 7

25. 추락방호망은 작업면으로부터 망의 설치지점까지 (   )를 초과하지 않는 곳에 설치하여야 한다. 괄호 안에 들어갈 말은? 10m

26. 사업주는 특정 경우를 제외하고는 안전밸브의 전단‧후단에 이것을 설치하여서는 안 되는데, 그 이유는 이것이 설치되어 있으면 안전밸브의 기능이 상실되기 때문이다. 이것은 무엇인가? 차단밸브

27. 다음의 안전보건표지가 의미하는 것은 무엇인가? 폭발성물질 경고

28. 다음의 안전보건표지가 의미하는 것은 무엇인가? 매달린 물체 경고

29. 이 제도는 사업장에서 발생할 수 있는 사고요인 및 직업병 발생 요인을 찾아 개선하는 종합적인 위험관리활동이다. 전 사업장에서 실시해야 하는 이 제도는 무엇인가? 위험성평가

30. 석면조사를 하지 않고 건축물이나 설비를 철거하거나 해체한 경우 해당 건축물이나 설비의 소유주 또는 임차인 등에 대한 1차 위반 시 과태료는 얼마인가?

철거공사 금액의 5%

31. 사다리식 통로를 이용할 때 지면과의 기울기는 75도 이내로 설치하고 사다리의 상단은 걸쳐놓은 지점으로부터  (   )cm 이상 올라가도록 설치해야 한다. 괄호 안에 들어갈 숫자는? 60

32. 근로자가 정당한 사유 없이 사업주가 실시하는 (   )을 받지 않는 경우 해당 근로자에게 과태료 부과가 가능하다. 괄호 안에 들어갈 말은? 건강진단

33. 산업안전보건법에 따라 유해‧위험방지계획서의 제출 대상 사업장은 대통령령 해당 사업으로서 전기 계약용량이 (   ) 이상의 사업이다. 괄호 안에 들어갈 말은? 300kW

34. 다음에 공통적으로 들어갈 말은 무엇인가? 안전검사

① 크레인, 리프트 및 곤돌라는 사업장에 설치가 끝난 날부터 3년 이내에 최초 (    )를 실시한다.

② 공정안전보고서를 제출하여 확인을 받은 압력용기는 4년 마다 (      )를 실시한다.

35. 상시 근로자 5명 미만을 사용하는 사업장은 산업안전보건법상 29조 제1항의 안전보건교육은 실시할 의무가 없으나, 같은 법 29조 제3항의 (      )은 실시하여야 한다. 괄호 안에 들어갈 말은? 특별교육

36. 관리감독자의 교육시간은 연간 몇 시간인가? 16시간

37. 화재발생 시 대형 피해가 우려되는 작업 장소에서 용접∙용단 작업 등의 화기작업을 할 경우 사전 화재예방조치 및 화재발생시 근로자 대피를 유도하는 사람은?

화재감시자

38. 사업주는 (   )일 이상의 휴업이 필요한 부상을 입거나 질병에 걸린 사람이 발생한 경우 1개월 이내에 산업재해조사표를 작성하여 지방고용노동관서의 장에게 제출하여야 한다. 빈 칸에 들어갈 숫자는? 3

39. 다음 안전보건표지가 의미하는 것은 무엇인가? 방진마스크 착용

40. 보일러 내부 등 도전체에 둘러싸인 장소 또는 추락할 위험이 있는 높이 2미터 이상의 장소로 철골 등 도전성이 높은 물체에 근로자가 접촉할 우려가 있는 장소에서 교류아크용접기를 사용하는 경우 이것을 설치하여야 한다. 이것은 무엇인가?

자동전격방지기

41. 산업안전보건법에 따른 안전보건교육 중 일용근로자를 제외한 근로자에 대한 “작업내용 변경 시” 안전·보건 교육시간은 (    )시간 이상이다. 괄호 안에 들어갈 숫자는? 2

42. 신규화학물질을 제조하거나 수입하려는 자는 제조하거나 수입하려는 날 (   )일 전까지 해당 신규화학물질의 안전·보건에 관한 자료, 독성시험 성적서, 제조 또는 사용·취급방법을 기록한 서류 및 제조 또는 사용 공정도, 그 밖의 관련 서류를 첨부하여 제출하여야 한다. 괄호 안에 들어갈 숫자는? 30

43. 누전차단기는 정격 감도전류 (   )이하로 0.03초 이내로 동작하여야 한다. 괄호에 들어갈 말은? 30mA

44. 아세틸렌 용기는 용기는 넘어지지 않게 하여 보관해야 하며 아세틸렌 발생기로부터  (   )m 이내, 발생기실로부터 (   )m 이내에는 흡연 및 화기사용을 금지해야 한다. 괄호 안에 들어갈 숫자는? 5, 3

45. 회전 중인 연삭숫돌이 근로자에게 위험을 미칠 우려가 있을 시 덮개를 설치하여야 할 연삭숫돌의 최소 지름은 얼마인가? 5cm

46. 잠함 또는 잠수작업 등 높은 기압에서 하는 작업에 종사하는 근로자에게는 1일 (   ) 시간, 1주 (   ) 시간을 초과형 근로하게 해서는 아니 된다. 괄호 안에 들어갈 숫자는? 6, 34

47. 사업주는 근로자의 추락 등의 위험을 방지하기 위하여 상부 난간대, 중간 난간대, 발끝막이판 및 난간기둥으로 구성하여 안전난간을 설치하도록 하고 있는데, 이때 계단의 개방된 측면에 설치된 난간기둥 간격이 (   ) 이하인 경우 중간 난간대를 설치하지 않을 수 있다. 괄호 안에 들어갈 말은? 25cm

48. 위험물질을 제조, 취급하는 작업장과 그 작업장이 있는 건축물에는 출입구외에 안전한 장소로 대피할 수 있는 비상구 1개 이상을 다음의 구조에 맞게 설치해야 한다. 괄호 안에 들어갈 말은? 3m, 50m, 0.75m, 1.5m

가. 출입구와 같은 방향에 있지 않고 출입구로부터 (   ) 이상 떨어져 있을 것

나. 작업장의 각 부분으로부터 하나의 비상구, 출입구까지의 수평거리가 (   ) 이하가

되도록 할 것

다. 비상구의 너비는 (   ) 이상으로 하고, 높이는 (   ) 이상으로 할 것

49. 안전난간을 설치하는 경우 상부난간대는 바닥면, 발판 또는 경사로의 표면으로부터 90cm 이상, 발끝막이판은 바닥면등으로부터 10cm 이상이어야 하며, 난간대는 지름 (   )cm 이상 금속제 파이프나 그 이상의 강도가 있는 재료로 설치되어야 한다. 괄호 안에 들어갈 숫자는? 2.7

50. 도급사업의 합동 안전ㆍ보건점검을 할 때 점검반으로 구성하여야 하는 사람을 3가지 쓰시오

① 도급인

② 관계수급인

③ 도급인 및 관계수급인의 근로자 각 1명

51. 경고표지 용도 및 사용 장소에 관한 내용이다. 빈칸에 적당한 종류를 쓰시오

폭발성물질 경고, 낙하물 경고, 몸균형 상실 경고, 인화성물질 경고

① 폭발성 물질이 있는 장소 : (   )

② 돌 및 블록 등 떨어질 우려가 있는 물체가 있는 장소 : (   )

③ 경사진 통로 입구, 미끄러운 장소 : (   )

④ 휘발유 등 화기의 취급을 극히 주의해야 하는 물질이 있는 장소 : (   )

52. 산업안전보건법상 원동기ㆍ회전축 등의 위험 방지를 위한 기계적인 안전조치를 3가지 쓰시오

① 덮개 ② 울 ③ 슬리브 ④ 건널다리 中 3개

53. 근로자의 추락 등에 의한 위험을 방지하기 위하여 설치하는 안전난간의 주요구성 요소 4가지를 쓰시오

① 상부 난간대

② 중간 난간대

③ 발끝막이판

④ 난간기둥

54. 산업안전보건법 시행규칙 제98조에서 규정하고 있는 지게차가 갖추어야 하는 방호조치 4가지를 쓰시오.

① 전조등 및 후미등

② 헤드가드

③ 백레스트

④ 안전벨트

56. 사업주가 산업안전·보건에 관한 중요 사항을 심의·의결하기 위하여 근로자와 사용자를 같은 수로 구성하여 설치하고, 분기마다 정기회의를 개최하며 회의록을 작성하여 갖춰두어야 하는 것은 무엇인가? 산업안전보건위원회

57. 산업안전보건관련 교육과정별 교육의 종류에는 정기교육, 채용시의 교육, 작업내용 변경시의 교육, 특별교육, 건설업 기초안전보건교육 등이 있는데, 이 중 정기교육의 교육대상 중 관리감독자의 지위에 있는 사람의 교육시간은 연간 (   )시간 이상 실시해야 하는가? 16

58. 산업재해 중 사망사고가 발생한 경우, 어디에 보고해야 하는가?

관할 지방고용노동관서

59. 안전보건관리책임자에 해당하는 사람은 해당 직위에 선임되거나 채용된 후 (   )개월 이내 (   )시간 신규교육을 받아야 하며 신규교육을 이수한 이후 매 (   )년이 되는 날을 기준으로 전후 6개월 사이에 (   )시간 보수교육을 받아야 한다. 괄호 안에 들어갈 숫자를 순서대로 쓰시오. 3, 6, 2, 6

60. 신규입사자의 경우 일용근로자는 (    )시간 이상 채용 시 교육을 받아야 하며 일용근로자를 제외한 근로자의 경우 (   )시간 이상 채용 시 교육을 시행하여야 한다. 괄호 안에 들어갈 숫자를 순서대로 쓰시오. 1, 8

61. 특별안전보건교육은 일용직이 아닌 근로자의 경우 총 (   )시간의 교육을 시행하여야 하며 최초 작업에 종사하기 전에 (   )시간 이상 교육을 시행하고 (    )개월 이내 (    )시간을 분할하여 실시하여야 한다. 괄호 안에 들어갈 숫자를 순서대로 쓰시오. 16, 4, 3, 12

62. 위험성평가를 실시한 경우에는 그 결과를 기록하여 보존하여야 한다. 그 보존 기간은?	3년간

64. 높이 또는 깊이 2m 이상의 추락할 위험이 있는 장소에서 작업을 하는 근로자에게 착용하도록 하여야 하는 보호구는? 안전대

65. 사다리 통로 구조에서 사다리의 발판과 벽과의 사이는 (    ) 센티미터 이상의 간격을 유지해야 하는가? 15

66. 안전난간이 설치된 하부에 물건 등이 낙하되는 위험 등을 예방하기 위해 설치하는 발끝막이판은 바닥면으로 부터 높이 몇 cm 이상으로 설치 하여야 하는가? 10

67. 산업안전보건법상 안전보건표지의 종류와 형태에는 크게 안내, 금지, 경고, (     ) 4가지로 구분된다. 괄호 안에 들어갈 말은? 지시

68. 사업주는 산업재해가 발생할 급박한 위험이 있을 때 또는 중대재해가 발생하였을 때에는 즉시 (      )시키고 근로자를 작업장소로부터 대피시키는 등 필요한 안전·보건상의 조치를 한 후 작업을 다시 시작하여야 한다. 괄호 안에 들어갈 말은?

작업중지

69. 지게차 방호조치 중 화물의 낙하에 의한 위험을 방지하기 위한 조치는 무엇인가? 헤드가드

70. 최근 증가하는 산업용 로봇의 사용에 따라 산업안전보건법에서는 로봇을 운전하는 경우 근로자의 안전을 위해 일정 높이 이상의 울타리를 설치하도록 규정하고 있다. 방책의 높이는 몇 m 이상인가? 1.8m

71. 사업주가 필요한 안전보건조치 의무를 이행하지 아니하여 중대재해가 발생한 사업장에는 고용노동부장관이 (     )의 수립·시행을 명할 수 있다. 괄호 안에 들어갈 말은? 안전보건개선계획

72. 근로자는 기계·기구의 방호조치의 기능이 상실된 것을 발견한 경우 지체없이 (    )에게 신고하여야 하며, (    )는 신고가 있으면 즉시 수리, 보수 및 작업 중지 등 적절한 조치를 하여야 한다. 괄호 안에 공통으로 들어갈 말은? 사업주

73. 도급사업의 안전관리를 위하여 산업안전보건법상 제조업의 경우 도급인인 사업주는 작업장을 (    )에 1회 이상 순회 점검해야 한다. 괄호 안에 들어갈 말은? 2일

74. 보일러는 폭발등의 위험을 방지 하고 안전한 가동을 위하여 압력방출장치, (     ), 고저수위 조절장치 등을 설치하고 유지 관리 하여야 한다. 괄호 안에 들어갈 말은?

압력제한스위치

75. 양중기의 훅걸이용 와이어로프 등이 훅으로부터 벗겨지는 것을 방지하기 위한 장치를 무엇이라 하는가? 해지장치 또는 훅해지장치

77. 사업장에서 중량비율 1퍼센트 이상의 (     ), (     ), (     ) 또는 (     )를 취급하는 설비를 개조·분해·해체·철거하는 작업 또는 해당 설비 내부에서 이루어지는 작업을 도급하려는 경우 고용노동부장관의 승인을 받아야 한다. 괄호 안에 들어갈 말은? 황산, 불화수소, 질산, 염화수소

78. 산업안전보건법에 따른 명예산업안전감독관의 임기는 ( 2년 / 3년 )으로 하되,

연임할 수 ( 있다 / 없다) 2년, 있다

79. 2개이상의 건설공사를 도급한 건설공사발주자는 그 2개 이상의 건설공사가 같은 장소에서 행해지는 경우에 작업의 혼재로 인하여 발생할 수 있는 산업재해를 예방하기 위하여 건설공사 현장에 (        )를 두어야 한다. 빈 칸에 알맞은 말은?

안전보건조정자

80. 화학설비 및 그 부속설비를 건축물 내부에 설치하는 경우에는 건축물의 바닥ㆍ벽ㆍ기둥ㆍ계단 및 지붕 등에 (        ) 를 사용하여야 한다. 빈 칸에 알맞은 말은? 불연성 재료

81. 산업안전보건법은 산업 안전 및 보건에 관한 기준을 확립하고 그 책임의 소재를 명확하게 하여 산업 재해를 예방하고 쾌적한 작업환경을 조성함으로써 (     )의 안전 및 보건을 유지ㆍ증진함을 목적으로 한다. 괄호 안에 들어갈 말은?

노무를 제공하는 사람

82. 산업안전보건법에서 건설공사란 「건설산업기본법」 제2조제4호에 따른 건설공사, 「전기공사업법」 제2조제1호에 따른 전기공사, 「정보통신공사업법」 제2조제2호에 따른 정보통신공사, 「소방시설공사업법」에 따른 소방시설공사, 「(     ) 등에 관한 법률」에 따른 (     )공사를 말한다. 괄호 안에 들어갈 말은? 문화재수리

83. 근로자는 산업안전보건법과 산업안전보건법에 따른 명령으로 정하는 산업재해 예방을 위한 기준을 지켜야 하며,  (     ) 또는 「근로기준법」 제101조에 따른 근로감독관, 공단 등 관계인이 실시하는 산업재해 예방에 관한 조치에 따라야 한다. 괄호 안에 들어갈 말은? 사업주

84. 사업주는 사업장의 안전 및 보건을 유지하기 위하여 안전 및 보건에 관한 관리조직과 그 직무에 관한 사항, 안전보건교육에 관한 사항, 작업장의 안전 및 보건 관리에 관한 사항,  사고 조사 및 대책 수립에 관한 사항 및 그 밖에 안전 및 보건에 관한 사항이 포함된 (     )을 작성하여야 한다. 괄호 안에 들어갈 말은?

안전보건관리규정

85. 사업주는 근로자가 추락할 위험이 있는 장소, 토사ㆍ구축물 등이 붕괴할 우려가 있는 장소, 물체가 떨어지거나 날아올 위험이 있는 장소, (     )으로 인한 위험이 발생할 우려가 있는 장소에서 작업을 할 때 발생할 수 있는 산업재해를 예방하기 위하여 필요한 조치를 하여야 한다. 괄호 안에 들어갈 말은? 천재지변

86. 유해위험방지계획서의 작성대상 건설공사를 착공하려는 사업주로서 유해위험방지계획서 및 그 심사결과서를 사업장에 갖추어 둔 사업주는 해당 건설공사의 (     )의 변경 등으로 인하여 그 유해위험방지계획서를 변경할 필요가 있는 경우에는 이를 변경하여 갖추어 두어야 한다. 괄호 안에 들어갈 말은? 공법

87. 사업주는 산업재해가 발생할 급박한 위험이 있을 때에는 즉시 작업을 중지시키고 근로자를 (     )에서 대피시키는 등 안전 및 보건에 관하여 필요한 조치를 하여야 한다. 괄호 안에 들어갈 말은? 작업장소

88. 안전보건관리책임자, 안전관리자, 보건관리자의 선임 서류의 보존 의무 기간은? 3년

89. 건설공사발주자 또는 건설공사도급인은 설계도서 등에 따라 산정된 공사기간을 단축해서는 아니 되며, 공사비를 줄이기 위하여 위험성이 있는 (     )을 사용하거나 정당한 사유 없이 정해진 (     )을 변경해서는 아니 된다. 괄호 안에 들어갈 말은? 공법

90. 사업주는 근로자가 높이 (    )미터 이상에서 작업을 하는 경우 그 작업을 안전하게 하는 데에 필요한 조명을 유지하여야 한다. 2

91. (    )개월 이상의 요양이 필요한 부상자가 동시에 2명 이상 발생한 재해를 '중대재해'라고 말한다. 3

92. 사업주는 사다리식 통로 등을 설치하는 경우 폭은 (   )센티미터 이상으로 해야한다. 30

93. 상시근로자 50명 미만인 사업 또는 사업장에 대해 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」이 시행된 일자는? 2024년 01월 27일

94. 사업주는 지게차를 사용하는 경우 상부틀의 각 개구의 폭 또는 길이가 (     )센티미터 미만이도록 해야한다.	괄호 안에 들어갈 말은? 16

95. 의사‧치과의사 또는 한의사는 (    )일 이상의 입원치료가 필요한 부상 또는 질병이 환자의 업무와 관련성이 있다고 판단할 경우에는 「의료법」 제19조제1항에도 불구하고 치료과정에서 알게 된 정보를 고용노동부장관에게 신고할 수 있다. 빈칸에 들어갈 숫자는? 3

96. 사업주는 갠트리 크레인 등과 같이 작업장 바닥에 고정된 레일을 따라 주행하는 크레인의 새들(saddle) 돌출부와 주변 구조물 사이의 안전공간이 (    )센티미터 이상 되도록 바닥에 표시를 하는 등 안전공간을 확보하여야 한다. 괄호 안에 들어갈 말은? 40

97. 추락방호망의 설치위치는 작업장소에서의 수직거리로부터 (   )m 이내 설치하여야 한다. 괄호 안에 들어갈 말은? 10

98. 급성독성물질이 지속적으로 외부에 유출될 수 있는 화학설비 및 그 부속설비에 파열판과 안전벨브를 (    ) 형태로 설치해야한다. 괄호 안에 들어갈 말은? 직렬

99. 사업주는 300톤급 이상의 선박에서 하역작업을 하는 경우에 근로자들이 안전하게 오르내릴 수 있는 (        )를 설치하여야 하며, 이 사다리 밑에 안전망을 설치하여야 한다. 괄호 안에 들어갈 말은? 현문 사다리

100. 노사협의체의 회의는 (   ⓐ   )와 (    ⓑ   )로 구분하여 개최하되, (   ⓐ   )는 2개월마다 노사협의체의 위원장이 소집하며, (   ⓑ   )는 위원장이 필요하다고 인정할 때에 소집한다. ⓐ, ⓑ에 들어갈 말은? ⓐ: 정기회의 ⓑ: 임시회의

101. 업안전보건법령상 정격 하중이 (     )톤 미만인 크레인은 안전인증대상기계에 해당되지 않는다. 괄호 안에 들어갈 말은? 0.5

102. "산업안전보건법령상 안전보건총괄책임자를 지정해야 하는 사업의 종류 및 사업장의 상시근로자 수는 관계수급인에게 고용된 근로자를 포함한 상시근로자가 (    )명(선박 및 보트 건조업, 1차 금속 제조업 및 토사석 광업의 경우에는 (    )명) 이상인 사업이나 관계수급인의 공사금액을 포함한 해당 공사의 총공사금액이 (    )억원 이상인 건설업으로 한다. 괄호 안에 들어갈 숫자를 순서대로 쓰시오.

100, 50, 20

103. 공정안전보고서의 제출,심사,확인 및 이행상태평가 등에 관한 규정에 명시된,

안전작업허가 지침에 포함되어야 하는 위험작업의 종류를 3가지 쓰시오.

화기작업, 밀폐공간출입작업, 정전작업, 설비격리작업, 굴착작업, 높은 곳 작업, 배관 개방작업, 굴착작업, 방사선사용작업, 일반위험작업 中 3개

104. 인화성액체를 취급하는 화학설비 및 부속설비를 설치하는 경우 폭발이나 화재에 따른 피해를 줄일 수 있도록 설비 및 시설 간에 충분한 안전거리를 유지하여야 한다. 그 중 위험물질 저장탱크로부터 단위공정시설 및 보일러, 가열로 사이 안전거리는 저장탱크의 바깥면으로부터 몇 미터 이상인가? 20미터

105. 인화성액체를 (     )kg 이상 제조,취급하는 사업장의 경우 그 설비 및 설비의 운영과 관련된 모든 공정설비로 인한 중대산업사고를 예방하기 위하여 공정안전보고서를 작성하여야 한다. 괄호 안에 들어갈 숫자는? 5,000

106. 계단의 높이가 (   )미터 이상일 경우 계단의 개방된 측면에 안전난간을 설치해야 하는가? 1미터

107. 계단을 설치하는 경우 바닥면으로부터 높이 (   )미터 이내의 공간에 장애물이 없도록 하여야 하는가? 2미터

108. 사업주는 근로자가 안전하게 통행할 수 있도록 통로에 (     )럭스 이상의 채광 또는 조명시설을 하여야 한다. 괄호 안에 들어갈 숫자는? 75

109. 계단 및 계단참을 설치하는 경우 매제곱미터당 (     )kg 이상의 하중에 견딜 수 있는 강도를 가진 구조로 설치하여야 한다. 괄호 안에 들어갈 숫자는? 500

110. 프레스등의 금형을 부착, 해체 또는 조정하는 작업을 할 때에 해당 작업에 종사하는 근로자의 신체가 위험한계 내에 있는 경우 슬라이드가 갑자기 작동함으로써 근로자가 슬라이드에 끼이는 위험을 방지하기 위하여 (      )을 사용하는 등 필요한 조치를 하여야 한다. 괄호 안에 들어갈 말은? 안전블록

111. 회전시험을 하는 경우 미리 회전축의 재질 및 형상 등에 상응하는 종류의 비파괴검사를 해서 결함 유무를 확인하여야 하는 고속회전체의 중량, 원주속도의 기준은 어떻게 되는가? 중량: 1톤 초과 / 원주속도: 120m/s 이상

112. 사출성형기, 주형조형기 및 형단조기 등에 설치하는 게이트가드는 닫지 아니하면 기계가 작동되지 아니하는 (       )이어야 한다. 괄호 안에 들어갈 말은? 연동구조, 연동식, 인터록식, 인터록구조

113. 용해아세틸렌의 가스집합용접장치의 배관 및 부속기구는 (      ), (      ) 함유량이 70퍼센트 이상인 합금을 사용해서는 아니 된다. 괄호 안에 공통으로 들어갈 말은? 구리 *아세틸렌과 구리 반응하여폭발성 물질인 아세틸라이드 생성

산업보건 OX 문항 (총 7문항)

"낙하물 방지망 또는 방호선반 설치 시 높이는 15미터 이내마다 설치하고, 내민 길이는 벽면으로부터 2미터 이상으로 하여야 한다." X (높이는 10미터 이내마다)

"산업안전복건법상 근로자 건강진단은 일반건강진단, 특수건강진단, 배치전건강진단, 수시건강진단, 임시건강진단으로 구분된다." O

“사업주는 작업환경측정에 관한 서류를 1년간 보존하여야 한다.” X (5년간 보존)

"화학물질을 사용하는 사업장에서 제조사로부터 제공받아 사업장에서 근로자들이화학물질의 유해·위험성을 주지할 수 있도록 취급물질 주변의 게시판 등에 비치하여야 하는 자료는 물질안전보건자료(MSDS)이다." O

"건축물을 해체하려고 할 때 원칙적으로 건축물의 면적과 상관없이 해당 건축물에 대해 석면조사를 실시하여야 한다." O

“작업환경측정 대상 사업장이 된 경우 3개월 이내에 작업환경측정을 실시하여야 한다.” X (30일 이내)

"밀폐공간작업 전 산소 농도를 측정하고 적정공기가 유지되고 있는지를 평가하는 것은 관리감독자가 수행할 업무내용 중 하나이다." O

"사업주는 긴급상황 발생 시 대응할 수 있도록 밀폐공간에서 작업하는 근로자에 대하여 비상연락체계 운영, 구조용 장비의 사용, 공기호흡기 또는 송기마스크의 착용, 응급처치 등에 관한 훈련을 1년에 1회 이상 주기적으로 실시하고, 그 결과를 기록하여 보존하여야 한다." X (1년 -> 6개월)

산업보건 객관식 문항 (총 67문항)

1. 다음중 석면해체·제거작업 근로자가 착용하여야 하는 보호구로 옳지 않은 것은?

① 불침투성 재질의 보호복

② 불침투성 재질의 보호장갑

❸ 1급 방진 마스크

④ 특급 방진 마스크

2. 작업 중 Chip(칩)의 비산이나 유해물의 비산 등에 의한 눈의 보호를 위하여 사용하는 보호구는?

① 차광보안경

❷ 방진보안경

③ 방진마스크

④ 선글라스

3. 다음중 특수건강진단 대상 업무를 수행하기 전에 업무적합성 평가를 위하여 하는 건강진단으로 옳은 것은?

① 일반건강진단

② 특수건강진단

③ 수시건강진단

❹ 배치전 건강진단

4. 방독 마스크를 사용하는 작업과 맞지 않는 것은?

① 도색작업

② 도장작업

③ 페인트제조 작업

❹ 갱내 산소결핍작업

5. 밀폐공간의 산소 및 유해가스농도를 측정 할 수 없는 자는?

① 관리감독자

② 보건관리자

❸ 안전보건관리담당자

④ 안전보건공단(산소및유해가스 농도 측정평가 교육)에서 교육을 이수한 사람

6. 근골격계부담작업 유해요인 조사의 경우 신설되는 사업장의 경우 신설일로부터

( ⓐ년 ) 이내 실시, 정기적으로 ( ⓑ년 )마다 실시하여야 한다.

❶ ⓐ: 1    ⓑ: 3

② ⓐ: 2    ⓑ: 3

③ ⓐ: 1    ⓑ: 2

④ ⓐ: 2    ⓑ: 3

7. 다음 중 조도 기준으로 올바르지 않은 것은?

❶ 초정밀 작업 : 700 Lux 이상(→750이상)

② 정밀 작업 : 300 Lux  이상

③ 보통 작업 : 150 Lux 이상

④ 그 밖의 작업 : 75 Lux 이상“

*700Lux 이상이 아닌, 750Lux 이상

8. 방독마스크의 종류에 따른 정화통의 색이 다르게 짝지어진 것은?

① 유기화합물용 - 갈색

② 아황산용 - 노랑색

❸ 할로겐용 - 보라색

④ 암모니아용 – 녹색

*할로겐용은 회색

9. 건강관리카드 발급 대상 업무가 아닌 것은?

① 벤지딘염산염(중량비율 1% 초과) 제조 및 취급 업무

❷ 메틸알코올 제조 및 취급 업무

③ 제철용 코크스 또는 제철용 가스발생로 제조 시 로 상부 또는 근접 작업

④ 크롬산, 중크롬산 또는 이들 염(중량비율 1% 초과) 제조 업무

10. 방독 마스크를 사용하는 작업으로 맞는 것은?

① 소방작업

② 석면작업

❸ 페인트제조 작업

④ 갱내 산소결핍작업

11. 유해인자는 화학물질, 물리적 인자, 생물학적 인자로 체계적으로 분류하고 있는데, 다음 중 물리적 인자의 분류기준에 해당하지 않는 것은?

① 소음

② 이상기압

③ 이상기온

❹ 금속부식성 물질

12. 사업주는 발암성물질 등 근로자에게 중대한 건강장해를 유발할 우려가 있는 유해인자는 허용기준으로 유지하여야 한다. 다음 중 허용기준 준수 예외 사유에 해당하지 않는 것은?

❶ 작업장내 국소배기장치 설치 등 허용기준 준수를 위한 조치를 한 경우

② 시설 및 설비의 설치나 개선이 현존하는 기술로 가능하지 아니한 경우

③ 천재지변 등으로 시설과 설비에 중대한 결함이 발생한 경우

④ 임시작업과 단시간 작업

13. 기존 화학물질 또는 다른 법령의 관리대상물질로 유해성·위험성조사 제외대상 화학물질이 아닌 것은 ?

① 원소

② 천연으로 산출된 화학물질

❸ 외국에서 유해성이 확인된 화학물질

④ 방사성 물질

14. 신규화학물질 중 유해성·위험성 조사 제외 대상 물질로 볼 수 없는 것은 ?

① 일반 소비자의 생활용으로 제공하기 위하여 신규화학물질을 수입하는 경우로, 해당 신규화학물질이 완성된 제품으로서 국내에서 가공하지 아니하는 경우

② 신규화학물질을 전량 수출하기 위하여 연간 10톤 이하로 제조하거나 수입하는 경우

③ 제조하거나 수입하려는 신규화학물질이 시험·연구를 위하여 사용되는 경우

❹ 신규화학물질과 기존의 화학물질로 구성된 고분자화합물로서 고용노동부장관이 정하여 고시하는 경우

15. 물질안전보건자료(MSDS)의 작성 내용으로 볼 수 없는 것은?

① 대상화학물질의 명칭 및 함유량

② 노출방지 및 개인보호구

❸ 양도하는 자에 대한 정보

④ 응급조치 요령

16. 다음 중 산업안전보건법상 호흡용 보호구 지급 등의 조치를 해야하는 분진작업이 아닌 것은?

① 황사경보 발령지역에서의 옥외작업

② 실내에서의 금속 용접 작업

③ 미세먼지 경보 발령 지역에서의 옥외작업

❹ 오존 경보 발령 지역에서의 옥외작업

17. 고표시는 대상화학물질 단위로 경고표시를 작성하여 대상화학물질을 담은 용기 및 포장에 붙이거나 인쇄하는 등의 방법으로 유해위험정보가 명확히 나타나도록 하여야 하는데 다른 법률에 따라 경고표시가 있는 경우에는 경고표시를 한 것으로 본다. 다음 중 경고표시를 한 것으로 보지 않는 것은?

① [화학물질관리법]에 따른 유해화학물질에 관한 표시

② [위험물안전관리법]에 따른 위험물의 운반용기에 관한 표시

③ [고압가스 안전관리법]에 따른 용기 등의 표시

❹ [선원법]에 따른 수입물품에 관한 표시

18. 작업환경측정방법과 거리가 먼 것은?

① 작업환경을 측정하기 전에 예비조사를 실시하여야 한다.

❷ 작업환경측정 시간은 작업이 정상적으로 이루어진 시간과 관계없이 매시간 측정한다.

③ 모든 측정은 개인시료채취방법을 원칙으로 한다.

④ 개인시료채취방법이 곤란한 경우에는 지역시료채취방법을 활용할 수 있다.

19. 산업안전보건법에 의한 일반건강진단은 사무직 근로자의 경우 2년에 1회 이상, 그 밖의 근로자의 경우 1년에 1회 이상 실시하도록 하고 있다. 예외적으로 다른 법에 의한 건강진단을 실시한 경우 일반건강진단을 실시한 것으로 보고 있다. 다음 중 여기에 해당하지 않는 것은?

① 국민건강보험법에 따른 건강검진

② 항공안전법에 따른 신체검사

③ 학교보건법에 따른 건강검사

❹ 선박안전법에 따른 건강진단

20. 다음 중 수시건강진단 관련 내용과 다른 것은?

① 특수건강진단 대상업무로 인하여 해당 유해인자에 의한 직업성 천식, 직업성 피부염 그 밖에 건강장해를 의심하게 하는 증상을 보이거나 의학적 소견이 있는 근로자를 대상으로 실시하는 건강진단이다.

② 실시시기는 해당 사업장의 산업보건의·보건관리자가 필요하다고 판단하여 사업주에게 수시건강진단을 건의하여 실시할 수 있다.

❸ 실시시기는 해당 사업장의 관할 고용노동관서의 장이 질병의 발생 원인 등을 확인하기 위하여 사업주에 대한 수시건강진단을 명령하여 실시할 수 있다.

④ 실시시기는 해당 사업장의 근로자나 근로자대표 또는 명예산업안전감독관이 사업주에게 수시건강진단을 요청하여 실시할 수 있다.

*3번은 임시건강진단에 대한 내용이다.

21. 기존의 작업환경측정 또는 건강진단의 실시 결과만으로 직업성 질환에 걸렸는지 여부의 판단이 곤란한 경우 역학조사를 실시할 수 있는데, 다음 중 역학조사를 요청할 수 있는 사람에 해당하지 않는 것은?

① 보건관리전문기관

② 사업주

③ 근로자대표

❹ 안전관리자

22. 산업안전보건법상 안전 및 보건에 유해하거나 위험한 작업의 경우 고용노동부 장관의 인가를 받는 등 법에서 지정한 경우를 제외하고는 그 작업의 도급을 금지하고 있다. 다음 중 도급을 줄 수 없는 유해하거나 위험한 작업이 아닌 것은?

① 도금작업

② 수은, 납 또는 카드뮴을 제련, 주입, 가공 및 가열하는 작업

③ 허가대상물질을 제조하거나 사용하는 작업

❹ 관리대상 유해물질을 제조하거나 사용하는작업

23. 사업주는 근로로 인하여 병세가 크게 악화될 우려가 있는 질병자에 대해서 근로를 금지하여야 한다. 다음 중 근로금지를 해야할 대상이 아닌 사람은?

❶ 고혈압 약을 복용하고 있는 사람

② 마비성 치매에 걸린 사람

③ 심장질환자로서 병세가 악화될 수 있는 사람

④ 조현병 환자

25. 다음 중 밀폐공간에 해당하지 않는 것은?

① 근로자가 상주하지 않는 공간으로서 출입이 제한된 장소의 내부

② 일산화탄소가 30피피엠 이상인 장소의 내부

③ 갈탄을 사용하는 콘크리트 양생장소

❹ 산소농도가 20퍼센트인 장소의 내부

27. 기관석면조사 대상이 아닌 것은?

① 연면적의 합계가 50㎡ 이상이면서 철거·해체 하려는 부분의 면적합계가 50㎡ 이상인 일반 건축물

② 연면적의 합계가 200㎡ 이상이면서 철거·해체 하려는 부분의 면적합계가 200㎡ 이상인 주택 및 그 부속 건축물

③ 철거·해체하려는 면적의 합이 15㎡ 또는 부피의 합이 1㎥ 이상인 단열재, 보온재, 분무재, 내화피복재, 개스킷, 패킹, 실링재, 그 밖의 유사 용도의 물질이나 자재

❹ 철거·해체하려는 길이의 합이 50m 이상인 파이프 보온재 등

28. 산업안전보건법에서 관리하는 화학물질 체계가 아닌 것은?

① 관리대상 유해물질

② 허가대상물질

❸ 유독물질

④ 제조 등 금지물질

29. 산업안전보건기준에 관한 규칙상 규정된 위험물질이 아닌 것은?

① 인화성 액체

② 급성독성 물질

③ 물반응성 물질

❹ 방사성 물질

30. 산업안전보건법상 화학물질 경고표지의 기재항목이 아닌 것은?

① 신호어

② 그림문자

❸ 구성성분의 명칭 및 함유량

④ 유해·위험문구

31. 사업주는 근로자가 장시간 근로, 야간 교대근무 등의 신체적 피로와 정신적 스트레스가 높은 작업을 하는 경우에 건강장해 예방을 위하여 조치를 하여야 한다.

조치의 내용 중 잘못된 것은?

① 직무스트레스 요인에 대하여 평가

② 작업량 및 작업일정에 대하여 근로자 의견을 반영

❸ 건강진단 개인 자료를 공개하여 노동조합과 협의

④ 금연, 고혈압 관리 등 건강증진 프로그램을 시행

32. 작업환경측정 주기로 적절하지 아니한 것은?

❶ 최초 측정 이후 1년에 1회 이상 정기적 측정

② 공정이 변경되어 대상 작업장이 된 날로부터 30일 이내 실시

③ 공정이 신규로 가동되어 대상 작업장이 된 날로부터 30일 이내 실시

④ 특별관리물질이 노출기준을 초과한 경우 초과 공정의 해당 유해인자에 한하여 3개월 이내 측정

*반기, 6개월에 1회 이상 정기적으로 측정해야한다.

33. 다음 중 근골격계 유해요인조사의 내용으로 적절하지 않는 것은?

① 설비·작업공정·작업량·작업속도 등 작업장 상황 조사

② 작업시간·작업자세·작업방법 등 작업조건 조사

③ 작업과 관련된 근골격계질환 징후와 증상 유무

❹ 근골격계질환 예방을 위한 의학적 조치

34. 건강진단 결과의 해석이 잘못된 것은?

① A : 건강관리상 사후관리가 필요 없는 근로자

② C₁: 직업성 질병으로 진전될 우려가 있어 추적검사 등 관찰이 필요한 자

❸ D₁: 재검사가 필요한 자

④ D₂: 일반 질병의 소견을 보여 사후관리가 필요한 근로자

35. 사업주는 실내작업장에서 관리대상 유해물질 취급 업무를 임시로 하는 경우에 밀폐설비나 국소배기장치를 설치하지 아니할 수 있다. 여기서 임시작업이 의미하는 것은?

① 월 12시간 미만인 작업(월 10시간 이상 24시간 미만인 작업이 매월 행하여지는 경우 제외)

② 월 16시간 미만인 작업(월 10시간 이상 24시간 미만인 작업이 매월 행하여지는 경우 제외)

③ 월 20시간 미만인 작업(월 10시간 이상 24시간 미만인 작업이 매월 행하여지는 경우 제외)

❹ 월 24시간 미만인 작업(월 10시간 이상 24시간 미만인 작업이 매월 행하여지는 경우 제외)

36. 노출기준에 대한 설명으로 틀린 것은?

❶ “노출기준”이란 근로자가 유해인자에 노출되는 경우 노출기준 이상 수준에서는 모든 근로자에게 건강상 나쁜 영향을 미치지 아니하는 기준을 말한다.

② “시간가중평균노출기준(TWA)”이란 1일 8시간 작업을 기준으로 하여 유해인자의 측정치에 발생시간을 곱하여 8시간으로 나눈 값을 말한다.

③ “단시간노출기준(STEL)”이란 15분간의 시간가중평균노출값으로서 노출농도가 시간가중 평균노출기준(TWA)을 초과하고 단시간노출기준(STEL) 이하인 경우에는 1회 노출 지속시간이 15분 미만이어야 하고, 이러한 상태가 1일 4회 이하로 발생하여야 하며, 각 노출의 간격은 60분 이상이어야 한다.

④ “최고노출기준(C)”이란 근로자가 1일 작업시간동안 잠시라도 노출되어서는 아니 되는 기준을 말하며, 노출기준 앞에 “C”를 붙여 표시한다.

37. 다음 중 강렬한 소음작업에 해당되지 않는 작업은?

❶ 90데시벨 이상의 소음이 1일 6시간 이상 발생하는 작업

② 95데시벨 이상의 소음이 1일 4시간 이상 발생하는 작업

③ 100데시벨 이상의 소음이 1일 2시간 이상 발생하는 작업

④ 105데시벨 이상의 소음이 1일 1시간 이상 발생하는 작업

*6시간이 아닌, 8시간

38. 밀폐공간에서 작업을 시작하기 전에 사업주가 확인해야 할 사항이 아닌 것은?

❶ 사업장 내 밀폐공간의 위치 파악 및 관리 방안

② 관리감독자, 근로자, 감시인 등 작업자 정보

③ 산소 및 유해가스 농도의 측정결과 및 후속조치 사항

④ 작업 중 불활성가스 또는 유해가스의 누출‧유입‧발생 가능성 검토 및 후속조치 사항

39. 산소농도 18% 미만인 작업장에서 착용해야 할 보호구는?

① 방진 마스크

② 방독 마스크

❸ 송기 마스크

④ 안면부여과식 마스크

40. 다음 중 특별관리물질에 대한 설명으로 알맞지 않은 것은?

① 특별관리물질은 발암성, 생식세포 변이원성, 생식독성 물질 등 근로자에게 중대한 건강장해를 일으킬 우려가 있는 물질이다.

❷ 실내작업장에서 단시간작업 또는 임시작업으로 특별관리물질을 취급할 경우

국소배기장치를 설치하지 아니할 수 있다.

③ 특별관리물질을 취급하는 경우에 물질명·사용량 및 작업내용 등이 포함된 특별관리물질 취급일지를 작성하여 갖추어 두어야 한다.

④ 특별관리물질을 취급하는 경우 그 물질이 특별관리물질이라는 사실과 발암성 물질, 생식세포 변이원성 물질 또는 생식독성 물질 등 중 어느 것에 해당하는지에 관한 내용을 게시판 등을 통하여 근로자에게 알려야 한다.

41. 다음 중 관리대상물질 취급 작업에 대한 사업주의 조치로 적절하지 않은 것은?

① 실내작업장에서 납을 취급하는 공정에 국소배기장치를 설치하였다.

❷ 실내작업장에서 톨루엔 취급공정에 설치한 국소배기장치(외부식 상방흡인형)의

제어풍속을 0.4m/sec로 유지하였다.

③ 실내작업장의 납 취급공정에 국소배기장치(배풍량 60㎥/min)를 설치하기 전에

유해위험방지계획서를 안전보건공단에 제출하였다.

④ 발산원이 넓어 국소배기장치를 설치하기 어려운 실내작업장에 급‧배기 환기장치를 설치한 후 톨루엔이 포함된 도료를 취급하는 근로자에게 유기용제용 방독마스크를 지급하였다.

42. 고용노동부장관이 정하여 관리하여야 하는 물질 또는 인자에 해당하지 않는 것은?

① 허가대상물질

② 노출기준 설정 대상 유해인자

③ 작업환경측정 대상 유해인자

❹ 임시건강진단 대상 유해인자

43. 제조ㆍ수입ㆍ양도ㆍ제공 또는 사용이 금지되는 물질에 해당하는 것은?

❶ 석면

② 크롬산 아연

③ 베릴륨

④ 염화비닐

44. 관리대상 유해물질에 해당하지 않는 것은?

① 디클로로메탄

② 망간 및 그 무기화합물

③ 산화마그네슘

❹ 알루미늄 및 그 화합물

45. 석면해체·제거작업에서 설치하는 오염정화지역(위생설비시설)의 구조로 올바른 것은?

① 외부 - 평상복 탈의실 – 작업복 탈의실 – 샤워실 - 작업장

② 외부 - 평상복 탈의실 - 샤워실 - 작업장

③ 외부 - 작업복 탈의실 – 평상복 탈의실 - 작업장

❹ 외부 - 평상복 탈의실 – 샤워실 - 작업복 탈의실 – 작업장

46. 밀폐공간에서 근로자에게 작업을 하도록 하는 경우 미리 산소 및 유해가스농도를 측정하고, 적정공기가 유지되고 있는지 평가하여야 합니다. 이때 산소 및 유해가스 농도를 측정할 수 있는 자격에 해당되지 않는 것은?

① 관리감독자  ❷ 감시인  ③ 안전관리전문기관  ④ 보건관리자

47. 근골격계부담작업에 대해 정기유해요인 조사를 실시함에도 불구하고, 지체없이 유해요인 조사를 하여야 하는 사유가 아닌 것은?

① 임시건강진단 등에서 근골격계질환자가 발생된 경우

② 근골격계부담작업에 해당하는 새로운 작업, 설비가 도입된 경우

❸ 반복 동작이 많은 업무에 종사한 경력이 있는 근로자로 경추 부분에 근골격계 질병이 발생되어 업무상 질병 승인을 받은 경우

④ 진동에 노출되는 부위에 발생하는 레이노현상 등 업무상 질병 승인을 받은 경우

48. 다음 중 산업안전보건법상 사업주가 근로자의 건강을 보호, 유지하기 위하여 실시하여야 하는 건강진단의 종류에 해당되지 않는 것은 무엇인가?

❶ 채용 시 건강진단   ② 일반건강진단  ③ 배치전 건강진단  ④ 수시건강진단

49. 다음 중 물질안전보건자료의 작성 ·비치 등 제외 대상 물질이 아닌 것은?

① 화장품법에 따른 화장품

② 농약관리법에 따른 농약

③ 사료관리법에 따른 사료

❹ 특별관리물질이 함유되어 근로자가 노출될 우려가 있는 화학물질

50. 다음 중 특수건강진단 대상 업무를 수행하기 전에 업무적합성 평가를 위하여 하는 건강진단으로 옳은 것은?

① 일반건강진단   ② 특수건강진단   ③ 수시건강진단   ❹ 배치 전 건강진단

51. 다음 관리대상 유해물질 중 특별관리물질에 해당하지 않는 것은?

① 납 및 그 무기화합물

② 니켈 및 그 화합물(불용성화합물)

❸ 망간 및 그 화합물

④ 크롬 및 그 화합물(6가크롬 화합물)

52. 휴게시설 설치와 관련하여 사실과 다른 것은?

① 휴게시설의 최소 바닥면적은 6m2로 하되, 이용자 성별 및 동시 사용인원 등을 고려하여 최소 면적을 근로자대표와 협의한 경우 협의한 면적을 해당 사업장의 최소 바닥면적으로 한다.

② 휴게시설은 유해물질 취급 장소 및 소음 발생 장소 등으로부터 떨어진  곳에 있어야 한다.

③ 휴게시설은 적정한 온도, 습도를 유지할 수 있는 기능을 갖추고 있어야 한다.

❹ 사업장 저장공간이 부족할 경우 휴게시설을 물품 보관 등의 용도로 사용 가능하다.

53. 혹서기 온열질환 예방가이드에 의하면, 폭염특보 중 폭염주의보는 일 최고 체감온도가 (    )℃ 이상 지속될 때, 폭염경보는 체감온도가 (    )℃이상인 상태가 (   )일이상 지속될 때 발령한다. 괄호 안에 들어갈 숫자를 순서대로 작성한 보기 중 옳은 것은?

① 31, 33, 2

② 31, 33, 5

❸ 33, 35, 2

④ 33, 35, 5

54. 사업주가 갖추어야 할 부상자의 응급처치에 필요한 구급용구가 아닌 것은?

① 반창고 ② 들것 ➌ 기관지 확장제 ④ 외상용 소독약

55. 산업안전보건법 상 보건관리자의 자격기준에 해당하지 않는 사람은?

① 의료법에 따른 간호사

② 산업위생관리 산업기사

③ 인간공학기사

❹ 수질환경산업기사

56. 다음의 특수건강진단 유해인자 중 특수건강진단의 실시 주기가 다른 유해인자는?

① 벤젠

② 염화비닐

❸ 석면

④ 사염화탄소

57. 석면해체‧제거업자로 등록하려는 자가 갖추어야 할 것이 아닌 것은?

❶ 산소농도측정기 ② 음압기 ③ 진공청소기 ④ 위생설비

*산소농도측정기가 아닌 ‘공기 시료채취펌프‘로 석면을 포집한 뒤 전자현미경으로 분석

58. 산업안전보건법 및 하위 법령, 규칙상 세척시설을 설치하여야 하는 작업에 해당하지 않는 것은?

① 혈액매개 감염의 우려가 있는 작업

❷ 작업환경측정 대상 유해인자를 취급하는 작업

③ 방사성물질 취급작업

④ 미생물로 인하여 신체가 오염될 우려가 있는 업무

59. 다음 중 산업안전보건기준에 관한 규칙 제605조에 따른 분진작업의 종류가 아닌 것은?

① 암석 등을 싣거나 내리는 장소에서의 작업

❷ 화염을 이용하여 암석 또는 금속을 연마, 주물, 재단하는 장소에서의 작업

③ 황사, 미세먼지(PM10, PM2.5) 경보 발령 지역에서의 옥외 작업

④ 금속을 녹여 뿌리는 장소에서의 작업

60. 산업안전보건법령상 일반건강진단을 실시한 것으로 인정되는 건강진단에 해당하지 않는 것은?

① 「선원법」에 따른 건강진단

② 「진폐의 예방과 진폐근로자의 보호 등에 관한 법률」에 따른 정기 전강진단

❸ 「병역법」에 따른 신체검사

④ 「항공안전법」에 따른 신체검사

61. 석면해체ㆍ제거작업자는 석면해체ㆍ제거업자를 통해 석면해체ㆍ제거 대상 건축물이나 설비의 석면해체ㆍ제거작업이 완료된 후 해당 작업장의 공기 중 석면농도가 고용노동부령으로 정하는 기준 이하가 되도록 해야하는데, 여기서 그 기준은 무엇인가?

① 1 세제곱센티미터당 0.1개

② 1 세제곱미터당 0.01개

③ 1 세제곱센티미터당 0.001개

❹ 1 세제곱센티미터당 0.01개

62. 산업안전보건법령상 역학조사 및 자격 등에 의한 취업제한 등에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 사업주 및 근로자는 고용노동부장관이 역학조사를 실시하는 경우 적극 협조하여야 하며, 정당한 사유없이 역학조사를 거부ㆍ방해하거나 기피해서는 아니 된다.

② 사업주는 유해하거나 위험한 작업으로 상당한 지식이나 숙련도가 요구되는 고용노동부령으로 정하는 작업의 경우 그 작업에 필요한 자격ㆍ면허ㆍ경험 또는 기능을 가진 근로자가 아닌 사람에게 그 작업을 하게 해서는 아니 된다.

❸ 한국산업안전보건공단이 업무상 질병 여부의 결정을 위하여 역학조사를 요청하는 경우 근로복지공단은 역학조사를 실시하여야 한다.

④ 고용노동부 장관은 역학조사를 위하여 필요하면 「산업안전보건법」에 따른 근로자의 건강진단 결과, 「국민건강보험법」에 따른 요양급여기록 및 건강검진 결과, 「고용보험법」에 따른 고용정보, 「암관리법」에 따른 질병정보 및 사망원인정보 등을 관련 기관에 요청할 수 있다.

*근로복지공단이 요청, 안전보건공단이 실시한다.

63. 산업안전보건법령상 안전보건표지의 색도기준 및 용도에 관한 내용으로 옳지 않은 것은? (단, 색도기준은 한국산업규격(KS)에 따른 색의 3속성에 의한 표시방법(KSA 0062 기술표준원 고시 제2008-0759)에 따른다.)

❶ N9.5: 화학물질 취급장소에서의 유해ㆍ위험 경고

② 7.5R 4/14: 정지신호, 소화설비 및 그 장소, 유해행위의 금지

③ 5Y 8.5/12: 화학물질 취급장소에서의 유해ㆍ위험 경고 이외의 위험경고, 주의표지 또는 기계방호물

④ 2.5G 4/10: 비상구 및 피난소, 사람 도는 차량의 통행표지

64. 23.8.18.부터 휴게시설 설치 의무 대상이 50명 미만 사업장으로 확대되는데, 그 중 상시근로자 10명 이상 20명 미만을 사용하는 사업장으로 7개 취약직종 중 어느 하나에 해당하는 직종의 상시 근로자가 2명 이상인 사업장의 경우 휴게시설의 설치 뿐만 아니라 설치 및 관리 기준을 준수하여야 한다. 다음 보기 중 7개 취약직종에 해당하지 않는 것을 고르시오.

① 돌봄 서비스 종사원

❷ 가전제품 수리원

③ 전화 상담원

④ 배달원

65. 사무실 공기관리 지침에 따른 오염물질 관리기준 중 틀린 것은?

① 미세먼지(PM10) - 100㎍/㎥

② 이산화탄소 - 1,000ppm

③ 라돈 - 148Bq/㎥

❹ 포름알데히드 - 150㎍/㎥"

*150㎍/㎥가 아닌 100㎍/㎥이다.

66. 산업안전보건법에 명시된 작업환경측정 대상 유해인자 중 분진의 종류가 아닌 것은?

① 광물성 분진

② 곡물 분진

③ 유리섬유

❹ 산화철

67. 사무실 공기관리 지침에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 지침 제2조에 따른 오염물질 관리기준은 8시간 시간가중평균농도를 기준으로 한 값이다.

❷ 3층 이상의 건물의 경우 오염물질 관리기준은 각 층 사무실에 모두 적용한다.

③ 미세먼지(PM10)와 초미세먼지(PM2.5)의 경우 연 1회 이상 측정하여야 한다.

④ 공기의 측정 시료는 사무실 안에서 공기 질이 가장 나쁠 것으로 예상되는 2곳 이상에서 채취한다

*라돈의 경우, 지상 1층을 포함한 지하에 위치한 사무실에만 적용

산업보건 주관식 문항 (총 42문항)

1. 화학물질에 대하여 유해위험성, 응급조치요령, 취급방법 등 (  )가지 항목에 대하여 상세히 설명해 주는 자료로, 화학물질을 제조, 수입, 사용, 저장, 운반하고자 하는 자는 물질안전보건자료(MSDS)을 작성 및 비치해야 한다. 괄호 안에 들어갈 숫자는? 16가지

2. 사업주가 인체에 해로운 분진, 흄, 미스트, 증기 또는 가스상태의 물질을 배출하기 위하여 유해물질이 발생하는 곳마다 설치하는 장치의 명칭은? 국소배기장치

3 ”적정공기”란 산소농도 범위가 (   ) 퍼센트 이상 (   ) 퍼센트 미만, 탄산가스의 농도가 1.5퍼센트 미만, 일산화탄소의 농도가 30 피피엠미만, 황화수소가 10피피엠 미만인 수준의 공기를 말한다. 괄호 안에 들어갈 숫자는? 18, 23.5

4. “산소결핍”이란 공기중의 산소농도가 (   ) 퍼센트 미만인 상태를 말한다. 괄호 안에 들어갈 숫자는?" 18

5. 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 512조에 의하면 소음작업을 1일 8시간 작업을 기준으로 (   )데시벨 이상의 소음이 발생하는 작업이라고 규정하고 있다. 괄호 안에 들어갈 숫자는? 85

6. 사업주는 인체에 해로운 분진, 흄, 미스트 증기 또는 가스 상태의 물질을 배출하기 위하여 국소배기장치를 설치하여야 한다. 여기서 국소배기장치의 후드의 형식은 가능한 (       ) 또는 부스식 후드를 설치하여야 한다. 괄호 안에 들어갈 말은?“

포위식

7. 과거 학교나 주택 등의 슬레이트·텍스·단열재에 광범위하게 사용되었으나 폐에 심각한 문제를 야기하는 것이 밝혀져 2009년부터 제조·사용 등이 금지된 물질의 이름은? 석면

8. ILO(국제노동기구)의 설립배경 중에는 성냥공장에서 일하는 여공들이 강력한 인화성과 턱 괴사를 일으키는 독성을 가진 이것에 노출되는 것을 막기 위한 조약의 이행여부를 감시하기 위한 것도 있었다. 현재 산업안전보건법 상으로도 제조·수입·사용 등이 금지된 물질로 분류하는 이 성냥의 이름은? 황린 성냥(혹은 백린 성냥)

9. 다음은 국소배기장치의 구성요소에 대한 설명이다. 빈칸에 들어갈 말을 쓰시오. 국소배기장치는 유해물질이 발생하는 지점에서 공기를 포집하는 후드, 오염된 공기가 이동하는 덕트, 공기를 이동·배출시키는 ( ), 그리고 배출 전 공기를 정화하는 공기정화장치 등으로 구성된다. 괄호 안에 들어갈 말은? 배풍기

10. 산업안전보건기준에 관한 규칙 제640조에 따라 사업주는 긴급상황 발생 시 대응할 수 있도록 밀폐공간에 종사하는 근로자에 대하여 비상연락체계 운영, 구조용 장비의 사용, 송기마스크 등의 착용, 응급처치 등에 관한 훈련을  (      ) 이상 주기적으로 실시하고, 그 결과를 기록하여 보존하여야 한다. 괄호 안에 들어갈 기간과 횟수는? 6개월 1회

11. 신규화학물질을 제조하거나 수입하려는 자는 제조하거나 수입하려는 날 (   )일 전까지 해당 신규화학물질의 안전·보건에 관한 자료, 독성시험 성적서, 제조 또는 사용·취급방법을 기록한 서류 및 제조 또는 사용 공정도, 그 밖의 관련 서류를 첨부하여 고용노동부 장관에게 제출하여야 한다. 괄호 안에 들어갈 숫자는? 30

12. 소음노출 평가, 소음노출 기준 초과에 따른 공학적 대책, 청력보호구의 지급과 착용, 소음의 유해성과 예방에 관한 교육, 정기적 청력검사, 기록/관리 사항 등이 포함된 소음성 난청을 예방·관리하기 위한 종합적인 계획을 무엇이라고 하는가?

청력보존 프로그램

13. 기존의 작업환경측정 또는 건강진단의 실시 결과만으로 직업성 질환에 걸렸는지 여부의 판단이 곤란한 경우 역학조사를 실시할 수 있다. 여기서 역학조사를 요청할 수 있는 세 주체는 누구인가? (단 공단(근로복지공단 및 안전보건공단) 또는 기관(보건관리전문기관 및 건강진단기관의 의사) 외에 사업장 소속의 세 주체)

보건관리자, 사업주, 근로자대표

14. 사업주는 근로자가 근골격계부담작업을 하는 경우에는 3년마다 이것을, 신설되는 사업장의 경우에는 신설일로부터 1년 이내 이것을 실시하여야 한다. 이것을 할 경우에는 근로자와의 면담, 증상 설문조사, 인간공학적 측면을 고려한 조사 등을 실시하여야 하는데, 이 조사는 무엇인가? 유해요인조사

15. 사업을 타인에게 도급하는 자는 근로자의 건강을 보호하기 위하여 수급인이 고용노동부령으로 정하는 위생시설에 관한 기준을 준수할 수 있도록 수급인에게 위생시설을 설치할 수 있는 장소를 제공하거나 자신의 위생시설을 수급인의 근로자가 이용할 수 있도록 하는 등 적절한 협조를 하여야 한다. 위생시설 3가지 이상을 쓰시오

세면시설, 목욕시설, 탈의시설, 세탁시설, 휴게시설,수면시설 中 3개

16. 관리대상 유해물질을 취급하는 작업장에 게시하여야 하는 사항 5가지를 쓰시오. ① 관리대상 유해물질의 명칭

② 인체에 미치는 영향

③ 취급상의 주의사항

④ 착용하여야 할 보호구

⑤ 응급조치와 긴급 방재 요령

17. 사업주는 작업장 또는 작업공정이 신규로 가동되거나 변경되는 등으로 산업안전보건법 시행규칙 제186조에 따른 작업환경측정 대상 작업장이 된 경우에는 그 날부터 (            )이내에 작업환경측정을 하고, 그 후 (            )에 1회 이상 정기적으로 작업환경을 측정하여야 한다. 30일, 반기(6개월)

18. 다음 빈칸에 알맞은 숫자를 차례로 넣으시오. 가. 6, 4 / 나. 6, 60

특수건강진단 대상 유해인자인 야간작업에 해당하는 경우는

가. (    )개월간 밤 12시부터 오전 5시까지의 시간을 포함하여 계속되는 8시간 작업을 월평균 (   )회이상 수행하는 경우와

나. (   )개월간 오후 10시부터 다음날 오전 6시 사이의 시간 중 작업을 월평균 (   )시간 이상 수행하는 경우가 있다

19. 다음은 산업안전보건기준에 관한 규칙 중 제420조 보건기준에 대한 용어의 정의이다. 빈칸에 알맞은 단어를 순서대로 쓰시오. 임시작업, 단시간작업

- (  )이란 일시적으로 하는 작업 중 월 24시간 미만인 작업을 말한다.

단, 월 10시간 이상 24시간 미만인 작업이 매월 행하여지는 작업은 제외한다.

- (  )이란 관리대상 유해물질을 취급하는 시간이 1일 1시간 미만인 작업을 말한다.

단, 1일 1시간 미만인 작업이 매일 수행되는 경우는 제외한다.

20. 근골격계부담작업 유해요인 조사의 경우 신설되는 사업장의 경우 신설일로부터 (    )이내 실시, 정기적으로 (     )마다 실시하여야 한다. 괄호 안에 들어갈 말을 순서대로 쓰시오. 1년, 3년

*사업장에 따라 정기적으로는 2년마다 실시할 수 있으나, 법적으로는 3년마다 1회가 필수.

21. 아래 괄호 안에 들어갈 말을 순서대로 쓰시오. 5, 중량, 무게중심, 손잡이

- 근골격계질환을 예방하기 위하여 사업주는 근로자가 (   )kg 이상의 중량물을 들어올

리는 작업을 하는 경우에 다음 각 호의 조치를 하여야 한다.

- 주로 취급하는 물품에 대하여 근로자가 쉽게 알 수 있도록 물품의 (    )과  (    )에

대하여 작업장 주변에 안내표시를 할 것

- 취급하기 곤란한 물품은 (     )를 붙이거나 갈고리, 진공빨판 등 적절한 보조도구를

활용할 것

22. 사업주는 소음의 작업환경측정 결과 소음 수준이 몇 데시벨 초과일 경우 청력보존프로그램을 실시하여야 하는가? (1일 8시간 기준)	85dB

23. 사업주는 허가대상 유해물질을 제조·사용하는 작업장에 근로자가 쉽게 사용할 수 있도록 긴급 세척시설과 (    )를 설치하고, 이를 사용하는 경우에는 배관 찌꺼기와 녹물 등이 나오지 않고 맑은 물이 나올 수 있도록 유지하여야 한다. 괄호 안에 들어갈 말은? 세안설비

24. 사업주는 관리대상 유해물질을 취급하는 실내작업장에서 근로자가 (    )을 하거나 음식물을 먹지 않도록 하여야 하며, 그 내용을 보기 쉬운 장소에 게시하여야 한다. 괄호 안에 들어갈 말은? 흡연

25. 고용노동부 고시 규정상 하루에 25kg 이상의 중량물을 몇 회 이상 드는 작업일 경우 근골격계 부담작업으로 분류하는가? 10회

27. 사업주는 근로자가 특별관리물질을 취급하는 경우에는 그 물질이 발암성 물질, 생식세포 변이원성 물질 또는 (      )물질 등 중 어느 것에 해당하는지에 관한 내용을 게시판 등을 통하여 근로자에게 알려야 한다. 빈 칸에 알맞은 말은? 생식독성

28 석면해체ㆍ제거업자는 석면해체ㆍ제거작업이 완료된 후 해당 작업장의 (     )중 석면농도가 1세제곱센티미터당 0.01개 이하가 되도록 하고, 그 증명자료를 고용노동부장관에게 제출하여야 한다. 괄호 안에 들어갈 말은? 공기

29. 허가대상 유해물질에 압력을 가하여 성형한 것을 가열할였을 때 가루가 서로 밀착‧굳어지는 현상을 무엇이라고 하는가? 가열응착

30. 석면, 면 분진 등을 취급하는 근로자의 특수건강진단의 시기는 (  )이다. 1년(12개월)

31. 석면해체ㆍ제거업자는 석면해체ㆍ제거작업에 관한 서류 중 고용노동부령으로 정하는 서류를 (   )년 동안 보존하여야 한다. 괄호 안에 들어갈 옳은 수는? 30

32. 휴게시설 설치‧관리기준에 따르면 휴게시설의 바닥에서 천장까지의 높이는 (     )미터 이상으로 한다. 괄호 안에 들어갈 숫자는? 2.1

33. 다음은 산업안전보건법에 의하여 근골격계질환 예방관리 프로그램을 수립 및 시행하여야 하는 경우를 설명하고 있다. 괄호 안에 들어갈 말을 적으시오.

ⓐ: 10명 ⓑ: 5명

근골격계질환으로 업무상 질병으로 인정받은 근로자가 연간 (  ⓐ  ) 이상 발생한 사업장 또는 (  ⓑ  ) 이상 발생한 사업장으로서 발생 비율이 그 사업장 근로자 수의 (  ⓒ  ) 이상인 경우는 근골격계질환 예방관리 프로그램을 수립하여 시행하여야 한다.

ⓒ: 10%

34. 사무실 공기관리 지침에 따라 시료를 채취할 때 공기의 측정시료는 사무실 안에서 공기질이 가장 나쁠 것으로 예상되는 2곳 이상에서 채취하고, 측정은 사무실 바닥면으로부터 (     )미터 이상 (     )미터 이하의 높이에서 한다. 괄호 안에 들어갈 숫자를 순서대로 쓰시오.	0.9, 1.5

35. 고무 및 플라스틱제품 제조업에 종사하는 근로자의 수가 500명인 경우 선임하여야 하는 보건관리자의 숫자를 적으시오. 2명

36. 산업안전보건기준에 관한 규칙 제421조에 의거 작업장 공기의 부피가 150세제곱미터일 경우 관리대상 유해물질의 허용소비량은 어떻게 되는가? 10g

(허용소비량: 작업시간 1시간당 소비하는 관리대상 유해물질의 양(그램))

*작업장 공기 부피를 15로 나눈 값

37. 다음은 작업환경측정 대상 제외 사업장에 대한 설명이다. 관리대상 유해물질의 허용소비량을 초과하지 않는 작업장, 임시작업 및 단시간 작업을 하는 작업장, 안전보건규칙 제605조제2호에 따른 분진 작업의 적용 제외 작업장, 그리고 고용노동부장관이 정하여 고시하는 작업장의 경우 작업환경측정을 하지 않을 수 있다. 여기서 고용노동부장관이 정하여 고시하는 작업장은 무엇을 의미하는가? 주유소

38. 어느 작업장에서 벤젠의 작업환경측정 결과가 노출기준을 초과하였을 경우 몇 개월이 지난 후에 재측정을 하여야 하는가? 3개월

39. 다음은 작업환경측정 시의 시료채취 근로자 수에 관한 내용이다. 괄호에 들어갈 숫자를 모두 더한 값을 적으시오. 단위작업장소에서 최고 노출근로자 (     )명 이상에 대하여 동시에 개인시료채취 방법으로 측정하며, 동일 작업근로자수가 (     )명을 초과하는 경우에는 매 (     )명당 1명 이상 추가하여 측정한다. 다만, 동일 작업 근로자수가 (     )명을 초과하는 경우에는 최대 시료채취 근로자 수를 (     )명으로 조정할 수 있다. 137

*(2명 + 10명 + 5명 + 100명 + 20명)

40. 작업환경측정의 주기는 6개월이지만 작업공정 내 소음의 작업환경측정 결과가 2회 연속 (     )데시벨 미만인 경우 소음에 대한 작업환경측정을 1년에 1회 이상 할 수 있다. 괄호 안에 들어갈 숫자는?	85

41. 다음은 산업안전보건법에서 규정한 도급금지 대상 작업을 나열한 것이다.

괄호 안에 들어갈 물질을 3가지 쓰시오. 수은, 납, 카드뮴

- 도금작업

- 허가대상물질을 제조하거나 사용하는 작업

- (     ), (     ), (     )을 제련, 주입, 가공 및 가열하는 작업

42. 다음은 근로자가 지붕 위에서 작업을 할 때에 취해야 하는 조치를 설명한 것이다. 괄호 안에 들어갈 말을 순서대로 쓰시오. 안전난간, 채광창(skylight), 발판

- 지붕의 가장자리에 (      )을 설치할 것

- (      )에는 견고한 구조의 덮개를 설치할 것

- 슬레이트 등 강도가 약한 재료로 덮은 지붕에는 폭 30cm 이상의 (      )을 설치할 것

[2025.11.25. 수정판] 문제 오류 등 관련 문의처 : 경북일보 대외협력실 Tel. 054-289-2215

- 알 림 -

▪ 본 예상문제는 관련 안전기관에서 제공한 문제자료를 기반으로 출제함

▪ 최종 수정일 : 2025년 11월 25일

▪ 3P

17번 : 사업주는 높이가 (3)미터를 초과하는 계단에 높이 3미터 이내마다 너비 (1.2)미터 이상의 계단참을 설치하여야 합니다.

⇒ 이내마다 진행방향으로 길이 1.2미터 이상의 계단참을 설치해야 합니다.

▪ 4P

27번 : 사업주는 강관을 사용하여 비계를 구성하는 경우 비계기둥의 간격은 띠장 방향에서 (1.5)이상 (1.8)미터 이하, 장선 방향에서는 (1.5)미터 이하로 하여야 합니다. 또한 띠장 간격은 (1.5)미터 이하로 설치하여야합니다.

⇒ 사업주는 강관을 사용하여 비계를 구성하는 경우 비계기둥의 간격은 띠장 방향에서 (1.85)미터 이하, 장선 방향에서는 (1.5)미터 이하로 하여야 합니다. 또한 띠장 간격은 (2.0)미터 이하로 하여야합니다.

▪ 24p

138 번 : 위반시 조치사항으로 맞지 않은 것은?

① 역학조사를 할 때 사업주가 협조하지 않은 경우 1차 위반시 1,500만원의 과태료 부과

② 역학조사를 할 때 근로자가 협조하지 않은 경우 1차 위반시 5만원의 과태료 부과

③ 건강관리수첩을 타인에게 양도하거나 대여한 경우 1차 위반시 300만원의 과태료 부과

④ 질병자의 근로금지·제한 규정을 위반한 경우 1,000만원 이하의 벌금에 처한다.

⇒ 문제 삭제

▪ 46p

271번 : 밀폐공간에서 작업을 시작하기 전에 사업주가 확인해야 할 사항이 아닌 것은?

① 사업장 내 밀폐공간의 위치 파악 및 관리 방안

② 관리감독자, 근로자, 감시인 등 작업자 정보

③ 산소 및 유해가스 농도의 측정결과 및 후속조치 사항

④ 작업 중 불활성가스 또는 유해가스의 누출‧유입‧발생 가능성 검토 및 후속조치 사항

⇒ ① 사업장 내 밀폐공간의 위치 파악 및 관리 방안

-> ① 밀폐공간 외부의 비상조명 밝기 기준 충족 여부 확인

▪ 72P

423번 : 청력보존프로그램 시행과 관련해서 사업주는 다음과 같은 경우 수립하여 시행 하여야 하는데 작업환경측정결과 소음 데시벨 얼마 초과일 경우 청력보존프로그램을 실시하여야 하는가?

⇒ 정답 :90dB(A) ⇒ 85dB(A)

▪ 107P

59번 : 안전보건관리책임자에 해당하는 사람은 해당 직위에 선임되거나 채용된 후 (   )개월 이내 (   )시간 신규교육을 받아야 하며 신규교육을 이수한 이후 매 (   )년이 되는 날을 기준으로 전후 3개월 사이에 (   )시간 보수교육을 받아야 한다. 괄호 안에 들어갈 숫자를 순서대로 쓰시오. 3, 6, 2, 6

⇒ 전후 3개월 사이에 -> 전후 6개월 사이에

▪ 124p

44번 : 관리대상 유해물질에 해당하지 않는 것은?

① 디클로로메탄

② 망간 및 그 무기화합물

③ 산화마그네슘

❹ 비소 및 그 무기화합물

⇒ 정답 존재하지 않음으로 선지 수정

비소 및 그 무기화합물 -> 알루미늄 및 그 화합물

▪ 124p

49번 : 다음 중 물질안전보건자료의 작성 · 비치 등 제외 대상 물질이 아닌 것은?

① 화장품법에 따른 화장품

② 농약관리법에 따른 농약

③ 사료관리법에 따른 사료

❹ 특별관리물질이 함유된 완제품으로서 근로자가 노출될 우려가 없는 화학물질

⇒ 정답 존재하지 않음으로 선지 수정

노출될 우려가 없는 화학물질 -> 노출될 우려가 있는 화학물질

▪ 126p

61번 : 석면해체ㆍ제거작업자는 석면해체ㆍ제거업자를 통해 석면해체ㆍ제거 대상 건축물이나 설비의 석면해체ㆍ제거작업이 완료된 후 해당 작업장의 공기 중 석면농도가 고용노동부령으로 정하는 기준 이하가 되도록 해야하는데, 여기서 그 기준은 무엇인가?

① 1 세제곱센티미터당 0.1개

② 1 세제곱미터당 0.01개

③ 1 세제곱센티미터당 0.001개

❹ 1 세제곱밀리미터당 0.00001개

⇒ 정답 존재하지 않음으로 선지 수정

❹ 1 세제곱밀리미터당 0.00001개 -> ❹ 1 세제곱센티미터당 0.01개

▪ 128p

1번 : 화학물질에 대하여 유해위험성, 응급조치요령, 취급방법 등 16가지 항목에 대하여 상세히 설명해 주는 자료로, 화학물질을 제조, 수입, 사용, 저장, 운반하고자 하는 자는 “이것”을 작성 및 비치해야 한다. “이것”은 무엇인가?“ 물질안전보건자료(MSDS)

⇒ 문제 수정으로 인한 중복으로 문제 우회

1. 화학물질에 대하여 유해위험성, 응급조치요령, 취급방법 등 (  )가지 항목에 대하여 상세히 설명해 주는 자료로, 화학물질을 제조, 수입, 사용, 저장, 운반하고자 하는 자는 물질안전보건자료(MSDS)을 작성 및 비치해야 한다. 괄호 안에 들어갈 숫자는? 16가지

▪ 129p

9번 : 사업주는 국소배기장치에 공기정화장치를 설치하는 경우 정화 후의 공기가 통하는 위치에 이것을 설치하여야 한다. 이것은 무엇인가? 배풍기

⇒ 법령상 오류로 문제 우회

9. 다음은 국소배기장치의 구성요소에 대한 설명이다. 빈칸에 들어갈 말을 쓰시오. 국소배기장치는 유해물질이 발생하는 지점에서 공기를 포집하는 후드, 오염된 공기가 이동하는 덕트, 공기를 이동·배출시키는 ( ), 그리고 배출 전 공기를 정화하는 공기정화장치 등으로 구성된다. 괄호 안에 들어갈 말은? 배풍기

▪

과태료 관련 문제 다수 삭제